|  |  |
| --- | --- |
| Name of Tender :  Scope of Work for Construct ***Construction of 4 classrooms 2 units (5\*9)m in KIRONGA school- Golo locality***  ***Construction of Community centre (3 Rooms) and metal fencing in GOKOSTEI-Golo***  Tender Number: CRS-RFP-90/2022    Deadline Submission date:  24 /April /2022 – 4:00 PM  Please submit your bid to this email only. [tenders.sudan@crs.org](mailto:tenders.sudan@crs.org)  For further information please contact :  [procurement.sudan@crs.org](mailto:procurement.sudan@crs.org) | اسم العطاء: ***مواصفات بناء 4 فصول وحدتين (فصلين5\*9) متر بمدرسة كيرونقا - محلية قولو مواصفات بناء مركز مجتمع (3 غرف) وسور من السلك بقرية جوكستي - قولو***  رقم العطاء: CRS-RFP-90.2022  تاريخ انتهاء التقديم:  24 أبريل / 2022 – 4:00 بعد الظهر    الرجاء ارسال عرضكم فقط على العنوان [tenders.sudan@crs.org](mailto:tenders.sudan@crs.org)  لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:  [procurement.sudan@crs.org](mailto:procurement.sudan@crs.org) |

|  |  |
| --- | --- |
| Dear Sir / Madam,  CRS Sudan is looking for companies to provide the items/services shown in Attachment 1 at a competitive price and with high quality.  General Requirements  1. Must Be Registered to conduct the business and in compliance with federal gouvernements tax régulations in Susan.  2. Experience supplying International Organizations, Non-Governmental Organizations, or large private companies will be an advantage.  4. CRS retains the right to reject, cancel, negotiate, amend, split and accept any offer, without consideration of the lowest offer.  5. This is an invitation to vendors and is not a promise or obligation that CRS will contract with suppliers through the submitted offers.  6. Relevant bid committee may request for physical samples of some items during evaluation process of bids. | سيدي / سيدتي العزيز(ة)  هيئة الإغاثة الكاثوليكية برامج السودان تبحث عن شركات من المهتمين بتوفير المواد/ الخدمات المشار إليها أدناه في الملحق رقم 1 بأسعار منافسة وبجودة عالية.  متطلبات عامة:  1 . يجب أن يكون مسجلا لإجراء الأعمال التجارية مع ما يتوافق ولوائح الضرائب الحكومية في السودان .  3 . الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية، أو الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة.  4 . تحتفظ هيئة الاغاثة الكاثوليكية بالحق في رفض، إلغاء، التفاوض، تعديل، تجزئة وقبول أي عرض، دون النظر الى أدنى عرض. .  5. هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من هيئة الإغاثة الكاثوليكية للتعاقد مع الموردين من خلال العروض المقدمة  6. قد تقوم لجنة الإحالة المعنية بطلب نماذج عينية لبعض المواد اثناء عملية تقييم العروض. |

|  |  |
| --- | --- |
| Payment Terms   1. Quotation should remain valid for a period of at least ninety (90) days from the submission closing date. 2. Payment shall be made via bank cheque or wire transfer within 15 working days from the date of receiving the correct invoice. 3. Payment shall be made upon verification and acceptance of services according to contract Purchase order | شروط الدفع   1. يجب ان يكون العرض نافذ لمدة لا تقل عن تسعين (90) يوما من تاريخ إغلاق العطاء 2. سوف يتم الدفع شهريا عن طريق شيك او التحويل البنكى خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الفاتورة الصحيحة. 3. سيتم دفع المبلغ بعد التحقق والموافقة على الخدمات وفقا للعقد او امر الشراء. |

|  |  |
| --- | --- |
| Acceptance of Payment Terms  Do you accept the above payment terms?   * Yes * No | الموافقة على شروط الدفع:  هل توافق على شروط الدفع اعلاه:   * اوافق * لا اوافق |
| Requested Information  The submission must include:   * Full legal address and contact details of the company * Name of company’s official owner and copy of his/her ID & passport (if available) * Copy of company registration certificate * Copy of Tax Registration Certificate * Reference from previous similar business experience with reference contact information. * Bank account information. * The vendor must read, sign & stamp the Attachment (2) related to CRS SUPPLIER CODE OF CONDUCT | *يجب تقديم ما يلي:*  *يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :*   * *العنوان الكامل الصحيح وعنوان الاتصال للشركة* * *اسم صاحب الشركة الرسمي مع نسخة من البطاقة القومية او جواز السفر.* * *صورة عن شهادة تسجيل الشركة* * *صورة عن شهادة التسجيل الضريبي* * *المرجع من الخبرة في الاعمال السابقة المماثلة و معلومات الاتصال للمرجع* * *تفاصيل معلومات الحساب المصرفي* * *يجب على المقاول قراءة و توقيع و ختم الملحق(2) و الخاص بالقواعد السلوكية التي تنتهجها هيئة الإغاثة الكاثوليكية.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Bid Requirements  Offers that do not meet the following will be automatically rejected regardless of price:   1. Offers must be received before the stated deadline. 2. Offers must include all information requested above. 3. Unit prices must be provided for all line items. Offers that only include totals will be rejected. 4. Bids that include mistakes in calculations within the Bill of Quantities will be excluded from competition. 5. Bids must be submitted through the email address for receiving bids or through CRS tender box in Khartoum office, Al Taif, SQ23, Res.No.593. Separate bidding offers must be submitted separately. Any missing documents may cause the entire offer to be rejected. Offers can also be submitted in CRS Zalingie Office. 6. Offers must be clean & clear. The vendor should sign and stamp next to handwritten corrections or corrections made with whiteout. 7. Offers must be complete from all sides, signed, dated, and stamped on all pages. 8. Please note that CRS will sign a long-term contract with the selected supplier, based on unit prices, while actual quantities will be determined through purchase orders that will be issued later with awarded vendor(s) per CRS actual needs. | معلومات ملء العطاء  سوف يتم رفض أي عطاء لا يلتزم بالشروط أدناه بغض النظر عن السعر:   1. سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول العطاءات. 2. يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعلاه. 3. جميع الاسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقرة على حدة، ويتم رفض العطاءات التي تحتوي على الإجمالي فقط. 4. سيتم استبعاد العطاء الذي يتضمن خطأ في حسابات جداول الكميات 5. يجب تقديم العروض من خلال البريد الإلكتروني المخصص لاستلام العطاءات او عن طريق صندوق العطاءات بمينى المنظمة بحي الطائف، مربع 23، منزل رقم 593. يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفصل. قد تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض العرض بأكمله. بالإمكان تقديم العطاءات بمكتب المنظمه في مدينه زالنجى. 6. العروض يجب أن تكون نظيفة وواضحة، يجب التوقيع والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو باستخدام قلم التصحيح الابيض. 7. يجب أن تكون العروض كاملة من جميع الجوانب، موقعة بتاريخ واضح ومختومة على جميع الصفحات. 8. يرجى ملاحظة أن هيئة الإغاثة الكاثوليكية ستقوم بتوقيع عقد طويل الأمد مع الشركة (ات ) الذي سيتم اختياره (هم) حسب أسعار الوحدة , في حين ان الكميات الفعلية سيتم تحديدها من خلال طلبات الشراء التي سيتم إصدارها لاحقا" مع الموردين الذين يتم اختيارهم و حسب الاحتياج الفعلي للهيئة. |

|  |  |
| --- | --- |
| Delivery Instructions:  Complete and stamped and signed offer can be submitted by email to [tenders.sudan@crs.org](mailto:tenders.sudan@crs.org)   1. as PDF file. Email must indicate the number of tenders which is (CRS-RFP-90.2022) or the offer will be excluded. The file should not exceed 15 MBs and the company biography should not exceed 10 pages. 2. Complete and stamped and signed offer must be delivered in sealed envelope with tender number on it to CRS Sudan office located in Al Taif, SQ23, House No.593. Bids may also be submitted to CRS office in Zalingei, Khartoum | تعليمات التسليم:  يجب تقديم العطاء الكامل والمختوم و الموقع عن طريق عنوان البريد الالكتروني [tenders.sudan@crs.org](mailto:tenders.sudan@crs.org)   1. من خلال تقديم الملف المختوم كاملا" بصيغة PDF . يجب ان يذكر البريد الالكتروني المرسل على رقم العطاء وهو   CRS-RFP-90.2022.  وإلا سيتم استبعاد العطاء. يجب ان لا يتجاوز حجم المرفق 15 ميجابايت على ان لا تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر من 10 صفحات.   1. يجب تقديم العطاء الكامل والمختوم و الموقع مع كافة الوثائق المطلوبة في ظرف مغلق يكتب عليه رقم العطا (ويسلم الى مقر المنظمة في بحى الطائف، مربع 23، منول رقم 593. بالإمكان تقديم العطاءات بمكتب المنظمه في مدينه زالنجى الخرطوم |

Experience Reference List

قائمة مراجع الاعمال السابقة

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name of Organization  أسم  المنظمة | Name of Person  أسم الشخص | Name of Project أسم المشروع | Project Start Date تاريخ المباشرة بالمشروع | Project duration مدة تنفيذ المشروع | Phone Number رقم الموبايل | Email Address البريد الالكتروني |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Company name:  أسم الشركة : |  |
| Legal address:  العنوان الثابت: |  |
| Telephone Number:  رقم الهاتف: |  |
| Email:  عنوان البريد الإلكتروني: |  |
| Representative Name  اسم الممثل: |  |
| Business Certificate Registration Number:  رقم تسجيل شهادة العمل: |  |
| Tax registration Number:  رقم التسجيل الضريبي: |  |
| Contract duration:  مدة العقد : |  |
| Do you have partnerships with any other companies (such as shared management / staff / office / bank account)?  Do you cooperate with any other companies in preparing offers or providing of goods or services?  هل لديك شراكات مع أي من الشركات الأخرى ( مثل إدارة / الموظفين / المكتب حساب مشترك / البنك) ؟ هل تتعاون مع أي من الشركات الأخرى في إعداد العروض أو توفير السلع أو الخدمات؟ |  |
| If the answer for previous question is yes, please provide details here including the names of partner companies.  إذا كان الجواب عن السؤال السابق نعم ، يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك أسماء الشركات الشريكة |  |
| Other comments:  ملاحظات اخرى: |  |
| Experience / references for the related work of experience (Please attached any related contract, purchase order, certificate, etc.) that does not exceed 10 pages. References MUST include contact information.  يجب ان يحتوي على عناوين الاتصال من مراجع الخبرة  المرجع من الخبرة ( الرجاء ارفاق دليل من الاعمال السابقة ذات الصلة من عقود , اوراق شراء , ورقة اتمام عمل , اخرى ) لا تتجاوز عشرة اوراق. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Signature  التوقيع |  |
| Date  التاريخ |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Construction of 4 classrooms 2 units (5\*9)m in KIRONGA school- Golo locality مواصفات بناء 4 فصول وحدتين (فصلين5\*9) متر بمدرسة كيرونقا - محلية قولو*** | | | | | | | **No.** | **Description of work** | **Unit** | **Quantity** | **Unit Price (SDG)** | **Total Price (SDG)** | | **1** | **Earth Work and Excavation** | | | | | |  | Excavations should be as per standard technical specifications. Price is inclusive of planning, Excavations and filling of sides if necessary, removal of soil and disposal of it out of the site and clearance of beds to the required depth as per technical drawings يجب أن تكون الحفريات وفقا للمواصفات التقنية القياسية، والسعر يشمل التخطيط والحفر وسند جوانب التربة إذا لزم الأمر ، وإزالة ناتج الحفر خارج الموقع مع تنظيف وتسوية القاع الى العمق المطلوب وفقا للرسومات واصول الصنعة. | | | | | | 1.1 | Excavate for strip foundation (0.40m width X0.60m depth) for classrooms foundation and cart away the excavated soil from the site, according to the drawing. حفراساسات شريطية بأبعاد (40\*60 سم) لأساسات الفصول مع نقل ناتج الحفر خارج الموقغ | M3 | 13 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **2** | **Filling** | | | | | | 2.1 | Backfilling under ground floor plain concrete with selected material approved by the engineer, Filling material shall be clean desert or drift sand, filling should be in layers not exceeding 0.20m watered and well compacted for classrooms. توريد وعمل ردميات لأرضيات الفصول من الخرسانة الترابية اوالرملة الناعمة علي ان تكون نظيفة وعلي طبقات لا تتجاوز 20سم لكل طبقة مع المندلة الجيدة | M3 | 32 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **3** | **Concrete:** | | | | | |  | Rates shall include but are not limited to the following: all equipment necessary for transferring , depositing and discharging concrete , all types of formworks required to give fair-face concrete, all struts, bracing, scaffolding or staging and accessories, all materials including reinforcing steel bars, tying wire, cement, etc. watering and curing with clean water for at least 5 days after casting. تشمل اعمال الخرسانة جميع المواد وكل الفرم والادوات اللازمة لصب الخرسانة حسب المواصفات الهندسية واصول الصنعة مع السقي والمعالجة بالماء النظيف لمدة 5 أيام على الأقل بعد الصب. | | | | | | **3.1** | **Plain concrete :** | | | | | | 3.1.1 | Supply and cast 10 cm thick plain concrete 1:3:6 mix with approved ordinary port land cement and approved coarse and sand for classrooms floors with smooth surface finish and required expansion joints (1.80m x 1.80m) as per specifications and drawings توريد صب خرسانة بيضاء بسمك 10سم لأرضيات الفصول بخلطة اسمنتة 6:3:1 مع تنعيم السطح وعمل فواصل التمدد علي شكل مربعات (1.8\*1.8 م) حسب المواصفات والرسومات | M3 | 9 |  |  | | **3.2** | **Reinforcement Concrete** | | | | | | 3.2.1 | Supply and casting reinforced concrete for lintel tie beam (0.15m x 0.35m) reinforced by 6 bar 16mm steel bars and stirrups of 8mm at 0.15m spacing. توريد وصب خرسانة مسلحة لبيم العتب للفصول (35\*20سم) بتسليح 4 سيخات 12مم وحديد كانات 6 مم بتوزع 15سم حسب الرسومات | M3 | 3 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **4** | **Brick & Masonry Work:** | | | | | |  | Rates shall include but are not limited to the following: Provide and lay brick walls of first class ordinary burnt red clay bricks in normal mortar or cement/sand as specified. All scaffoldings, all cutting to form bond, opening holes, and all required materials and labors. Rates shall allow for required openings for doors, windows, etc. All types of bricks must be approved by the Engineer before using. اعمال المباني تشمل المواد و كل المعدات الازمة لإنجاز العمل حسب المواصفات الهندسية | | | | | | 4.1 | Supply and construct strip foundation 2 Bricks or Granite stones in mud mortar for classroom foundation from the bottom of excavation up to 35cm from ground level as per drawings and specifications توريد وعمل اساسات شريطية من الطوب الاحمر والمونة الطينية 2طوبة او حجر الجرانيت الصلب لأساسات الفصول من قاع الحفر, بارتفاع 40سم من مستوي سطح الارض حسب المواصفات | M2 | 53 |  |  | | 4.2 | Supply and build 1½ bricks wall in mud mortar from strip foundation level up to roof level of 3.5m height roof level توريد وعمل مباني بالطوب الاحمر والمونة الطينة 1½ طوبة لحوائط الفصول من مستوي الاساسات الشريطة بارتفاع 3.5متر (مستوي السقف) | M2 | 164 |  |  | | 4.3 | Supply and build one brick building wall for parapet 0.50m height توريد وعمل مباني بالطوب الاحمر والمونة الطينة واحد طوبة لبربيت الفصول بارتفاع 50 سم | ML | 53 |  |  | | 4.4 | Work protection building (ramp) around classrooms and cast (plain concrete,5cm depth mix 1:3:6) as walkways wide (90cm) height 30cm  توريد عمل مسطبة جانبية من المباني طوبة واحدة والمونة الطينية والخرسانة البيضاء الخلطة الاسمنتية(6:3:1)بسمك 5سم حول الفصول (ممشئ حماية) بعرض 90سم وارتفاع 30سم | ML | 53 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **5** | **Plastering** | | | | | |  | Work should be done as per standard technical specifications with 1:8 cement mortars. Price is inclusive of cleaning of walls and use of scaffolds and procurement of cement and sand as per specifications. Internal plaster is measured without deduction of openings which shall be deducted when measuring external plaster and blackboards. البياض يجب ان يكون حسب المواصفات الهندسية والسعر يشمل المواد وكل المعدات اللازمة لإنجاز العمل والسقاية لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام حسب المواصفات الهندسية | | | | | | 5.1 | Supply and work plastering of internal and external walls with cement mortar 1:8 mix including parapet building as per specifications. توريد وعمل بياض للحوائط الداخلية والخارجية للفصول من المونة الاسمنتية خلطة 1:8 شاملا حوائط مباني البربيت | M2 | 398 |  |  | | 5.2 | Supply and fix of 1.2m x2.5m blackboards with C/S mortar 1:6 mix. Finishing should be good with pale blackboards painting. توريد وعمل سبورة علي الحائط للفصول (2.5 متر \*1.2 متر) من المونة الاسمنتية خلطة 1:6 مع التشطيب الجيد والطلاء بالون الاسود. | No. | 2 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **6** | **Roofing** | | | | | |  | All works should be done as per drawings and specifications. Corrugated sheets price is inclusive of installation, cutting, nails and fittings. Steel price is inclusive of providing agreed still sections, cutting, welding, nails, connections and painting (red oxide). تشمل المواد وجميع اعمال الحدادة والتوضيب وكل المعدات اللازم لتثبيت السقف حسب المواصفات والرسومات | | | | | | 6-1 | Supply, prepare and fix roof form Zink (35mm) and Rec pipe (4\*8) and steel angle joins for classrooms, as per specifications and drawings توريد وعمل وتثبيت سقوفات من الزنك التقيل عيار 0.35مم والمواسير المستطيلة 4\*8سم التقيلة للفصول حسب المواصفات والرسومات | M2 | 97 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | 7 | **Painting** | | | | | |  | Rates shall include but are not limited to the following: paint preparation of surface, rubbing down between each coat, stopping. Samples should be submitted to the Engineer for review and approval before work is commenced on site. تشمل المواد وكل المعدات اللازمة لإنجاز العمل حسب المواصفات الهندسية | | | | | | 7.1 | Work painting from lime and bombastic (3 coats) with smooth surface for internal and outer wall of classrooms توريد عمل نقاشة من الجير والبوماستك للحوائط الداخلية والخارجية للفصول علي ان تكون (ثلاثة أوجه) | M2 | 398 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **8** | **Doors and Windows** | | | | | |  | All should be made of 1.2mm steel box-section and 0.8mm steel sheets. Frame dimensions are: 8x4 cm and 6x3 cm for door, 6x3 cm and 5x2.5 cm for windows. Price is inclusive of cutting, welding, finishing, locks and red oxide paints. تشمل المواد وكل اعمال الحدادة والتركيب حسب الرسومات والمواصفات الهندسية | | | | | | 8.1 | Supply and fixture of steel Doors 1.0m x 2.2m complete with 0.8mm steel sheets and heavy rectangular pipes 8x4 cm, 6x3 cm for door frame with painting in blue color and fiber glass or expanded metal top panel as per drawings.  توريد وتصنيع وتركيب ابواب من الحديد(100\*220سم) و الصاج 0.8مم والفريم من المواسير التقيلة (4\*8)سم و(3\*6)سم مع الطلاء بالون الازرق والفايبر او السكسبندا للمناور | NO | 2 |  |  | | 8.2 | Supply and fixture of steel Window1.0m x 1.2m complete with 0.8 steel sheet and heavy rectangular pipes 6x3 cm, 5x2.5 cm for windows frame with painting in blue color and fiber glass or expanded metal top panel as per drawings. توريد وتصنيع وتركيب شبابيك من الحديد(100\*120سم) من الصاج 0.8مم والفريم من المواسير التقيلة(3\*6)سم و(2.5\*5)سم مع الطلاء بالون الازرق والفايبر او السكسبندا للمناور | NO | 14 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | 10 | **Summary** | | | | | | 1 | **Sub total excavation** | | | |  | | 2 | **Sub total Filling** | | | |  | | 3 | **Sub total Concrete** | | | |  | | 4 | **Sub total Bricks works** | | | |  | | 5 | **Sub total Plastering** | | | |  | | 6 | **Sub total Roofing** | | | |  | | 7 | **Sub total Painting** | | | |  | | 8 | **Sub total door and windows** | | | |  | |  | **Total for 2 classrooms unit** | | | |  | |  | **Total for 4 classrooms (2 units)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Construction of Community centre (3 Rooms) and metal fencing in GOKOSTEI-Golo مواصفات بناء مركز مجتمع (3 غرف) وسور من السلك بقرية جوكستي - قولو*** | | | | | | | **No.** | **Description of work** | **Unit** | **Quantity** | **Unit Price (SDG)** | **Total Price (SDG)** | | **1** | **Earth Work and Excavation** | | | | | |  | Excavations should be as per standard technical specifications. Price is inclusive of planning, Excavations and filling of sides if necessary, removal of soil and disposal of it out of the site and clearance of beds to the required depth as per technical drawings يجب أن تكون الحفريات وفقا للمواصفات التقنية القياسية، والسعر يشمل التخطيط والحفر وسند جوانب التربة إذا لزم الأمر ، وإزالة ناتج الحفر خارج الموقع مع تنظيف وتسوية القاع الى العمق المطلوب وفقا للرسومات واصول الصنعة. | | | | | | 1.1 | Excavate for strip foundation (0.40m width X0.60m depth) for community centre foundation and cart away the excavated soil from the site, according to the drawing. حفراساسات شريطية بأبعاد (40\*60 سم) لأساسات مركز المجتمع مع نقل ناتج الحفر خارج الموقع | M3 | 13 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **2** | **Filling** | | | | | | 2.1 | Backfilling under ground floor plain concrete with selected material approved by the engineer, Filling material shall be clean desert or drift sand, filling should be in layers not exceeding 0.20m watered and well compacted for community centre rooms. توريد وعمل ردميات لأرضيات غرف المركز من الخرسانة الترابية او الرملة الناعمة علي ان تكون نظيفة وعلي طبقات لا تتجاوز 20سم لكل طبقة مع المندلة الجيدة | M3 | 27 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **3** | **Concrete:** | | | | | |  | Rates shall include but are not limited to the following: all equipment necessary for transferring , depositing and discharging concrete , all types of formworks required to give fair-face concrete, all struts, bracing, scaffolding or staging and accessories, all materials including reinforcing steel bars, tying wire, cement, etc. watering and curing with clean water for at least 5 days after casting. تشمل اعمال الخرسانة جميع المواد وكل الفرم والادوات اللازمة لصب الخرسانة حسب المواصفات الهندسية واصول الصنعة مع السقي والمعالجة بالماء النظيف لمدة 5 أيام على الأقل بعد الصب. | | | | | | **3.1** | **Plain concrete :** | | | | | | 3.1.1 | Supply and cast 10 cm thick plain concrete 1:3:6 mix with approved ordinary port land cement and approved coarse and sand for community centres rooms and VARANDA floors and column footing with smooth surface finish and required expansion joints (1.80m x 1.80m) as per specifications and drawings توريد وصب خرسانة بيضاء بسمك 10سم لأرضيات غرف وبرندة مركز المجتمع وقواعد اعمدة البرندة بخلطة أسمنتية 6:3:1 مع تنعيم السطح وعمل فواصل التمدد علي شكل مربعات (1.8\*1.8 م) حسب المواصفات والرسومات | M3 | 9 |  |  | | **3.2** | **Reinforcement Concrete** | | | | | | 3.2.1 | Supply and casting reinforced concrete for lintel tie beam (0.15m x 0.35m) reinforced by 4 bar 12mm steel bars and stirrups of 6mm at 0.15m spacing. توريد وصب خرسانة مسلحة لبيم العتب لمركز المجتمع (35\*15سم) بتسليح 4 سيخات 12مم وحديد كانات 6 مم بتوزع 15سم حسب الرسومات | M3 | 3 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **4** | **Brick & Masonry Work:** | | | | | |  | Rates shall include but are not limited to the following: Provide and lay brick walls of first class ordinary burnt red clay bricks in normal mortar or cement/sand as specified. All scaffoldings, all cutting to form bond, opening holes, and all required materials and labours. Rates shall allow for required openings for doors, windows, etc. All types of bricks must be approved by the Engineer before using. اعمال المباني تشمل المواد و كل المعدات الازمة لإنجاز العمل حسب المواصفات الهندسية | | | | | | 4.1 | Supply and construct strip foundation 2 Bricks or Granite stones in mud mortar for community centre foundation from the bottom of excavation up to 35cm from ground level as per drawings and specifications توريد وعمل اساسات شريطية (شامل مباني القصة) من الطوب الاحمر والمونة الطينية 2 طوبة او حجر الجرانيت الصلب لأساسات مركز المجتمع من قاع الحفر, بارتفاع 35سم من مستوي سطح الارض حسب المواصفات | M2 | 53 |  |  | | 4.2 | Supply and build 1½ bricks wall in mud mortar from strip foundation level up to roof level of 3.5m height roof level with blarition in building Corners توريد وعمل مباني بالطوب الاحمر والمونة الطينة 1½ طوبة لحوائط غرف مركز المجتمع من مستوي الاساسات الشريطة بارتفاع 3.5متر (مستوي السقف) مع عمل بلسترات في اركان المبني | M2 | 163 |  |  | | 4.3 | Supply and build one brick building wall for parapet 0.50m height توريد وعمل مباني بالطوب الاحمر والمونة الطينة واحد طوبة لبربيت مركز المجتمع بارتفاع 50 سم | ML | 53 |  |  | | 4.4 | Work protection building (ramp) around community center and cast (plain concrete,5cm depth mix 1:3:6) as walkways wide (90cm) height 30cm  توريد وعمل مسطبة جانبية من المباني طوبة واحدة والمونة الطينية والخرسانة البيضاء الخلطة الاسمنتية(6:3:1) بسمك 5سم حول غرف مركز المجتمع (ممشى حماية) بعرض 90سم وارتفاع 30سم | ML | 50 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **5** | **Plastering** | | | | | |  | Work should be done as per standard technical specifications with 1:8 cement mortars. Price is inclusive of cleaning of walls and use of scaffolds and procurement of cement and sand as per specifications. Internal plaster is measured without deduction of openings which shall be deducted when measuring external plaster and blackboards. البياض يجب ان يكون حسب المواصفات الهندسية والسعر يشمل المواد وكل المعدات اللازمة لإنجاز العمل والسقاية لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام حسب المواصفات الهندسية | | | | | | 5.1 | Supply and work plastering of internal and external walls of community center with cement mortar 1:8 mix including parapet building as per specifications. توريد وعمل بياض للحوائط الداخلية والخارجية لمركز المجتمع من المونة الاسمنتية خلطة 1:8 شاملا حوائط مباني البربيت | M2 | 443 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **6** | **Roofing** | | | | | |  | All works should be done as per drawings and specifications. Corrugated sheets price is inclusive of installation, cutting, nails and fittings. Steel price is inclusive of providing agreed still sections, cutting, welding, nails, connections and painting (red oxide). تشمل المواد وجميع اعمال الحدادة والتوضيب وكل المعدات اللازم لتثبيت السقف حسب المواصفات والرسومات | | | | | | 6-1 | Supply, prepare and fix roof form Zink (35mm) and Rec pipe (4\*8) and steel angle joins for community center rooms, as per specifications and drawings توريد وعمل وتثبيت سقوفات من الزنك التقيل عيار 0.35مم والمواسير المستطيلة 4\*8سم التقيلة لسقف غرف مركز المجتمع حسب المواصفات والرسومات | M2 | 93 |  |  | | 6-1 | Supply, prepare and fix shelter form Zink (35mm) and Rec pipe (4\*8) and steel angle joins for community center VARANDA, as per specifications and drawings with painting column with Blue colour توريد وعمل وتثبيت مظلة من الزنك التقيل عيار 0.35مم والمواسير المستطيلة 4\*8سم التقيلة لبرنده مركز المجتمع حسب المواصفات والرسومات مع طلاء اعمدة البرندة بالون الازرق | M2 | 16 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | 7 | **Painting** | | | | | |  | Rates shall include but are not limited to the following: paint preparation of surface, rubbing down between each coat, stopping. Samples should be submitted to the Engineer for review and approval before work is commenced on site. تشمل المواد وكل المعدات اللازمة لإنجاز العمل حسب المواصفات الهندسية | | | | | | 7.1 | Supply and work painting from lime and bombastic (3 coats) with smooth surface for internal and outer wall of community center توريد وعمل نقاشة من الجير والبوماستك للحوائط الداخلية والخارجية لمركز المجتمع علي ان تكون (ثلاثة أوجه) مع تنعيم السطح والتشطيب الجيد | M2 | 397 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **8** | **Doors and Windows** | | | | | |  | All should be made of 1.2mm steel box-section and 0.8mm steel sheets. Frame dimensions are: 8x4 cm and 6x3 cm for door, 6x3 cm and 5x2.5 cm for windows. Price is inclusive of cutting, welding, finishing, locks and red oxide paints. تشمل المواد وكل اعمال الحدادة والتركيب حسب الرسومات والمواصفات الهندسية | | | | | | 8.1 | Supply and fixture of steel Doors 1.0m x 2.2m complete with 0.8mm steel sheets and heavy rectangular pipes 8x4 cm, 6x3 cm for door frame with painting in blue colour and fibre glass or expanded metal top panel as per drawings.  توريد وتصنيع وتركيب ابواب من الحديد(100\*220سم) والصاج 0.8مم والفريم من المواسير التقيلة (4\*8)سم و(3\*6)سم مع الطلاء بالون الازرق والفايبر او السكسبندا للمناور | NO | 4 |  |  | | 8.2 | Supply and fixture of steel Window1.0m x 1.2m complete with 0.8 steel sheet and heavy rectangular pipes 6x3 cm, 5x2.5 cm for windows frame with painting in blue colour and fiber glass or expanded metal top panel as per drawings. توريد وتصنيع وتركيب شبابيك من الحديد(100\*120سم) والصاج 0.8مم والفريم من المواسير الثقيلة(3\*6)سم و(2.5\*5)سم مع الطلاء بالون الازرق والفايبر او السكسبندا للمناور | NO | 12 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | **9** | **Metal fencing for community centre** | | | | | |  | All should be made of good materials quality and according to the engineering specification Price is inclusive of cutting, welding, finishing, locks and red oxide paints. تشمل المواد وكل اعمال الحدادة والتركيب حسب الرسومات والمواصفات الهندسية | | | | | | 9.1 | Supply and install metal fencing net, from Gabion wire and Cylindrical 3 Inch with 2.5m length between columns and 2 Height, the column footing in 30\*30\*50 Depth casting with concrete mix (1:2:4) and the horizontal elements tension wires 4 rows to fix chain-link mesh and 45-degree slope support of 2.5 X 2.5-inch angle with bule colour painting for Column According to the specifications at the corners  توريد وعمل سياج من الحديد سلك القابين على ان تكون القواعد بأبعاد 30\*30 والعمق 50سم والاعمدة دائرية المقطع 3 بوصة وبارتفاع 2 متر والمسافة بين الاعمدة 2.5 متر مع عمل دعامات من الزوايا التيلة في الأركان على ان تكون الدعامات الافقية بعدد 4 صفوف مع طلاء الاعمدة بالون الازرق حسب المواصفات واصول الصنعة | ML | 78 |  |  | | 9.2 | Supply and manufacture steel Door for the fence, (2.00m\*2.00m) from the Rec pipe 6\*3 cm frame and expanded metal with blue colour and fixed in brick column(35\*35)cm with plastering and painting توريد وتصنيع وتركيب باب للسياج (2.00\*2.00متر)علي ان يكون الفريم من المواسير الثقيلة(3\*6)سم والسكسبندا مع الطلاء بالون الازرق والتثبيت علي اعمدة (35\*35سم) من المباني والبياض حسب المواصفات | NO | 1 |  |  | |  | **Sub Total** | | | |  | | 10 | **Summary** | | | | | | 1 | **Sub total excavation** | | | |  | | 2 | **Sub total Filling** | | | |  | | 3 | **Sub total Concrete** | | | |  | | 4 | **Sub total Bricks works** | | | |  | | 5 | **Sub total Plastering** | | | |  | | 6 | **Sub total Roofing** | | | |  | | 7 | **Sub total Painting** | | | |  | | 8 | **Sub total door and windows** | | | |  | | 8 | **Sub total Matel fencing** | | | |  | |  | **Total** | | | |  | | ***Construction of 4 classrooms 2 units (5\*9)m in KIRONGA school- Golo locality مواصفات بناء 4 فصول وحدتين (فصلين5\*9) متر بمدرسة كيرونقا - محلية قولو***  ***Construction of Community centre (3 Rooms) and metal fencing in GOKOSTEI-Golo مواصفات بناء مركز مجتمع (3 غرف) وسور من السلك بقرية جوكستي - قولو*** | | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Offer validity | Up to ..…………/ ……………/ 2022 |
| Delivery date: | Maximum: ……………/ ……………/ 2022 |
| Name of bidder: ………………………………………………………  Signature: ……………………Date: ………/………/2022 | *Stamp* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Supplier’s Legal Name | Representative’s Name, Signature, Stamp | Date |

CRS Sudan Program

Supply Chain