**بسم الله الرحمن الرحيم**

**منظمة بلان العالمية السودان**

**قطاع النيل الابيض**

**للعام 2022(WN -04 ) عطاء رقم**

**شروط عطاء تشييد ثلاثة حمامات 4 عيون بمحليتي الدويم و أم رمتة ( شبشة ، عريك ، عيد أم عش)**

--------------------------------------------------------------------------------------

**ترغب منظمة بلان العالمية – السودان قطاع النيل الابيض - مكتب كوستى في تاهيل شركات ومقاولين لتشييد لتشييد** **ثلاثة حمامات 4 عيون في المواقع التالية:**

1. **مدرسة عواطف الابتدائية للبنات - شبشة (بالقرب من مكتب التربية والتعليم).**
2. **مدرسة سمية الابتدائية للبنات –منطقة عريك (ريفي الدويم).**
3. **مدرسة الجهاد الابتدائية المختلطة منطقة عيد أم عيش (محلية أم رمتة).**

**ويتم تقديم العروض الفنية والمالية من الموردين والشركات لتنفيذ العطاء كما موضح وفقاَ للشروط والمواصفات المحددة بإعلان العطاء وايضا بكراسة ومستندات العطاء والتي سيبدأ تسليمها للراغبين اعتباراَ من يوم الأحد 30/10/2022 من مكتب المنظمة بالنيل الابيض مدينة كوستى أثناء ساعات العمل الرسمية او مكتب الخرطوم أثناء ساعات العمل الرسمية 8:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً . على أن يكون أخر يوم لسحب كراسة العطاء للمقاولين والشركات هو يوم الخميس 10/11/2022 وعلى ان يكون** **اخر يوم للاستلام المظاريف من الشركات والمقاولين هو يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022م الساعة العاشرة صباحاً يراعى عند تقديم العطاء الشروط التالية:**

1. **على المتقدم للعطاء تقديم العرض المالى بالعملة المحلية ( الجنية السودانى )**
2. **يجب أن تكون الاســـــعار المتقدم بها ســــارية المفعول لمـــــدة شــــهر من تاريخ تسليم كراسة العطاء.**
3. **يجـب علي المقدم الرجــوع الي شــروط العطاء والمواصـــفات قبل التقديم .اي تعديل في كراسة العطاء غير موقع ومختــوم بواســـطة المتقدم يحرمه من دخول المنافسة , كما ان اي خطأ غير موقع او مختــــوم يســــتبعد من المنافسة .**
4. **لجنة فرز العطاءات لها الحق كاملا في الغاء العطاء متي ما رأت ذلك ضروريا او لاي أســـباب اخري فنيـــة تراها اللجنــــة .**
5. **علي من يرســـــو عليه العطاء مقابلة اللجنة لتوجيــــهه للجهة الفنيــــه والاتفاق علي توريد الخدمة وفق الشـــروط المطلوبة.**
6. **تقدم العطاءات في مظروف مقفول بالشــــمع الاحــمر وتوضع في صــندوق العطاءات بمكتب المنظمة بكوستى حى السرايات شرق نادى الضباط. , اخر يوم لتقــديم و لاستلام المظاريف هو يوم اخر يوم للاستلام المظاريف من الشركات والمقاولين هو يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022م الساعة العاشرة صباحاً ظهر ولن تقبل اي كراسة عطاء بعد الزمن والتاريخ المحددين.**
7. **الرجاء ملئ كراسة العطاء المرفق لتوحـيــــــد مواصفات العطاء لكل الموردين المتقدمين للمنافســــة والتوقيـــع والختــــم ( اي عطاء لا يحتوي علي اخطار العطاء المكتمل سوف يبعــد من المنافســـــة ) .**
8. **في حالة عدم التقديم يرجي الاعتذار كتابة مع رد مســتندات العطاء , وفي حالة الاخلال بهذا الشــــرط يتم ابعاد المورد من كشــــف الموردين الخاص بالمنظمة.**
9. **الرجاء وضع قيمـــة ضريبة القيمــــة المضافة مع ارفاق خطاب التكليف الضريبى وصورة من التســــجيل لدي الضرائب اذا كنت مكلف بتحصيلها.**
10. **التوقيــــع علي كراسة العطاء يعني الاطلاع علي جميع شـــروط المناقصـــة المرفقـــــه والموافقــــة عليهــــــا .**
11. **الرجاء وضع كل كراسة العطاء فى ظرف منفصل وكتابة اسم العطاء واضح**
12. **خلو طرف من الضرائب باسم مدير منظمة بلان العالمية السودان ـ النيل الابيض**
13. **الدمغة القانونية في حدود تكلفة العطاء ( يجب احضارها بعد رسو العطاء على من يرسوا عليه)**
14. **خلو طرف من الزكاة باسم مدير منظمة بلان العالمية – النيل الابيض**
15. **شهادة تسجيل اسم عمل**
16. **شهادة تسجيل مجلس تنظيم الاعمال الهندسية سارية المفعول.**
17. **شهادة تسجيل اتحاد المقاولين سارية المفعول .**
18. **شهادة مقدرة مالية ( كشف حساب بنكى على الأقل قبل 3 شهور)**
19. **شهادة انجاز الاعمال المشابهة**
20. **دفع 2% من قيمه العطاء بشيك مصرفي او شركة تامين باسم منظمة بلان العالمية السودان تكمل الي 10%لمن يرسو علية العطاء او ترد لمن لا يرسو علية العطاء.**
21. **الرجاء الاطلاع والالتزام بسياسة بلان العالمية لحماية الأطفال والشباب**.
22. **ارفاق صورة من المستندات المطلوبة ( الرجاء عدم ارفاق اى أصل من المستندات المطلوبة ) ولا ترد المستندات وعلى من يرسو عليه العطاء احضار أصل المستندات.**
23. **الرجاء الاطلاع على سياسة بلان العالمية لمكافحة الغش والاختلاس.**

**للأستفسار** يرجى الحضور إلى مكتب منظمة بلان العالمية السودان –منطقة النيل الابيض جنوب الإدارة القومية للكهرباء / شرق نادى الضباط كوستى

**التاريخ : 30/ 10/2220م Reference : (WN 4 )**

**السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة**

**السادة / ...................................................................**

**المحترم،،،،،،،**

**كراسة مواصفات عطاء رقم (WN 4 ) للعام 2022م**

**تشييد ثلاثة حمامات 4 عيون بمحليتي الدويم و أم رمتة ( شبشة ، عريك ، عيد أم عش)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإجمالي** | **سعر الوحدة** | **الكمية** | **الوحدة** | | | **البيان** | **رقم** | | |
|  | **Process** | | | | | تسوية وتجهيز وتخطيط الموقعSite leveling, preparation and planning | 1 | | |
|  | **Process** | | | | | توريد وتوضيب وترحيل وصب لافتة تعريفية حسب اصول الصنعة من المواسير القلفنايز 3" للقوائم ارتفاع 3م من سطح الارض وبرواز من المواسير المربعة التقيلة المستوردة(4\*8)وتفصيل داخلي كل 50سم للبرواز وتختة من الصاج التقيل 5,لينيةم (دبل لوحة) ولحام حلقة من الزوي (عدد3) في كل قائم واطراف البرواز والتثبيت بمسمار1.5(عدد6) بوردة وصامولة مع الطلاء بالزلقون وبالبوهية وطباعة شعار المنظمة والشركاء والرسائل الصحية Supply, packing, deportation and casting of an identification sign according to the origins of the workmanship of al-Qalafeniz 3" pipes for lists 3 m high from the surface of the earth and a progester of imported heavy square pipes (4\*8) and internal detail every 50 cm of the broilers and a fragment of 5.5,000 (double plate) and welding a ring of zwei (number3) in each menu and the edges of the broise and installing with a nail1.5 (number6) rose and nut with paint with zalgon and bohay and printing the logo of the organization and partners and health messages | 2 | | |
| Excavation works:ـ | | | | | | | 3 | | |
|  |  | 45 | M 3 | | | حفر وازالة ناتج الحفر للسابتك تانك بابعاد ( 7.5 \*2\*3) م وازالة ناتج الحفرDrilling and removal of the drilling output for the SABIC Tank with dimensions (7.5 \* 2 \* 3) m and removing the drilling output | 3.1 | | |
|  |  | 9 | Ml | | | حفر وازالة ناتج الحفر للاساس الشريطي لفاصل الحمامات الخارجي Drilling and removal of the drilling product of the bar base of the outer bathroom separator | 3.2 | | |
| Earthworks worksـ | | | | | | | 4 | | |
|  |  | 11.5 | M 3 | | | توريد وتشييد ومعالجة ردمية محسنة (حماري) سمك 50سم علي طبقتين كل طبقة 25سم مع المندلة الجيدة والرش بالماء وحسب توجيهات المهندس المشرف لارضية السابتك واساس اوارضية الفاصل Supply, construction and treatment of an improved landfill (donkey) thickness of 50 cm on two layers each layer 25 cm with good mandela and spraying with water and as directed by the engineer supervising the ground of the sabtec and the basis of the separation floor | 4.1 | | |
|  |  | 9.6 | M 3 | | | توريد وتشييد وكبس حواف مباني السابتك مع فراغ الحفرة بالسفاية وحسب توجيهات المهندس المشرفSupplying, constructing and compacting the edges of SABIC buildings with the space of the pit in a sufficient manner as directed by the supervising engineer | 3.2 | | |
|  | | | | | | | 4 | | |
|  |  | 70 | | M 2 | | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الحرة 1:6ارتفاع 3.5م لحوائط السابتك والفاصل الداخليThe supply and construction of red brick buildings one and half a brick and a free mortar 1: 6 height of 3.5 m for SABIC walls and internal partition | | 4.1 | |
|  |  | 79.5 | | M 2 | | ريد وتشييد حوائط الحمامات بالطوب الاحمر نمرة1 واحد طوبة ارتفاع 2.5م والمونة الاسمنتية 1:6مع عمل فتحات للتهوية في الحوائط المشتركة ومناور خارجية (30\*20)سم من المواسير والنملي الناعم وعمل مباني للفاصل من داخل الساس ارتفاع 2م Supply and construction of bathroom walls with red brick number1 one brick height 2.5 m and cement mortar 1:6 with the work of ventilation openings in the common walls and external skylights (30\*20)cm of pipes and soft ants and work buildings for the separation from inside the wall height 2 m | | 4.2 | |
|  |  | 9 | | M 2 | | توريد وعمل مباني بربيت من الطوب الاحمر والمونة الاسمنتية 1:6ارتفاع 50سمSupplying and making buildings with red brick mortar brick and cement mortar 1: 6 height 50 cm | | 4.3 | |
| Concrete works: | | | | | | | 5 | | |
|  |  | 2.45 | | M 3 | | توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10سم لارضية السابتك والفاصل بالمونة الخرسانية1:3:6مع المعالجة الجيدة والرش بالماء والميلان المناسب للفاصل مع تنعيم السطح النهائ ومراعاة دخول ذوي الاعاقة Supply and pour 10cm thick white concrete for the ground of the sabtec and the separation with concrete mone1:3:6 with good treatment and spraying with water and the right tilt for the separator while softening the finished surface and taking into account the entry of persons with disabilities | | 5.1 | |
|  |  | 1.8 | | M 3 | | توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4سمك 15سم بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم لقاعدة السابتك مع المعالجة الجيدSupplying and casting reinforced concrete 1: 2: 4 thickness 15 cm with reinforcing steel 4 lenght and 15 cm interfaces for SABIC base with good treatment | | 5.2 | |
|  |  | 1.8 | | M 3 | | توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4سمك 15سم شبكتين بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم لسقفة السابتك مع مراعاة فتحات المقاعد والهوايات بقطر مناسبSupplying and casting reinforced concrete 1: 2: 4 thickness 15 cm, two grids with reinforcing iron 4 lenght and interstitial spacing 15 cm for SABIC roof, taking into account seat openings and hobbies in a suitable diameter | | 5.3 | |
|  |  | 72. | | M 3 | | توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4 للبيم (4سيخات) (20\*20) سم علي طول السابتك وفي المنتصفSupplying and casting reinforced concrete 1: 2: 4 for Pim (4 skewers) (20 \* 20) cm along the Sabtak and in the middle | | 5.4 | |
| Finishing works: | | | | | | | 6 | | |
|  |  | 70 | | M 2 | | توريد وعمل بياض لحوائط السابتك سمك 2سم بالمونة الاسمنتية Supply and making blank for SABIC walls with a thickness of 2 cm with cement mortar 1: 6  1:6 | | 6.1 | |
|  |  | 150 | | M 2 | | توريد وعمل بياض لحوائط الحمامات سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:6 من الداخل والخارجSupply and whitewashing bathroom walls with a thickness of 2 cm, with cement mortar 1: 6, inside and outside | | 6.2 | |
|  |  | 70 | | M 2 | | توريد وعمل طلاء حوائط السابتك بالفلنكوت وتقفيل المسامات جيداSupplying and making paint of wall panels, SABIC, and flushing pores well | | 6.3 | |
|  |  | 150 | | M 2 | | توريد وعمل طلاء حوائط الحمامات من الداخل والخارج بالبوماستك والطلية الحريرية وطباعة شعار المنظمة والشركاء حسب توجيهات المهندس ومدير المشروع Supply and work of painting the walls of bathrooms from the inside and outside with pomastic and silk paint and printing the logo of the organization and partners as directed by the engineer and project manager | | 6.3 | |
|  |  | 6 | | M.l | | توريد وتركيب وتثبيت هواية(عدد2) من الفي بي سي 4" مع الطربوش والتثبيت علي المباني بقفيص 3نقاط تحكم ارتفاع 3م Supply, installation and installation of hobby (number 2) of the VBC 4" with tarboush and installation on buildings with 3 points of control height 3 m | | 6.4 | |
|  |  | 4 | | Number | | توريد وتركيب مقعد بلدي (ماليزي)Supply and installation of a municipal seat (Malaysian) | | 6.5 | |
|  |  | 1 | | Number | | توريد وصب غطاء خرساني بمقبض (50\*50)سمSupplying and pouring a concrete cover with a handle (50 \* 50) cm | | 6.7 | |
|  |  | 16 | | M 2 | | توريد وتركيب وتثبيت سراميك (40\*40)سم ابيض اللون فرز اول مع التخويض وشامل الوزر Supply, installation and installation of ceramic (40\*40)cm white color first sorting with wading and comprehensive overalls ة | | 6.8 | |
| Roofing work: | | | | | | | 7 | | |
|  |  | 12 | | M 2 | | توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والمواسير المربعة التقيلة (4\*8عدد2 ماسورة) ومسمار الغانج الطويل مع التثبيت الجيد ومراعاة الميلانSupply, installation and installation of a ceiling of ordinary zinc, Abu Hasan (35 mm), square square pipes (4 \* 8, 2 tubes) and a long gang screw with good fixation and observance of inclination | | 7.1 | |
| Iron works: - | | | | | | | 8 | | |
|  |  | 4 | | Number | | توريد وتركيب باب (1.8\*80)سم من الصاج التقيل والزوي بترباس داخلي وخارجي مع عمل برواز بعرض الباب من اعلي وارتفاع مناسب من السكس بندا للتهوية مع مراعاة فتح الباب للداخل وثبيت ولحام المفصلاتSupply and installation of a door (1.8 \* 80) cm from the iron sheet and the zwi with an internal and external bolt with a frame width from the top and a suitable height of the sacks a piece of ventilation taking into account the opening of the door to the inside and the fixing and welding of the hinges | | 8.1 | |
|  |  | 2 | | number | | وريد كرسي حمام ارتفاع 60سم وعرض 50سم من المواسير المربعه التقيلة 3\*6للارجل مع ربطها بشداد سفلي ومجلد بالبلاستيك الناعم في الاطراف ومفتوح في المنتصف Supply of a bathroom chair 60 cm high and 50 cm wide of square pipes heavy 3\*6 for legs with attached to a lower blade and a leather folder with soft plastic in the edges and open in the middle | | 8.2 | |
|  |  | 6 | | ML | | توريد وعمل مقابض من المواسير القلفنايز 1بوصة مع التثبيت الجيد بالخرسانة بطول الحمام في اتجاهين بارتفاع وبروز مناسبين لكل وحدة منفصلة لزوي الاعاقة Supply and work of handles of 1-inch galvanize pipes with good concrete installation along the bathroom in two directions with height and protrusion suitable for each separate unit for the disability angle | | 8.3 | |
| اعمال السباكة وتوصيلات المياة Plumbing and water connections | | | | | | | 9 | | |
|  |  | 1 | number | | توريد وتركيب وتثبيت خزان ماء سعه 1000لتر (خزان النخلة) علي جلسة دائرية من مباني الطوب الاحمر ارتفاع 1.5م مع ملء فراغ المباني بردمية محسنة علي طبقات مع المندلة والمعالجة وتسوية وتنعيم السطح النهائ بخرسانة بيضاء والمباني شاملة البياض والعزل المائي Supply, installation and installation of a 1000 liter water tank (Palm Tank) on a circular session of red brick buildings 1.5 m high with filling the vacuum of buildings with an improved brick on layers with mandela and processing and leveling and softening the end surface with white concrete and buildings including whiteness and water insulation | | 9.1 | |
|  | عملية | | | | | وريد وتركيب حنفية 3/4" من النحاس حسب اصول الصنعه وتوصيل الحزان بخط طالع نازل من مصدر الماء ان وجد  Supplying and installing a 3/4" copper faucet according to the origins of the workmanship and connecting the sorrows with a line coming down from the source of water if any | 9.2 | | |
|  | **الجملـــــــــــــة** | | | | | | | | |
|  | **القيمة المضافة ( أذا كان مكلف بتحصيلها الرجاء أرفاق صورة من خطاب التكليف )** | | | | | | | | |
|  | **الجملـــــــــــــة** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البيان** | **المحلية** | **الموقع** | **العدد** | **سعر** | **القيمة المضافة** | **التكلفة الكلية** |
| **تشييد ثلاثة حمامات 4 عيون** | **الدويم** | **مدرسة عواطف الابتدائية للبنات - شبشة (بالقرب من مكتب التربية والتعليم).** | **1** |  |  |  |
| **مدرسة سمية الابتدائية للبنات –منطقة عريك (ريفي الدويم).** | **1** |  |  |  |
| **أم رمتة** | **مدرسة الجهاد الابتدائية المختلطة منطقة عيد أم عيش (محلية أم رمتة).** | **1** |  |  |  |
| **الجملة** | | | |  |  |  |

**الجملة كتابتاً ...........................................................................................**

**الفترة الزمنية للتسليم** : .......................................................

**قسم المشتروات**: **محمد عبدالقادر محمود** التوقـــــيع ..................

الختم ....................

**إسم الشركة \ المورد ................................... التوقيع ---------------**

**الختم........................... التلفون.......................................**