**بسم الله الرحمن الرحيم**

**منظمة بلان العالمية السودان**

**قطاع النيل الابيض**

 **للعام 2021(WN -12) عطاء رقم**

**شروط عطاء تشييد حمامات 6 عيون (1.5\*1.5) بمدارس المعسكرات والمجتمعات المستضيفة بمحليتى الجبلين والسلام**

--------------------------------------------------------------------------------------

**ترغب منظمة بلان العالمية – السودان قطاع النيل الابيض - مكتب كوستى بالشراكة مع وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ولاية النيل الأبيض في تاهيل شركات ومقاولين لتشييد حمامات 6 عيون (1.5\*1.5) بمدارس المعسكرات والمجتمعات المستضيفة بمحليتى الجبلين والسلام ويتم تقديم العروض الفنية والمالية من الموردين والشركات لتنفيذ العطاء كما موضح وفقاَ للشروط والمواصفات المحددة بإعلان العطاء وايضا بكراسة ومستندات العطاء والتي سيبدأ تسليمها للراغبين اعتباراَ من يوم الخميس 02/09/2021 من مكتب المنظمة بالنيل الابيض مدينة كوستى او مكتب الخرطوم أثناء ساعات العمل الرسمية 8:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً . على أن يكون أخر يوم لاستلام عطاءات الموردين هو يوم الخميس 16/9/2021م الســـــ3:00ــــــــاعة عصراً يراعى عند تقديم العطاء الشروط التالية:**

1. **على المتقدم للعطاء تقديم العرض المالى بالعملة المحلية ( الجنية السودانى )**
2. **يجب أن تكون الاســـــعار المتقدم بها ســــارية المفعول لمـــــدة شــــهر من تاريخ تسليم كراسة العطاء.**
3. **يجـب علي المقدم الرجــوع الي شــروط العطاء والمواصـــفات قبل التقديم .اي تعديل في كراسة العطاء غير موقع ومختــوم بواســـطة المتقدم يحرمه من دخول المنافسة , كما ان اي خطأ غير موقع او مختــــوم يســــتبعد من المنافسة .**
4. **لجنة فرز العطاءات لها الحق كاملا في الغاء العطاء متي ما رأت ذلك ضروريا او لاي أســـباب اخري فنيـــة تراها اللجنــــة .**
5. **علي من يرســـــو عليه العطاء مقابلة اللجنة لتوجيــــهه للجهة الفنيــــه والاتفاق علي توريد الخدمة وفق الشـــروط المطلوبة.**
6. **تقدم العطاءات في مظروف مقفول بالشــــمع الاحــمر وتوضع في صــندوق العطاءات بمكتب المنظمة بكوستى حى السرايات شرق نادى الضباط. , اخر يوم لتقــديم لاستلام المظاريف هو يوم الخميس 16/سبتمبر/2021 م الســـــــــــــــــــ12:00ـــاعة ظهر ولن تقبل اي كراسة عطاء بعد الزمن والتاريخ المحددين.**
7. **الرجاء ملئ كراسة العطاء المرفق لتوحـيــــــد مواصفات العطاء لكل الموردين المتقدمين للمنافســــة والتوقيـــع والختــــم ( اي عطاء لا يحتوي علي اخطار العطاء المكتمل سوف يبعــد من المنافســـــة ) .**
8. **في حالة عدم التقديم يرجي الاعتزار كتابة مع رد مســتندات العطاء , وفي حالة الاخلال بهذا الشــــرط يتم ابعاد المورد من كشــــف الموردين الخاص بالمنظمة.**
9. **الرجاء وضع قيمـــة ضريبة القيمــــة المضافة مع ارفاق خطاب التكليق الضريبى وصورة من التســــجيل لدي الضرائب اذا كنت مكلف بتحصيلها.**
10. **التوقيــــع علي كراسة العطاء يعني الاطلاع علي جميع شـــروط المناقصـــة المرفقـــــه والموافقــــة عليهــــــا .**
11. **المنظمة غير ملزمة بدفع مقدم مالى قبل التسليم على من يرسو عليه العطاء**
12. **الرجاء وضع كل كراسة العطاء فى ظرف منفصل وكتابة اسم العطاء واضح**
13. **خلو طرف من الضرائب باسم مدير منظمة بلان العالمية السودان ـ النيل الابيض**
14. **الدمغة القانونية في حدود تكلفة العطاء**
15. **خلو طرف من الزكاة باسم مدير منظمة بلان العالمية – النيل الابيض**
16. **شهادة تسجيل اسم عمل**
17. **شهادة تسجيل مجلس تنظيم الاعمال الهندسية سارية المفعول.**
18. **شهادة تسجيل اتحاد المقاولين سارية المفعول .**
19. **شهادة مقدرة مالية ( كشف حساب بنكى على الأقل قبل 3 شهور)**
20. **شهادة انجاز الاعمال المشابهة**
21. **دفع 2% من قيمه العطاء بشيك مصرفي او شركة تامين باسم منظمة بلان العالمية السودان تكمل الي 10%لمن يرسو علية العطاء او ترد لمن لا يرسو علية العطاء.**
22. **الرجاء الاطلاع والالتزام بسياسة بلان العالمية لحماية الأطفال والشباب**.
23. **ارفاق صورة من المستندات المطلوبة ( الرجاء عدم ارفاق اى أصل من المستندات المطلوبة ) ولا ترد المستندات وعلى من يرسو عليه العطاء احضار أصل المستندات.**
24. **الرجاء الاطلاع على سياسة بلان العالمية لمكافحة الغش والاختلاس.**

 **للأستفسار** يرجى الحضور إلى مكتب منظمة بلان العالمية السودان –منطقة النيل الابيض جنوب الإدارة القومية للكهرباء / شرق نادى الضباط كوستى

**التاريخ : 31/ 08/2120م Reference : (WN 12)**

**السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة**

**السادة / ...................................................................**

 **المحترم،،،،،،،**

**كراسة مواصفات عطاء رقم (WN 12) للعام 2021 لتشييد حمامات 6 عيون (1.5\*1.5) بمدارس المعسكرات والمجتمعات المستضيفة بمحليتي الجبلين والسلام**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإجمالي**  | **سعر الوحدة**  | **الكمية**  | **الوحدة**  | **البيان**  | **رقم** |
|  |  | **عملية**  | **تسوية وتجهيز** و**تخطيط الموقع**  | 1 |
|  |  | **1** | **لافتة**  | **توريد وتوضيب وترحيل وصب لافتة تعريفية حسب أصول الصنعة من المواسير القلفنايز 3بوصة للقوائم ارتفاع 3 متر من سطح الأرض وبرواز من الزوى 2 بوصة الثقيلة المستوردة وتخته من الصاج التقيل (1\*2)م دبل لوحة ولحام حلقة من الزوي (عدد2) في كل قائم واطراف البرواز والتثبيت بمسمار 1.5 (عدد4) بوردة وصامولة مع الطلاء بالزلقون وبالبوهية وطباعة شعار المنظمة والشركاء والرسائل الصحية في الاتجاهين** | 2 |
|  | **جملة اعمال تجهيز الموقع والافتة التعريفية**  |  |
| **أعمال الحفريات** | 3 |
|  |  | **81** | **م3** | **حفر وازالة ناتج الحفر للسابتك تانك بابعاد ( 9\*3\*3) م وازالة ناتج الحفر**  | 3.1 |
|  |  | **10.5** | **م.ط** | **حفر وازالة ناتج الحفر للأساس الشريطي لفاصل الحمامات** **الخارجي**  | 3.2 |
|  | **جملة اعمال الحفريات**  |  |
| **أعمال الردميات** | **4** |
|  |  | **19.825** | **م3** | **توريد وتشييد ومعالجة ردمية محسنة (حماري) سمك 50سم علي طبقتين كل طبقة 25سم مع المندلة الجيدة والرش بالماء وحسب توجيهات المهندس المشرف لارضية السابتك واساس اوارضية الفاصل**  | 4.1 |
|  |  | **10** | **م3** | **توريد وتشييد وكبس حواف مباني السابتك مع فراغ الحفرة بالسفاية وحسب توجيهات المهندس المشرف**  | 4.2 |
|  | **جملة أعمال الردميات**  |  |
| **أعمال المباني** | **5** |
|  |  | **80.5** | **م2** | **توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الحرة 1:6ارتفاع 3.5م لحوائط السابتك والفاصل الداخلي** | 5.1 |
|  |  | **98** | **م2** | **توريد وتشييد حوائط الحمامات بالطوب الاحمر نمرة1 واحد طوبة ارتفاع 2.5م والمونة الاسمنتية 1:6مع عمل فتحات للتهوية في الحوائط المشتركة ومناور خارجية (30\*20)سم من المواسير والنملي الناعم وعمل مباني للفاصل من داخل الساس ارتفاع 2م**  | 5.2 |
|  |  | **20.8** | **م.ط** |  **توريد وعمل مباني بربيت من الطوب الاحمر والمونة الاسمنتية 1:6ارتفاع 50سم** | 5.3 |
|  | **جملة اعمال المباني**  |  |
| **اعمال الخرسانات** | **6** |
|  |  | **3.42** | **م3** | **توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10سم لارضية السابتك والفاصل بالمونة الخرسانية1:3:6مع المعالجة الجيدة والرش بالماء والميلان المناسب للفاصل مع تنعيم السطح النهائ ومراعاة دخول ذوي الاعاقة**  | 6.1 |
|  |  | **4.05** | **م3** | **توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4سمك 15سم بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم لقاعدة السابتك مع المعالجة الجيدة** | 6.2 |
|  |  | **4.05** | **م3** | **توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4سمك 15سم شبكتين بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم لسقفة السابتك مع مراعاة فتحات المقاعد والهوايات بقطر مناسب** | 6.3 |
|  |  | **0.912** | **م3** | **توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4 للبيم (4سيخات) (20\*20) سم علي طول السابتك وفي المنتصف** | 6.4 |
|  | **جملة اعمال الخرسانات**  |  |
| **أعمال التشطيبات** | **6** |
|  |  | **80.5** | **م2** | **توريد وعمل بياض لحوائط السابتك سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:6** | 7.1 |
|  |  | **135** | **م2** | **توريد وعمل بياض لحوائط الحمامات سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:6 من الداخل والخارج**  | 7.2 |
|  |  | **80.5** | **م2** | **توريد وعمل طلاء حوائط السابتك بالفلنكوت وتقفيل المسامات جيدا**  | 7.3 |
|  |  | **135** | **م2** | **توريد وعمل طلاء حوائط الحمامات من الداخل والخارج بالبوماستك والطلية الحريرية**  | 7.3 |
|  |  | **9** | **م.ط** | **توريد وتركيب وتثبيت هواية (عدد3) من الفي بي سي سقفة السابتك 4" ارتفاع 3م مع عمل الطربوش والتثبيت علي المباني بقفيص 3نقاط تحكم**  | 7.4 |
|  |  | **6** | **عدد** |  **توريد وتركيب مقعد بلدي (ماليزي)** | 7.5 |
|  |  | **2** | **عدد** | **توريد وصب غطاء خرساني بمقبض (50\*50)سم** | 7.7 |
|  | **جملة أعمال التشطيبات**  |  |
| **أعمال السقوفات** | **8** |
|  |  | **18** | **م2** | **توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والمواسير المربعة التقيلة (4\*8)عدد2 ماسورة)ومسمار الغانج الطويل مع التثبيت الجيد ومراعاه الميلان** | 8.1 |
|  | **جملة اعمال السقوفات**  |  |
| **أعمال الحديد** | **9** |
|  |  | **6** | **عدد** | **توريد وتركيب باب (1.8\*80)سم من الصاج التقيل والزوي بترباس داخلي وخارجي مع عمل برواز بعرض الباب من اعلي وارتفاع مناسب من السكس بندا للتهوية مع مراعاة فتح الباب للداخل وتثبيت ولحام المفصلات**  | 9.1 |
|  |  | **2** | **عدد** | **توريد كرسي حمام ارتفاع 60سم وعرض 50سم من المواسير المربعه التقيلة 3\*6للارجل مع ربطها بشداد سفلي ومجلد بالبلاستيك الناعم في الاطراف ومفتوح في المنتصف**  | 9.2 |
|  | **جملة أعمال الحديد**  |  |
| **اعمال السباكة وتوصيلات المياة** | 10 |
|  |  | 1 | **عدد** | **توريد وتركيب وتثبيت خزان ماء سعه 1000لتر (خزان النخلة) علي جلسة دائرية من مباني الطوب الاحمر ارتفاع 1.5م مع ملء فراغ المباني بردمية محسنة علي طبقات مع المندلة والمعالجة وتسوية وتنعيم السطح النهائ بخرسانة بيضاء والمباني شاملة البياض والعزل المائي**  | 10.1 |
|  |  | **عملية** | **توريد وتركيب حنفية 3/4" من النحاس حسب اصول الصنعه وتوصيل الحزان بخط طالع نازل من مصدر الماء ان وجد**  | 10.2 |
|  | **جملة اعمال السباكة وتوصيلات المياة**  |  |
|  | **الجملة**  |  |
|  | **القيمة المضافة ( أذا كان مكلف بتحصيلها مع ارفاق خطاب التكليف الصادر من ديوان الضرائب )**  |  |
|  | **الجملة**  |  |

* **ملحوظة الكميات قابلة للزيادة أو النقصان .**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **المحلية**  | **الموقع**  | **العدد** | **سعر** | **القيمة المضافة**  | **التكلفة الكلية**  |
| **تشييد حمام 6 عيون**  | **الجبلين** | **معسكر علقاية**  | **1** |  |  |  |
| **علقاية ( مجتمع مستضيف)** | **1** |  |  |  |
| **تشييد حمام 6 عيون** | **السلام** | **معسكر ام صنقور**  | **1** |  |  |  |
| **ام صنقور ( مجتمع مستضيف )** | **1** |  |  |  |
| **مدرسة الظليط بنات**  | **1** |  |  |  |
| **مدرسة الظليط أولاد** | **1** |  |  |  |
| **الجملة**  |  |  |  |

**الجملة كتابتاً ...........................................................................................**

**الفترة الزمنية للتسليم** : .......................................................

**قسم المشتروات**: **محمد عبدالقادر** التوقـــــيع ................... الختم ....................

**إسم الشركة \ المورد ................................... التوقيع ---------------**

**الختم........................... التلفون.......................................**