

**جداول الكميات لتأهيل مركز صحي نيفاشا**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبلغ** | **السعر** | **الكميه** | **الوحده** | **المواصفات** | **البند** |
|  |  |  |  | **منطقه الانتظار (برنده):** |  |
|  |  |  |  | **اعمال الحفر** | 1 |
|  |  | 19.5 | **م/ط** | حفر وازالة ناتج الحفر للاساس بعمق 50سم وعرض 50سم | 1.1 |
|  |  | 6 | **م3** | توريد وعمل ردميات محسنه طبقه بسمك 25سم مع المندله | 1.2 |
|  |  |  |  | **جملة اعمال الحفر والردم** |  |
|  |  |  |  | **اعمال المباني** | 2 |
|  |  | 10 | **م2** | توريد وتشيد وعمل قصه [2] طوبه من الطوب الاحمر نمره [1] والمونه الاسمنتيه [1:6] بارتفاع [50سم] | 2.1 |
|  |  | 43 | **م2** | توريد وتشيد مباني من الطوب الاحمر نمره [1] واحد ونصف طوبه من مونة الاسمنت [1:6] بارتفاع 1.2 متر لمنطقة الانتظار وارتفاع 3 متر للغرفه الداخليه | 2.2 |
|  |  |  |  | **جملة اعمال المباني** |  |
|  |  |  |  | **اعمال الخرسانه** | 3 |
|  |  | 2.5 | **م3** | توريد وصب فرشه بيضاء بخلطه خرسانية [1:3:6] وسمك 10سم وعمل التسويه حسب اصول الصنعه | 3.1 |
|  |  |  |  | **جملة اعمال الخرسانه** |  |
|  |  |  |  | **اعمال الحديد والسقف** | 4 |
|  |  | 24 | **م2** | توريد وتركيب وعمل مظله سقف من الزنك العادي 35ملم والمواسير المربعه التقيله مستورده [4×8] مداد ومواسير[3×6]التقيله المستورده في الاتجاه المعاكس توزع المسافات كل 50 سم والتثبيت الجيد مع المباني بالماسير المدوره التقيله قوائم شامل النملي والعازل الحرارى والتثبيت الجيد حسب اصول الصنعه وعمل الميلان المناسب | 4.1 |
|  |  | 2 | **عدد** | توريد وتركيب باب من المواسير المربعه التقيله [اكومي] بالابعاد [1×2.2] شامل الكالون والترابيس والطبل و البوهيه[زلقون+لوقو] | 4.2 |
|  |  | 1 | **عدد** | توريد وتركيب شباك ضلفتين [1×1.2] شرحه شامل النملي [دبل] والخوص والاكسبندا وعمل قريل خارجي للحمايه بالماسير المربعه التقيله | 4.3 |
|  |  |  |  | **جملة اعمال الحديد والسقف** |  |
| **المبلغ** | **السعر** | **الكميه** | **الوحده** | **المواصفات** | **البند** |
|  |  |  |  | **اعمال التشطيب** | 5 |
|  |  | 91 | **م2** | توريد وعمل بياض من الداخل والخارج سمك 2سم بمونة الاسمنت [1:8] للحوائط مع المعالجه الجيده والتشطيب حسب اصول الصنعه | 5.1 |
|  |  | 91 | **م2** | توريد وعمل نقاشه للحوائط من الداخل و الخارج بالبوماستك ثلاثه اوجه حسب اصول الصنعه | 5.2 |
|  |  |  |  | **اعمال الصيانه لغرفة الولادة** |  |
|  |  | 4 | **م3** | توريد وعمل ردميات محسنه طبقه بسمك 25سم مع المندله | 1 |
|  |  | 1.6 | **م3** | توريد وصب فرشه بيضاء بخلطه خرسانية [1:3:6] وسمك 10سم وعمل التسويه حسب اصول الصنعه | 2 |
|  |  | 28 | **م2** | توريد وعمل بياض من الداخل بارتفاع 1.8سم سمك 2سم بمونة الاسمنت [1:8] للحوائط مع المعالجه الجيده والتشطيب حسب اصول الصنعه | 3 |
|  |  | 28 | **م2** | توريد وعمل نقاشه للحوائط من الداخل بالطليه الحريريه ثلاثه اوجه والدهان بالبوهيه بارتفاع 1.8سم | 4 |
|  |  | 35 | **م2** | توريد وتركيب بلاط مستورد عالي الجوده للارضيات والحوائط ارتفاع 1.2 والتثبيت بمونة الاسمنت وعمل التسقيه بالاسمنت الابيض حسب اصول الصنعه | 5 |
|  |  | 1 | **عمليه** | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي مستورد شامل التوصيلات الصحيه | 6 |
|  |  | 1 | **عدد** | توريد وتركيب باب من المواسير المربعه التقيله [اكومي] بالابعاد [1×2.2] شامل الكالون والترابيس والطبل و البوهيه[زلقون+لوقو] | 7 |
|  |  |  |  | **جملة اعمال الصيانه** |  |
|  |  |  |  | **ملحق:** |  |
|  |  | 2 | **عمليه** | عمل حمام بلدي خاجي من الطوب الاحمر بعرض واحد طوبه ومونه اسمنتيه [1:8] بالابعاد [2.5×2.5] وارتاع 3م والسقف من الزنك وعمل بياض من الداخل والخار ج وعمل النقاشه بالبوماستك وعمل باب من الماسير الربعه [اوكومي] والدهان ولاقفال | 1 |
|  |  | 1 | **عمليه** | توريد وتركيب خزان ماء 2000لتر 10 برميل نوع تيقا وبناء قاعده من الطوب الاحمر ومونة الاسمنت بارتفاع 1.2متر وعرض الخزان والتثبيت الجيد وعمل التوصيلا الصحيه | 2 |
|  |  | 1 | **عمليه** | توريد وتركيب نظام طاقه شمسيه عباره عن 6 الواح450 واط وعدد 2 بطاريه 200 امبير مع الكيبل والمفاتيح كامل النظام | 3 |
|  |  |  |  | **التكلفة الكلية للمشروع** |  |