**بسم الله الرحمن الرحيم**

**منظمة بلان العالمية السودان**

**قطاع النيل الابيض**

**للعام 2022(WN -05 ) عطاء رقم**

**شروط عطاء لتشييد خمسة فصول دراسية و مكتب واحد للمعلمين**

--------------------------------------------------------------------------------------

**ترغب منظمة بلان العالمية – السودان قطاع النيل الابيض - مكتب كوستى في تاهيل شركات ومقاولين** **لتشييد خمسة فصول دراسية و مكتب واحد للمعلمين في المواقع التالية:**

1. **عدد (1) فصل دراسي في مدرسة الروفا الإبتدائية بنات بمحلية أم رمتة .**
2. **عدد (2) فصل دراسي في مدرسة العليقة البدارين بمحلية قلي.**
3. **عدد (1) فصل دراسي في مدرسة الدويحي المختلطة بمحلية قلي.**
4. **عدد (1) فصل دراسي و مكتب للمعلمين في مدرسة الدبيبات للبنات بمحلية الدويم.**

**ويتم تقديم العروض الفنية والمالية من الموردين والشركات لتنفيذ العطاء كما موضح وفقاَ للشروط والمواصفات المحددة بإعلان العطاء وايضا بكراسة ومستندات العطاء والتي سيبدأ تسليمها للراغبين اعتباراَ من يوم الثلاثاء 06/ ديسمبر /2022 من مكتب المنظمة بالنيل الابيض مدينة كوستى أثناء ساعات العمل الرسمية او مكتب الخرطوم أثناء ساعات العمل الرسمية 8:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً . على أن يكون أخر يوم لسحب كراسة العطاء للمقاولين والشركات هو يوم الأثنين: 12/ ديسمبر /2022 وعلى ان يكون** **اخر يوم للاستلام المظاريف من الشركات والمقاولين هو يوم: 15 ديسمبر 2022م الساعة العاشرة صباحاً يراعى عند تقديم العطاء الشروط التالية:**

1. **على المتقدم للعطاء تقديم العرض المالى بالعملة المحلية ( الجنية السودانى )**
2. **يجب أن تكون الاســـــعار المتقدم بها ســــارية المفعول لمـــــدة شــــهر من تاريخ تسليم كراسة العطاء.**
3. **يجـب علي المقدم الرجــوع الي شــروط العطاء والمواصـــفات قبل التقديم .اي تعديل في كراسة العطاء غير موقع ومختــوم بواســـطة المتقدم يحرمه من دخول المنافسة , كما ان اي خطأ غير موقع او مختــــوم يســــتبعد من المنافسة .**
4. **لجنة فرز العطاءات لها الحق كاملا في الغاء العطاء متي ما رأت ذلك ضروريا او لاي أســـباب اخري فنيـــة تراها اللجنــــة .**
5. **علي من يرســـــو عليه العطاء مقابلة اللجنة لتوجيــــهه للجهة الفنية والاتفاق علي توريد الخدمة وفق الشـــروط المطلوبة.**
6. **تقدم العطاءات في مظروف مقفول بالشــــمع الاحــمر وتوضع في صــندوق العطاءات بمكتب المنظمة بكوستي حي السرايات شرق نادى الضباط. , اخر يوم لتقــديم و لاستلام المظاريف هو يوم اخر يوم للاستلام المظاريف من الشركات والمقاولين هو يوم : 15 ديسمبر 2022م الساعة العاشرة صباحاً ظهر ولن تقبل اي كراسة عطاء بعد الزمن والتاريخ المحددين.**
7. **الرجاء ملئ كراسة العطاء المرفق لتوحـيــــــد مواصفات العطاء لكل الموردين المتقدمين للمنافســــة والتوقيـــع والختــــم ( اي عطاء لا يحتوي علي اخطار العطاء المكتمل سوف يبعــد من المنافســـــة ) .**
8. **في حالة عدم التقديم يرجي الاعتذار كتابة مع رد مســتندات العطاء , وفي حالة الاخلال بهذا الشــــرط يتم ابعاد المورد من كشــــف الموردين الخاص بالمنظمة.**
9. **الرجاء وضع قيمـــة ضريبة القيمــــة المضافة مع ارفاق خطاب التكليف الضريبى وصورة من التســــجيل لدي الضرائب اذا كنت مكلف بتحصيلها.**
10. **التوقيــــع علي كراسة العطاء يعني الاطلاع علي جميع شـــروط المناقصـــة المرفقـــــه والموافقــــة عليهــــــا .**
11. **الرجاء وضع كل كراسة العطاء فى ظرف منفصل وكتابة اسم العطاء واضح**
12. **خلو طرف من الضرائب باسم مدير منظمة بلان العالمية السودان ـ النيل الابيض**
13. **الدمغة القانونية في حدود تكلفة العطاء ( يجب احضارها بعد رسو العطاء على من يرسوا عليه)**
14. **خلو طرف من الزكاة باسم مدير منظمة بلان العالمية – النيل الابيض**
15. **شهادة تسجيل اسم عمل**
16. **شهادة تسجيل مجلس تنظيم الاعمال الهندسية سارية المفعول.**
17. **شهادة تسجيل اتحاد المقاولين سارية المفعول .**
18. **شهادة مقدرة مالية ( كشف حساب بنكى على الأقل قبل 3 شهور)**
19. **شهادة انجاز الاعمال المشابهة**
20. **دفع 2% من قيمه العطاء بشيك مصرفي او شركة تامين باسم منظمة بلان العالمية السودان تكمل الي 10%لمن يرسو علية العطاء او ترد لمن لا يرسو علية العطاء.**
21. **الرجاء الاطلاع والالتزام بسياسة بلان العالمية لحماية الأطفال والشباب**.
22. **ارفاق صورة من المستندات المطلوبة ( الرجاء عدم ارفاق اى أصل من المستندات المطلوبة ) ولا ترد المستندات وعلى من يرسو عليه العطاء احضار أصل المستندات.**
23. **الرجاء الاطلاع على سياسة بلان العالمية لمكافحة الغش والاختلاس.**

**للأستفسار** يرجى الحضور إلى مكتب منظمة بلان العالمية السودان –منطقة النيل الابيض جنوب الإدارة القومية للكهرباء / شرق نادى الضباط كوستى

**التاريخ: 06/ ديسمبر/2220م Reference: (WN 05)**

**السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته**

**السادة / ...................................................................**

**المحترم،،،،،،،**

**كراسة مواصفات عطاء رقم (WN 5 ) للعام 2022م**

1. **تشييــــد أربعة فصـــــــول دراسيــــــة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total price** | **Unit price سعر الوحدة** | | **QTY الكمية** | | **UOM وحدة القياس** | **Description الوصف** | | **البند** |
|  | Job | | | | | نظافة وتجهيز وتسوية وتخطيط الموقع Cleaning, equipping, leveling and site planning | | 1 |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات:** | | | | | | | | 2 |
|  |  | | 28 | | M.l | حفر وازالة ناتج الحفرمن الاساس الشريطي بعرض 50سم وعمق 90 سم للفصولDrilling and removal of the drilling output from the strip basis with a width of 50 cm and a depth of 90 cm for seasons | | 2.1 |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المبـــــــــــــــــــــاني:** | | | | | | | | 3 |
|  |  | | 5.6 | | M3 | توريد وتشييد حجر جرانيت اسود سمك 50سم للاساس الشريطي بعرض 50سم وارتفاع 40سم مع كبس الفراغات بالسفاية والرش بالماءSupply and construction of black granite stone 50 cm thickness for the strip foundation with a width of 50 cm and a height of 40 cm with squeezing voids enough and spraying with water | | 3.1 |
|  |  | | 11.2 | | M2 | توريد وتشييد قصة من الطوب الاحمر نمرة (1) والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 40سم حسب توجيهات المهندس المشرفSupplying and constructing a red brick story (1) and cement mortar 1: 6, height 40 cm, as directed by the supervising engineer | | 3.2 |
|  |  | | 84 | | M2 | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر نمرة (1)طوبة ونص والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الفصول ارتفاع 3م  Supply and construction of red brick buildings Nimra (1)brick and half and concrete mortar 1:6 for the walls of the seasons height 3 m | | 3.3 |
|  |  | | 5 | | M2 | توريد وتشييد مباني بربيت بطرفي الفصل (شمعة)من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 50سم Supply and construction of the buildings of The Barbit in the two sides of the chapter (candle) of red brick one and a half brick and cement mortar 1:6 height 50 cm | | 3.4 |
|  | **Total building work** | | | | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الردمــــــــــــــــيات The work of the back feeling s: : | | | | | | | | 4 |
|  | |  | 7 | | م3 | توريد وتشييد ردمية من السفاية للاساس الشريطي سمك 50سم مع المندلة الجيدة والرش بالماءSupply and construction of earthworks from Sufaya for 50 cm striped foundation with good mandala and spraying with water | | 4.1 |
|  | |  | 18 | | م3 | توريد وتشييد ردمية ترابية (حماري) سمك 40سم علي طبقتين مع المندلة الجيدة والرش بالماء لارضيات المبانيSupply and construction of earthen plaster (donkey) 40 cm thickness on two floors with good mandala and water spray for building floors | | 4.2 |
|  | | **total works of back feeling** | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرسانات :** | | | | | | | | 5 |
|  | |  | | 4.5 | م3 | توريد وتشييد فرشة بيضاء سمك 10سم بخلطة خرسانية 1:3:6لارضيات الفصول بفواصل تمدد مع المعالجة الجيدة Supply and construction of 10 cm white mattress with concrete mixture 1: 3: 6 for classroom flooring with expansion joints with good handling | | 5.1 |
|  | |  | | 3.36 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب قريد بيم (30\*40) سم بحديد تسليح 4لينية (عدد6سيخات)ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing P-Bum (30 \* 40) cm with reinforcing steel 4 lenght (6 skewers), interstitial spacing of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | | 5.2 |
|  | |  | | 3.5 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب بيم عتب وهيد بيم (25\*25) سم بحديد تسليح 4لينية(عدد4سيخات) ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing beams of lintel (25 \* 25) cm with reinforcing steel 4 lins (4 skewers), interfaces of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | | 5.3 |
|  | | **جملة اعمال الخرسانات** | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التشطـــــــــــــــيبات :** | | | | | | | | 6 |
|  | |  | 168 | | M2 | | توريد وتشييد بياض داخلي وخارجي سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8 لحوائط الفصول مع المعالجة الجيدة والرش بالماء وتشطيب الجلس والشوكات Supply and construction of indoor and outdoor laying thickness of 2 cm with 1: 8 cement mortar for classroom walls with good treatment, spraying with water, finishing the sat and thorns | 6.1 |
|  | | Job | | | | | توريد وتشييد مسطبة للاستاذة بابعاد (3\*2)م ومسطبة خارجية امام الفصل بعرض الباب وبتدرج مناسب  Supply and construction of a terrace for the teacher with dimensions (3\*2)M and an external terrace in front of the classroom by the width of the door and appropriately graded | 6.2 |
|  | | Job | | | | | توريد وتشييد سبورة بابعاد (3\*2.5)م كاملة مع الطلاء بالبوهية Supply and construction of a 3\*2.5 m balboh paint | 6.3 |
|  | |  | 168 | | M2 | | توريد وتشييد وعمل نقاشة ثلاثة اوجة بالطلية الحريرية والبوماستك من الداخل والخارج وطباعة شعار المنظمة والشركاء Supply, construction and work of a three-facet discussion in silk and pumastics from home and abroad and print the logo of the organization and partners | 6.4 |
|  | | **جملة اعمال التشطيبات** | | | | | |  |
| اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحديد والسقوفات : | | | | | | | | 7 |
|  | |  | 1 | | number | | توريد وتوضيب وتركيب باب ضلفتين من المواسير المربعة اكومي (1.2\*2.2) كاملSupply, packing and installation of two acome square pipes (1.2 \* 2.2) complete | 7.1 |
|  | |  | 5 | | number | | توريد وتوضيب وتركيب شباك من المواسير المربعة (1.2\*2.2) كامل مع عمل الحمايةSupplying, packing and installing square tubes (1.2 \* 2.2) complete with protection work | 7.2 |
|  | |  | 45 | | M2 | | توريد وتركيب وتثبيت سقف (ضهرتور)من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والمقصات (عدد3)من الزوي 3" المستوردة والمواسير المربعه التقيلة (4\*8) للمدادات الطولية (عدد5)ومسمار الغانج وتثبيت عازل حراري بالنملي الناعم مع عمل البرنيطة (حسب اصول الصنعه) ونزازل المطر في الاركان الاربعة (نظام توتيا) حسب اصول الصنعهSupply, installation and installation of the roof (Dahtor) of ordinary zinc apotheene (35ml), scissors (number 3) of imported zwei 3" imported and heavy square pipes (4\*8) for longitudinal supplies (number5) and gang nail and install thermal insulation in soft lumbar with the work of the bernita (according to the origins of the manufacture) and rain earthquakes in the four corners (Totia system) according to the origins of his workmanship | 7.3 |
|  | | **جملة اعمال الحـــــديد والسقوفات** | | | | | |  |
|  | | Total | | | | | |  |

1. **تشييــــد فصل دراسي و مكتب للمعلمين:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total price** | **Unit price سعر الوحدة** | | **QTY الكمية** | | **UOM وحدة القياس** | **Description الوصف** | | **البند** |
|  | Job | | | | | نظافة وتجهيز وتسوية وتخطيط الموقع Cleaning, equipping, leveling and site planning | | 1 |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات:** | | | | | | | | 2 |
|  |  | | 41 | | M.l | حفر وازالة ناتج الحفرمن الاساس الشريطي بعرض 50سم وعمق 90 سم للفصولDrilling and removal of the drilling output from the strip basis with a width of 50 cm and a depth of 90 cm for seasons | | 2.1 |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المبـــــــــــــــــــــاني:** | | | | | | | | 3 |
|  |  | | 16.4 | | M3 | توريد وتشييد حجر جرانيت اسود سمك 50سم للاساس الشريطي بعرض 50سم وارتفاع 40سم مع كبس الفراغات بالسفاية والرش بالماءSupply and construction of black granite stone 50 cm thickness for the strip foundation with a width of 50 cm and a height of 40 cm with squeezing voids enough and spraying with water | | 3.1 |
|  |  | | 16.4 | | M2 | توريد وتشييد قصة من الطوب الاحمر نمرة (1) والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 40سم حسب توجيهات المهندس المشرفSupplying and constructing a red brick story (1) and cement mortar 1: 6, height 40 cm, as directed by the supervising engineer | | 3.2 |
|  |  | | 123 | | M2 | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر نمرة (1)طوبة ونص والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الفصول ارتفاع 3م  Supply and construction of red brick buildings Nimra (1)brick and half and concrete mortar 1:6 for the walls of the seasons height 3 m | | 3.3 |
|  |  | | 21 | | M2 | توريد وتشييد مباني بربيت بطرفي الفصل (شمعة)من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 50سم Supply and construction of the buildings of The Barbit in the two sides of the chapter (candle) of red brick one and a half brick and cement mortar 1:6 height 50 cm | | 3.4 |
|  | **Total building work** | | | | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الردمــــــــــــــــيات The work of the back feeling s: : | | | | | | | | 4 |
|  | |  | 9.25 | | م3 | توريد وتشييد ردمية من السفاية للاساس الشريطي سمك 50سم مع المندلة الجيدة والرش بالماءSupply and construction of earthworks from Sufaya for 50 cm striped foundation with good mandala and spraying with water | | 4.1 |
|  | |  | 32.5 | | م3 | توريد وتشييد ردمية ترابية (حماري) سمك 40سم علي طبقتين مع المندلة الجيدة والرش بالماء لارضيات المبانيSupply and construction of earthen plaster (donkey) 40 cm thickness on two floors with good mandala and water spray for building floors | | 4.2 |
|  | | **total works of back feeling** | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرسانات :** | | | | | | | | 5 |
|  | |  | | 6.5 | م3 | توريد وتشييد فرشة بيضاء سمك 10سم بخلطة خرسانية 1:3:6لارضيات الفصول بفواصل تمدد مع المعالجة الجيدة Supply and construction of 10 cm white mattress with concrete mixture 1: 3: 6 for classroom flooring with expansion joints with good handling | | 5.1 |
|  | |  | | 4.92 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب قريد بيم (30\*40) سم بحديد تسليح 4لينية (عدد6سيخات)ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing P-Bum (30 \* 40) cm with reinforcing steel 4 lenght (6 skewers), interstitial spacing of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | | 5.2 |
|  | |  | | 4 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب بيم عتب وهيد بيم (25\*25) سم بحديد تسليح 4لينية(عدد4سيخات) ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing beams of lintel (25 \* 25) cm with reinforcing steel 4 lins (4 skewers), interfaces of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | | 5.3 |
|  | | **جملة اعمال الخرسانات** | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التشطـــــــــــــــيبات :** | | | | | | | | 6 |
|  | |  | 246 | | M2 | | توريد وتشييد بياض داخلي وخارجي سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8 لحوائط الفصول مع المعالجة الجيدة والرش بالماء وتشطيب الجلس والشوكات Supply and construction of indoor and outdoor laying thickness of 2 cm with 1: 8 cement mortar for classroom walls with good treatment, spraying with water, finishing the sat and thorns | 6.1 |
|  | | Job | | | | | توريد وتشييد مسطبة للاستاذة بابعاد (3\*2)م ومسطبة خارجية امام الفصل بعرض الباب وبتدرج مناسب  Supply and construction of a terrace for the teacher with dimensions (3\*2)M and an external terrace in front of the classroom by the width of the door and appropriately graded | 6.2 |
|  | | Job | | | | | توريد وتشييد سبورة بابعاد (3\*2.5)م كاملة مع الطلاء بالبوهية Supply and construction of a 3\*2.5 m balboh paint | 6.3 |
|  | |  | 246 | | M2 | | توريد وتشييد وعمل نقاشة ثلاثة اوجة بالطلية الحريرية والبوماستك من الداخل والخارج وطباعة شعار المنظمة والشركاء Supply, construction and work of a three-facet discussion in silk and pumastics from home and abroad and print the logo of the organization and partners | 6.4 |
|  | | **جملة اعمال التشطيبات** | | | | | |  |
| اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحديد والسقوفات : | | | | | | | | 7 |
|  | |  | 1 | | number | | توريد وتوضيب وتركيب باب ضلفتين من المواسير المربعة اكومي (1.2\*2.2) كاملSupply, packing and installation of two acome square pipes (1.2 \* 2.2) complete | 7.1 |
|  | |  | 5 | | number | | توريد وتوضيب وتركيب شباك من المواسير المربعة (1.2\*2.2) كامل مع عمل الحمايةSupplying, packing and installing square tubes (1.2 \* 2.2) complete with protection work | 7.2 |
|  | |  | 78 | | M2 | | توريد وتركيب وتثبيت سقف (ضهرتور)من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والمقصات (عدد3)من الزوي 3" المستوردة والمواسير المربعه التقيلة (4\*8) للمدادات الطولية (عدد5)ومسمار الغانج وتثبيت عازل حراري بالنملي الناعم مع عمل البرنيطة (حسب اصول الصنعه) ونزازل المطر في الاركان الاربعة (نظام توتيا) حسب اصول الصنعهSupply, installation and installation of the roof (Dahtor) of ordinary zinc apotheene (35ml), scissors (number 3) of imported zwei 3" imported and heavy square pipes (4\*8) for longitudinal supplies (number5) and gang nail and install thermal insulation in soft lumbar with the work of the bernita (according to the origins of the manufacture) and rain earthquakes in the four corners (Totia system) according to the origins of his workmanship | 7.3 |
|  | | **جملة اعمال الحـــــديد والسقوفات** | | | | | |  |
|  | | Total | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البيان** | **المحلية** | **الموقع** | **العدد** | **سعر** | **القيمة المضافة** | **التكلفة الكلية** |
| **تشييد فصل دراسي** | **أم رمتة** | **مدرسة الروفا الإبتدائية بنات** | **1** |  |  |  |
| **تشييد فصل دراسي** | **قلي** | **العليقة البدارين** | **2** |  |  |  |
| **تشييد فصل دراسي** | **قلي** | **مدرسة الدويحي المختلطة** | **1** |  |  |  |
| **تشييد فصل دراسي و مكتب للمعلمين** | **الدويم** | **مدرسة الدبيبات للبنات** | **1** |  |  |  |
| الجملة | | | |  |  |  |

**الجملة كتابتاً ...........................................................................................**

**الفترة الزمنية للتسليم** : .......................................................

**قسم المشتروات**: **محمد عبدالقادر محمود** التوقـــــيع ..................

لختم ....................

**إسم الشركة \ المورد ................................... التوقيع ---------------**

**الختم........................... التلفون......................................**