|  |  |
| --- | --- |
| **Plan International Sudan**  **White Nile Program**  **Tender No. (WN 01)** **for the year2023**  Plan **International – Sudan White Nile Program –** **Kosti Office would like to qualify contractors and companies to construct** **three permanent school classrooms at tow localities (Guli and Umrimta following locations:**   1. tow school classrooms in Guli locality:  * **Elaliga Elbadareen.** * **Dowehi**.  1. school classroom in **Elrofa**- Guli locality:   **Technical and financial offers are submitted by contractors and companies to implement the tender as shown in accordance with the conditions and specifications specified in the tender below, as well as the tender brochure and documents, which will begin to be delivered to those wishing to be delivered as of Sunday 26/February/2023 from the organization's office in the White Nile, Kosti City During official working hours. The last day to withdraw the tender booklet for contractors and** companies is **Tuesday : 07/March/2023**, and the **last day to receive the envelopes from companies and contractors is Thursday: 09/March/2023 at ten in the morning, the following conditions shall be taken into account when submitting the bid:**   1. **The bidder must submit the financial offer in the local currency (Sudanese pound).** 2. **The submitted prices must be valid for a period of one month from the date of submitting the bid document.** 3. **The bidder must refer to the tender conditions and specifications before submitting. Any modification in the bid document that is not signed and stamped by the bidder deprives him of entry to the competition, and any error that is not signed or sealed is excluded from the competition.** 4. **The Bid Screening Committee has the full right to cancel the bid whenever it deems it necessary or for any other technical reasons that the Committee deems appropriate.** 5. **The person who is awarded the bid must meet with the committee to direct him to the technical authority and agree to supply the service according to the required conditions.** 6. **The bids shall be submitted in an envelope sealed with red wax and placed in the bids box at the organization's office in Kosti, Sarayat neighborhood, east of the Officers Club.** 7. **Please fill out the attached bidding brochure to unify bid specifications for all suppliers applying for competition, sign and seal (any bid that does not contain a completed bid notification will be excluded from the competition).** 8. **Please put the value of the value added tax and attach the assignment letter and a copy of the tax registration if you are assigned to collect it.** 9. **Signing the tender document means reviewing all the attached tender conditions and approving them.** 10. **Please put each bid document in a separate envelope and write the name** of the bid clearly. 11. **Tax Free party in the name of the Director of Plan International Sudan White Nile Program** 12. **The legal stamp within the limits of the cost** of the bid **(must be brought after the award of the bid to the successful party)** 13. **Certificate of discharge from Zakat in the name of the director of the organization** 14. **Business Name Registration Certificate** 15. **Valid Engineering Regulatory Council Registration Certificate** 16. **Valid Contractors Union Registration Certificate** 17. **Certificate of financial ability (bank statement of at least three months)** 18. **Certificates of completion of similar works** 19. **Payment of 2% of the tender value by bank check, insurance company or bank guarantee letter in the name of the manager, supplemented to 10% for those who win the bid or refund for those who do not award the bid.** 20. **Attach a copy of the required documents (please do not attach any of the required documents) and the documents are not returned** 21. **The tender brochure and specifications are obtained from the offices of Plan International – Sudan, the White Nile Program Office, Kosti, east of the Kosti Officers Club and south of the Sudanese Electricity Distribution Company.** |  |

**The last day to receive tender brochures from companies and contractors is, Thursday: 09/March/2023 at ten in the morning**

**التاريخ: 26/2/2220م Reference: (WN 02)**

**السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته**

**السادة / ...................................................................**

**المحترم،،،،،،،**

**Construction of class room (5\*9) m**

**in Guli locality - Elaliga Elbadareen.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total price** | | | **Unit price سعر الوحدة** | | **QTY الكمية** | **UOM وحدة القياس** | | **Description الوصف** | | **البند** |
|  | | | Job | | | | | نظافة(قبل وبعد التشييد) وتجهيز وتسوية وتخطيط الموقع Cleanliness (before and after construction), processing, leveling and planning of the site | | 1 |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات:** | | | | | | | | | | 2 |
|  | | |  | | 28 | M.l | | حفر وازالة ناتج الحفرمن الاساس الشريطي بعرض 50سم وعمق 90 سم للفصلDrilling and removal of the drilling output from the strip basis with a width of 50 cm and a depth of 90 cm for seasons | | 2.1 |
|  | | | جملة اعمال النظافة والتخطيط والحفر | | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المبـــــــــــــــــــــاني:** | | | | | | | | | | 3 |
|  | | |  | | 5.6 | M3 | | توريد وتشييد حجر جرانيت اسود سمك 50سم للاساس الشريطي بعرض 50سم وارتفاع 40سم مع كبس الفراغات بالسفاية والرش بالماءSupply and construction of black granite stone 50 cm thickness for the strip foundation with a width of 50 cm and a height of 40 cm with squeezing voids enough and spraying with water | | 3.1 |
|  | | |  | | 11.2 | M2 | | توريد وتشييد قصة من الطوب الاحمر نمرة (1) والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 40سم حسب توجيهات المهندس المشرفSupplying and constructing a red brick story (1) and cement mortar 1: 6, height 40 cm, as directed by the supervising engineer | | 3.2 |
|  | | |  | | 84 | M2 | | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر نمرة (1)طوبة ونص والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الفصول ارتفاع 3م  Supply and construction of red brick buildings Nimra (1)brick and half and concrete mortar 1:6 for the walls of the seasons height 3 m | | 3.3 |
|  | | |  | | 28 | ML | | توريد وتشييد مباني بربيت من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 50سم Supply and construction of buildings of red brick and half brick and cement mortar 1:6 height 50 cm | | 3.4 |
|  | | | **Total building work** | | | | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الردمــــــــــــــــيات The work of the back feeling s: : | | | | | | | | | | 4 |
|  | | | |  | 23.6 | م3 | | توريد وتشييد ردمية ترابية (حماري) سمك 40سم علي طبقتين مع المندلة الجيدة والرش بالماء للاساس الشريطي(عرض 50سم وارتفاع 40سم) وارضية الفصل Supply and construction of an earthen backfill (donkey) thickness of 40 cm on two layers with good mandala and spraying with water for the strip foundation (width 50 cm and height 40 cm) and the separation floor | | 4.1 |
|  | | | | **total works of back feeling** | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرسانات :** | | | | | | | | | | 5 |
|  | |  | | | 4.5 | م3 | | توريد وتشييد فرشة بيضاء سمك 10سم بخلطة خرسانية 1:3:6لارضيات الفصل بفواصل تمدد مع المعالجة الجيدة Supply and construction of 10 cm white mattress with concrete mixture 1: 3: 6 for classroom flooring with expansion joints with good handling | | 5.1 |
|  | |  | | | 3.36 | م3 | | توريد وتشييد وتوضيب قريد بيم (30\*40) سم بحديد تسليح 4لينية (عدد6سيخات)ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing P-Bum (30 \* 40) cm with reinforcing steel 4 lenght (6 skewers), interstitial spacing of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | | 5.2 |
|  | |  | | | 1.75 | م3 | | توريد وتشييد وتوضيب بيم عتب (25\*25) سم بحديد تسليح 4لينية(عدد4سيخات) ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supply, construction and packaging of (25 \* 25) cm with 4 rebar (4 sikhat) and distances between 15 cm and concrete mortar 1:2:41:2:4 | | 5.3 |
|  | | **جملة اعمال الخرسانات** | | | | | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التشطـــــــــــــــيبات : | | | | | | | | | | 6 |
|  |  | | | | 168 | M2 | توريد وتشييد بياض داخلي وخارجي سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8 لحوائط الفصول مع المعالجة الجيدة والرش بالماء وتشطيب الجلس والشوكات Supply and construction of indoor and outdoor laying thickness of 2 cm with 1: 8 cement mortar for classroom walls with good treatment, spraying with water, finishing the sat and thorns | | | 6.1 |
|  | Job | | | | | | توريد وتشييد مسطبة للاستاذ بابعاد (2.5\*1.5)م ومسطبة خارجية امام الفصل بعرض الباب وبتدرج مناسب وعمل رام لذوي الاحتياجات الخاصة حسب اصول الصنعه Supply and construction of a terrace for the teacher with dimensions (3 \* 2) m and an external bench in front of the classroom with the width of the door and an appropriate gradation and the work of Ram for people with special needs according to the principles of manufacture | | | 6.2 |
|  | Job | | | | | | توريد وتشييد سبورة بابعاد (1.5\*2.5)م كاملة مع الطلاء بالبوهية Supply and construction of a 3\*2.5 m balboh paint | | | 6.3 |
|  |  | | | | 168 | M2 | توريد وتشييد وعمل نقاشة ثلاثة اوجة بالطلية الحريرية والبوماستك من الداخل والخارج وطباعة شعار المنظمة والشركاء Supply, construction and work of a three-facet discussion in silk and pumastics from home and abroad and print the logo of the organization and partners | | | 6.4 |
|  | **جملة اعمال التشطيبات** | | | | | | | | |  |
| اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحديد والسقوفات : | | | | | | | | | | 7 |
|  |  | | | | 1 | number | | | توريد وتوضيب وتركيب باب ضلفتين من المواسير المربعة اكومي (1.2\*2.2) كامل ويشمل طباعه شعار المنظمة والشركاء Supply, packaging and installation of a door of two sashes of square pipes Akumi (1.2 \* 2.2) complete and includes printing the logo of the organization and partners | 7.1 |
|  |  | | | | 5 | number | | | توريد وتوضيب وتركيب شباك من المواسير المربعة (1.2\*2.2) اكومي كامل مع قرل للحماية من المواسير ولنملي الناعم دبل والسكس بندا ومناور من الفايبر Supply, packaging and installation of square pipe nets (1.2 \* 2.2) complete Akumi with a qrl to protect against pipes and soft double and sex banda and manipulators from fiber | 7.2 |
|  |  | | | | 45 | M2 | | | توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والكمر14سم (عدد3)بعرض الفصل والمواسير المربعه التقيلة (4\*8) للمدادات الطولية (عدد5)ومسمار الغانج وتثبيت عازل حراري بالنملي الناعم مع طلاء الكمر والمواسير Supply, installation and installation of a roof of ordinary zinc Abu horse (35 ml) and beams 14 cm (3) with the width of the separation and square pipes (4 \* 8) for longitudinal purlins (5) and nail Ganges and install thermal insulation Balnamli soft with coating beams and pipes | 7.3 |
|  | **جملة اعمال الحـــــديد والسقوفات** | | | | | | | | |  |
|  | Total | | | | | | | | |  |

**Construction of class room (5\*9) m**

**in Guli locality -Dowehi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total price** | | | **Unit price سعر الوحدة** | | **QTY الكمية** | **UOM وحدة القياس** | | **Description الوصف** | | **البند** |
|  | | | Job | | | | | نظافة(قبل وبعد التشييد) وتجهيز وتسوية وتخطيط الموقع Cleanliness (before and after construction), processing, leveling and planning of the site | | 1 |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات:** | | | | | | | | | | 2 |
|  | | |  | | 28 | M.l | | حفر وازالة ناتج الحفرمن الاساس الشريطي بعرض 50سم وعمق 90 سم للفصلDrilling and removal of the drilling output from the strip basis with a width of 50 cm and a depth of 90 cm for seasons | | 2.1 |
|  | | | جملة اعمال النظافة والتخطيط والحفر | | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المبـــــــــــــــــــــاني:** | | | | | | | | | | 3 |
|  | | |  | | 5.6 | M3 | | توريد وتشييد حجر جرانيت اسود سمك 50سم للاساس الشريطي بعرض 50سم وارتفاع 40سم مع كبس الفراغات بالسفاية والرش بالماءSupply and construction of black granite stone 50 cm thickness for the strip foundation with a width of 50 cm and a height of 40 cm with squeezing voids enough and spraying with water | | 3.1 |
|  | | |  | | 11.2 | M2 | | توريد وتشييد قصة من الطوب الاحمر نمرة (1) والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 40سم حسب توجيهات المهندس المشرفSupplying and constructing a red brick story (1) and cement mortar 1: 6, height 40 cm, as directed by the supervising engineer | | 3.2 |
|  | | |  | | 84 | M2 | | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر نمرة (1)طوبة ونص والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الفصول ارتفاع 3م  Supply and construction of red brick buildings Nimra (1)brick and half and concrete mortar 1:6 for the walls of the seasons height 3 m | | 3.3 |
|  | | |  | | 28 | ML | | توريد وتشييد مباني بربيت من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 50سم Supply and construction of buildings of red brick and half brick and cement mortar 1:6 height 50 cm | | 3.4 |
|  | | | **Total building work** | | | | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الردمــــــــــــــــيات The work of the back feeling s: : | | | | | | | | | | 4 |
|  | | | |  | 23.6 | م3 | | توريد وتشييد ردمية ترابية (حماري) سمك 40سم علي طبقتين مع المندلة الجيدة والرش بالماء للاساس الشريطي(عرض 50سم وارتفاع 40سم) وارضية الفصل Supply and construction of an earthen backfill (donkey) thickness of 40 cm on two layers with good mandala and spraying with water for the strip foundation (width 50 cm and height 40 cm) and the separation floor | | 4.1 |
|  | | | | **total works of back feeling** | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرسانات :** | | | | | | | | | | 5 |
|  | |  | | | 4.5 | م3 | | توريد وتشييد فرشة بيضاء سمك 10سم بخلطة خرسانية 1:3:6لارضيات الفصل بفواصل تمدد مع المعالجة الجيدة Supply and construction of 10 cm white mattress with concrete mixture 1: 3: 6 for classroom flooring with expansion joints with good handling | | 5.1 |
|  | |  | | | 3.36 | م3 | | توريد وتشييد وتوضيب قريد بيم (30\*40) سم بحديد تسليح 4لينية (عدد6سيخات)ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing P-Bum (30 \* 40) cm with reinforcing steel 4 lenght (6 skewers), interstitial spacing of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | | 5.2 |
|  | |  | | | 1.75 | م3 | | توريد وتشييد وتوضيب بيم عتب (25\*25) سم بحديد تسليح 4لينية(عدد4سيخات) ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supply, construction and packaging of (25 \* 25) cm with 4 rebar (4 sikhat) and distances between 15 cm and concrete mortar 1:2:41:2:4 | | 5.3 |
|  | | **جملة اعمال الخرسانات** | | | | | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التشطـــــــــــــــيبات : | | | | | | | | | | 6 |
|  |  | | | | 168 | M2 | توريد وتشييد بياض داخلي وخارجي سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8 لحوائط الفصول مع المعالجة الجيدة والرش بالماء وتشطيب الجلس والشوكات Supply and construction of indoor and outdoor laying thickness of 2 cm with 1: 8 cement mortar for classroom walls with good treatment, spraying with water, finishing the sat and thorns | | | 6.1 |
|  | Job | | | | | | توريد وتشييد مسطبة للاستاذ بابعاد (2.5\*1.5)م ومسطبة خارجية امام الفصل بعرض الباب وبتدرج مناسب وعمل رام لذوي الاحتياجات الخاصة حسب اصول الصنعه Supply and construction of a terrace for the teacher with dimensions (3 \* 2) m and an external bench in front of the classroom with the width of the door and an appropriate gradation and the work of Ram for people with special needs according to the principles of manufacture | | | 6.2 |
|  | Job | | | | | | توريد وتشييد سبورة بابعاد (1.5\*2.5)م كاملة مع الطلاء بالبوهية Supply and construction of a 3\*2.5 m balboh paint | | | 6.3 |
|  |  | | | | 168 | M2 | توريد وتشييد وعمل نقاشة ثلاثة اوجة بالطلية الحريرية والبوماستك من الداخل والخارج وطباعة شعار المنظمة والشركاء Supply, construction and work of a three-facet discussion in silk and pumastics from home and abroad and print the logo of the organization and partners | | | 6.4 |
|  | **جملة اعمال التشطيبات** | | | | | | | | |  |
| اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحديد والسقوفات : | | | | | | | | | | 7 |
|  |  | | | | 1 | number | | | توريد وتوضيب وتركيب باب ضلفتين من المواسير المربعة اكومي (1.2\*2.2) كامل ويشمل طباعه شعار المنظمة والشركاء Supply, packaging and installation of a door of two sashes of square pipes Akumi (1.2 \* 2.2) complete and includes printing the logo of the organization and partners | 7.1 |
|  |  | | | | 5 | number | | | توريد وتوضيب وتركيب شباك من المواسير المربعة (1.2\*2.2) اكومي كامل مع قرل للحماية من المواسير ولنملي الناعم دبل والسكس بندا ومناور من الفايبر Supply, packaging and installation of square pipe nets (1.2 \* 2.2) complete Akumi with a qrl to protect against pipes and soft double and sex banda and manipulators from fiber | 7.2 |
|  |  | | | | 45 | M2 | | | توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والكمر14سم (عدد3)بعرض الفصل والمواسير المربعه التقيلة (4\*8) للمدادات الطولية (عدد5)ومسمار الغانج وتثبيت عازل حراري بالنملي الناعم مع طلاء الكمر والمواسير Supply, installation and installation of a roof of ordinary zinc Abu horse (35 ml) and beams 14 cm (3) with the width of the separation and square pipes (4 \* 8) for longitudinal purlins (5) and nail Ganges and install thermal insulation Balnamli soft with coating beams and pipes | 7.3 |
|  | **جملة اعمال الحـــــديد والسقوفات** | | | | | | | | |  |
|  | Total | | | | | | | | |  |

**Construction of class room (5\*9) m**

**in Umrimta locality - Elrofa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total price** | | | **Unit price سعر الوحدة** | | **QTY الكمية** | **UOM وحدة القياس** | | **Description الوصف** | | **البند** |
|  | | | Job | | | | | نظافة(قبل وبعد التشييد) وتجهيز وتسوية وتخطيط الموقع Cleanliness (before and after construction), processing, leveling and planning of the site | | 1 |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات:** | | | | | | | | | | 2 |
|  | | |  | | 28 | M.l | | حفر وازالة ناتج الحفرمن الاساس الشريطي بعرض 50سم وعمق 90 سم للفصلDrilling and removal of the drilling output from the strip basis with a width of 50 cm and a depth of 90 cm for seasons | | 2.1 |
|  | | | جملة اعمال النظافة والتخطيط والحفر | | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المبـــــــــــــــــــــاني:** | | | | | | | | | | 3 |
|  | | |  | | 5.6 | M3 | | توريد وتشييد حجر جرانيت اسود سمك 50سم للاساس الشريطي بعرض 50سم وارتفاع 40سم مع كبس الفراغات بالسفاية والرش بالماءSupply and construction of black granite stone 50 cm thickness for the strip foundation with a width of 50 cm and a height of 40 cm with squeezing voids enough and spraying with water | | 3.1 |
|  | | |  | | 11.2 | M2 | | توريد وتشييد قصة من الطوب الاحمر نمرة (1) والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 40سم حسب توجيهات المهندس المشرفSupplying and constructing a red brick story (1) and cement mortar 1: 6, height 40 cm, as directed by the supervising engineer | | 3.2 |
|  | | |  | | 84 | M2 | | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر نمرة (1)طوبة ونص والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الفصول ارتفاع 3م  Supply and construction of red brick buildings Nimra (1)brick and half and concrete mortar 1:6 for the walls of the seasons height 3 m | | 3.3 |
|  | | |  | | 28 | ML | | توريد وتشييد مباني بربيت من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 50سم Supply and construction of buildings of red brick and half brick and cement mortar 1:6 height 50 cm | | 3.4 |
|  | | | **Total building work** | | | | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الردمــــــــــــــــيات The work of the back feeling s: : | | | | | | | | | | 4 |
|  | | | |  | 23.6 | م3 | | توريد وتشييد ردمية ترابية (حماري) سمك 40سم علي طبقتين مع المندلة الجيدة والرش بالماء للاساس الشريطي(عرض 50سم وارتفاع 40سم) وارضية الفصل Supply and construction of an earthen backfill (donkey) thickness of 40 cm on two layers with good mandala and spraying with water for the strip foundation (width 50 cm and height 40 cm) and the separation floor | | 4.1 |
|  | | | | **total works of back feeling** | | | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرسانات :** | | | | | | | | | | 5 |
|  | |  | | | 4.5 | م3 | | توريد وتشييد فرشة بيضاء سمك 10سم بخلطة خرسانية 1:3:6لارضيات الفصل بفواصل تمدد مع المعالجة الجيدة Supply and construction of 10 cm white mattress with concrete mixture 1: 3: 6 for classroom flooring with expansion joints with good handling | | 5.1 |
|  | |  | | | 3.36 | م3 | | توريد وتشييد وتوضيب قريد بيم (30\*40) سم بحديد تسليح 4لينية (عدد6سيخات)ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing P-Bum (30 \* 40) cm with reinforcing steel 4 lenght (6 skewers), interstitial spacing of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | | 5.2 |
|  | |  | | | 1.75 | م3 | | توريد وتشييد وتوضيب بيم عتب (25\*25) سم بحديد تسليح 4لينية(عدد4سيخات) ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supply, construction and packaging of (25 \* 25) cm with 4 rebar (4 sikhat) and distances between 15 cm and concrete mortar 1:2:41:2:4 | | 5.3 |
|  | | **جملة اعمال الخرسانات** | | | | | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التشطـــــــــــــــيبات : | | | | | | | | | | 6 |
|  |  | | | | 168 | M2 | توريد وتشييد بياض داخلي وخارجي سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8 لحوائط الفصول مع المعالجة الجيدة والرش بالماء وتشطيب الجلس والشوكات Supply and construction of indoor and outdoor laying thickness of 2 cm with 1: 8 cement mortar for classroom walls with good treatment, spraying with water, finishing the sat and thorns | | | 6.1 |
|  | Job | | | | | | توريد وتشييد مسطبة للاستاذ بابعاد (2.5\*1.5)م ومسطبة خارجية امام الفصل بعرض الباب وبتدرج مناسب وعمل رام لذوي الاحتياجات الخاصة حسب اصول الصنعه Supply and construction of a terrace for the teacher with dimensions (3 \* 2) m and an external bench in front of the classroom with the width of the door and an appropriate gradation and the work of Ram for people with special needs according to the principles of manufacture | | | 6.2 |
|  | Job | | | | | | توريد وتشييد سبورة بابعاد (1.5\*2.5)م كاملة مع الطلاء بالبوهية Supply and construction of a 3\*2.5 m balboh paint | | | 6.3 |
|  |  | | | | 168 | M2 | توريد وتشييد وعمل نقاشة ثلاثة اوجة بالطلية الحريرية والبوماستك من الداخل والخارج وطباعة شعار المنظمة والشركاء Supply, construction and work of a three-facet discussion in silk and pumastics from home and abroad and print the logo of the organization and partners | | | 6.4 |
|  | **جملة اعمال التشطيبات** | | | | | | | | |  |
| اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحديد والسقوفات : | | | | | | | | | | 7 |
|  |  | | | | 1 | number | | | توريد وتوضيب وتركيب باب ضلفتين من المواسير المربعة اكومي (1.2\*2.2) كامل ويشمل طباعه شعار المنظمة والشركاء Supply, packaging and installation of a door of two sashes of square pipes Akumi (1.2 \* 2.2) complete and includes printing the logo of the organization and partners | 7.1 |
|  |  | | | | 5 | number | | | توريد وتوضيب وتركيب شباك من المواسير المربعة (1.2\*2.2) اكومي كامل مع قرل للحماية من المواسير ولنملي الناعم دبل والسكس بندا ومناور من الفايبر Supply, packaging and installation of square pipe nets (1.2 \* 2.2) complete Akumi with a qrl to protect against pipes and soft double and sex banda and manipulators from fiber | 7.2 |
|  |  | | | | 45 | M2 | | | توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والكمر14سم (عدد3)بعرض الفصل والمواسير المربعه التقيلة (4\*8) للمدادات الطولية (عدد5)ومسمار الغانج وتثبيت عازل حراري بالنملي الناعم مع طلاء الكمر والمواسير Supply, installation and installation of a roof of ordinary zinc Abu horse (35 ml) and beams 14 cm (3) with the width of the separation and square pipes (4 \* 8) for longitudinal purlins (5) and nail Ganges and install thermal insulation Balnamli soft with coating beams and pipes | 7.3 |
|  | **جملة اعمال الحـــــديد والسقوفات** | | | | | | | | |  |
|  | Total | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Cost** | **Value Added** | **Price** | **اNumber** | **location** | **Description.** |
|  |  |  | **1** | **Guli locality - Elaliga Elbadareen** | 1. **Construction of class room (5\*9) m** |
|  |  |  | **1** | **Guli locality -Dowehi** | 1. **Construction of class room (5\*9) m** |
|  |  |  | **1** | **Umrimta locality - Elrofa** | 1. **Construction of class room (5\*9) m** |
|  | **Total Cost** | | | | |

**الجملة كتابتاً ...........................................................................................**

**الفترة الزمنية للتسليم** : .......................................................

**قسم المشتروات**: **محمد عبدالقادر محمود** التوقـــــيع ..................

لختم ....................

**إسم الشركة \ المورد ................................... التوقيع ---------------**

**الختم........................... التلفون......................................**