بسم الله الرحمن الرحيم

**تقديرات تشييدعدد(2) فصل(9\*5)م ومكتب (5\*4)م بمحلية ام رمتة مجتمع الشاطئ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الجملة** | **السعر** | **الكمية** | **الوحدة** | **المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات** | **البند** |
|  | Job  | نظافة(قبل وبعد التشييد) وتجهيز وتسوية وتخطيط الموقع **Cleanliness (before and after construction), processing, leveling and planning of the site**  | 1 |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات:** | 2 |
|  |  | 64 | M.l | حفر وازالة ناتج الحفرمن الاساس الشريطي بعرض 50سم وعمق 90 سم للفصل **Drilling and removal of the drilling output from the strip basis with a width of 50 cm and a depth of 90 cm for seasons** | 2.1 |
|  | جملة اعمال النظافة والتخطيط والحفر  |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المبـــــــــــــــــــــاني:** | 3  |
|  |  | 25.6 | M2 | توريد وتشييد قصة من الطوب الاحمر نمرة (1) والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 40سم حسب توجيهات المهندس المشرف **Supplying and constructing a red brick story (1) and cement mortar 1: 6, height 40 cm, as directed by the supervising engineer** | 3.1 |
|  |  | 192 | M2 | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر نمرة (1)طوبة ونص والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الفصول ارتفاع 3م**Supply and construction of red brick buildings Nimra (1)brick and half and concrete mortar 1:6 for the walls of the seasons height 3 m** | 3.2 |
|  |  | 64 | ML | توريد وتشييد مباني بربيت من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 50سم **Supply and construction of buildings of red brick and half brick and cement mortar 1:6 height 50 cm**  | 3.3 |
|  | **Total building work** |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الردمــــــــــــــــيات The work of the back feeling s: : | 4 |
|  |  | 56.8 | م3 | توريد وتشييد ردمية ترابية (حماري) سمك 40سم علي طبقتين مع المندلة الجيدة والرش بالماء للاساس الشريطي(عرض 50سم وارتفاع 40سم) وارضية الفصلين والمكتب  **Supply and construction of an earthen backfill (donkey) thickness of 40 cm on two layers with good mandala and spraying with water for** **the strip foundation (width 50 cm and height 40 cm) and the separation floor**  | 4.1 |
|  | **total works of back feeling**  |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرسانات :** | 5 |
|  |  | 11 | م3 | توريد وتشييد فرشة بيضاء سمك 10سم بخلطة خرسانية 1:3:6لارضيات الفصلين والمكتب بفواصل تمدد مع المعالجة **Constructed a white mattress thickness of 10 cm with concrete mixture 1:3:6 for the floors of the two classrooms and the office with expansion joints with treatment**  | 5.1 |
|  |  | 7.68 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب قريد بيم (30\*40) سم بحديد تسليح 4لينية (عدد6سيخات)ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية 1:2:4**Supplying, constructing and packing P-Bum (30 \* 40) cm with reinforcing steel 4 lenght (6 skewers), interstitial spacing of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4** | 5.2 |
|  |  | 4 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب بيم عتب (25\*25) سم بحديد تسليح 4لينية(عدد4سيخات) ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية **Supply, construction and packaging of (25 \* 25) cm with 4 rebar (4 sikhat) and distances between 15 cm and concrete mortar 1:2:41:2:4** | 5.3 |
|  | **جملة اعمال الخرسانات** |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التشطـــــــــــــــيبات : | 6 |
|  |  | 384 | M2 | توريد وتشييد بياض داخلي وخارجي سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8 لحوائط الفصول مع المعالجة الجيدة والرش بالماء وتشطيب الجلس والشوكات **Supply and construction of indoor and outdoor laying thickness of 2 cm with 1: 8 cement mortar for classroom walls with good treatment, spraying with water, finishing the sat and thorns.** | 6.1 |
|  | Job  | توريد وتشييد مسطبة للاستاذ بابعاد (2.5\*1.5)م ومسطبة خارجية امام الفصل بعرض الباب وبتدرج مناسب وعمل رام لذوي الاحتياجات الخاصة حسب اصول الصنعه **Supply and construction of a terrace for the teacher with dimensions (3 \* 2) m and an external bench in front of the classroom with the width of the door and an appropriate gradation and the work of Ram for people with special needs according to the principles of manufacture**  | 6.2 |
|  | Job | توريد وتشييد سبورة بابعاد (1.5\*2.5)م كاملة مع الطلاء بالبوهية **Supply and construction of a 3\*2.5 m balboh paint**  | 6.3 |
|  |  | 384 | M2 | توريد وتشييد وعمل نقاشة ثلاثة اوجة بالطلية الحريرية والبوماستك من الداخل والخارج وطباعة شعار المنظمة والشركاء **Supply, construction and work of a three-facet discussion in silk and pumastics from home and abroad and print the logo of the organization and partners**  | 6.4 |
|  | **جملة اعمال التشطيبات**  |  |
| اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحديد والسقوفات : | 7 |
|  |  | 3 | number | توريد وتوضيب وتركيب باب ضلفتين من المواسير المربعة اكومي (1.2\*2.2) كامل ويشمل طباعه شعار المنظمة والشركاء Supply, packaging and installation of a door of two sashes of square pipes Akumi (1.2 \* 2.2) complete and includes printing the logo of the organization and partners | 7.1 |
|  |  | 12 | number | توريد وتوضيب وتركيب شباك من المواسير المربعة (1.2\*2.2) اكومي كامل مع قرل للحماية من المواسير ولنملي الناعم دبل والسكس بندا ومناور من الفايبر Supply, packaging and installation of square pipe nets (1.2 \* 2.2) complete Akumi with a qrl to protect against pipes and soft double and sex banda and manipulators from fiber  | 7.2 |
|  |  | 110 | M2 | توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والكمر14سم (عدد3)بعرض الفصل والمواسير المربعه التقيلة (4\*8) للمدادات الطولية (عدد5)ومسمار الغانج وتثبيت عازل حراري بالنملي الناعم مع طلاء الكمر والمواسير Supply, installation and installation of a roof of ordinary zinc Abu horse (35 ml) and beams 14 cm (3) with the width of the separation and square pipes (4 \* 8) for longitudinal purlins (5) and nail Ganges and install thermal insulation Balnamli soft with coating beams and pipes  | 7.3 |
|  | **جملة اعمال الحـــــديد والسقوفات** |  |
|  | Total |  |