

بسم الله الرحمن الرحيم

**BoQ for construction of a latrine unit (4) eyes (1.5 \* 1.5) m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total** | | **price** | **Quantity** | | | **Unit** | **Specifications** | **clause** |
|  | | Process | | | | | تسوية وتجهيز وتخطيط الموقع  Site leveling, preparation and planning | 1 |
|  | | Process | | | | | توريد وتوضيب وترحيل وصب لافتة تعريفية حسب اصول الصنعة من المواسير القلفنايز 3" للقوائم ارتفاع 3م من سطح الارض وبرواز من المواسير المربعة التقيلة المستوردة(4\*8)وتفصيل داخلي كل 50سم للبرواز وتختة من الصاج التقيل 5,لينيةم (دبل لوحة) ولحام حلقة من الزوي (عدد3) في كل قائم واطراف البرواز والتثبيت بمسمار1.5(عدد6) بوردة وصامولة مع الطلاء بالزلقون وبالبوهية وطباعة شعار المنظمة والشركاء والرسائل الصحية  Supply, packing, deportation and casting of an identification sign according to the origins of the workmanship of al-Qalafeniz 3" pipes for lists 3 m high from the surface of the earth and a progester of imported heavy square pipes (4\*8) and internal detail every 50 cm of the broilers and a fragment of 5.5,000 (double plate) and welding a ring of zwei (number3) in each menu and the edges of the broise and installing with a nail1.5 (number6) rose and nut with paint with zalgon and bohay and printing the logo of the organization and partners and health messages | 2 |
| Excavation works:ـ | | | | | | | | 3 |
|  | |  | | 67.5 | | M 3 | حفر وازالة ناتج الحفر للسابتك تانك بابعاد ( 7.5 \*3\*3) م وازالة ناتج الحفر  Drilling and removal of the drilling output for the SABIC Tank with dimensions (7.5 \* 3 \* 3) m and removing the drilling output | 3.1 |
|  | |  | | 9 | | Ml | حفر وازالة ناتج الحفر للاساس الشريطي لفاصل الحمامات الخارجي  Drilling and removal of the drilling product of the bar base of the outer bathroom separator | 3.2 |
| Earthworks worksـ | | | | | | | | 4 |
|  | |  | | 11.5 | | M 3 | توريد وتشييد ومعالجة ردمية محسنة (حماري) سمك 50سم علي طبقتين كل طبقة 25سم مع المندلة الجيدة والرش بالماء وحسب توجيهات المهندس المشرف لارضية السابتك واساس اوارضية الفاصل  Supply, construction and treatment of an improved landfill (donkey) thickness of 50 cm on two layers each layer 25 cm with good mandela and spraying with water and as directed by the engineer supervising the ground of the sabtec and the basis of the separation floor | 4.1 |
|  | |  | | 9.6 | | M 3 | توريد وتشييد وكبس حواف مباني السابتك مع فراغ الحفرة بالسفاية وحسب توجيهات المهندس المشرف  Supplying, constructing and compacting the edges of SABIC buildings with the space of the pit in a sufficient manner as directed by the supervising engineer | 3.2 |
| Building work: - | | | | | | | | 4 |
|  | |  | | 84 | | M 2 | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الحرة 1:6ارتفاع 3.5م لحوائط السابتك والفاصل الداخلي  The supply and construction of red brick buildings one and half a brick and a free mortar 1: 6 height of 3.5 m for SABIC walls and internal partition | 4.1 |
|  | |  | | 79.5 | | M 2 | توريد وتشييد حوائط الحمامات بالطوب الاحمر نمرة1 واحد طوبة ارتفاع 2.5م والمونة الاسمنتية 1:6مع عمل فتحات للتهوية في الحوائط المشتركة ومناور خارجية (30\*20)سم من المواسير والنملي الناعم وعمل مباني للفاصل من داخل الساس ارتفاع 2م  Supply and construction of bathroom walls with red brick number1 one brick height 2.5 m and cement mortar 1:6 with the work of ventilation openings in the common walls and external skylights (30\*20)cm of pipes and soft ants and work buildings for the separation from inside the wall height 2 m | 4.2 |
|  | |  | | 11 | | M 2 | توريد وعمل مباني بربيت من الطوب الاحمر والمونة الاسمنتية 1:6ارتفاع 50سم  Supplying and making buildings with red brick mortar brick and cement mortar 1: 6 height 50 cm | 4.3 |
| Concrete works: | | | | | | | | 5 |
|  | |  | | 2.45 | | M 3 | توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10سم لارضية السابتك والفاصل بالمونة الخرسانية1:3:6مع المعالجة الجيدة والرش بالماء والميلان المناسب للفاصل مع تنعيم السطح النهائ ومراعاة دخول ذوي الإعاقة  Supply and pour 10cm thick white concrete for the ground of the sabtec and the separation with concrete mone1:3:6 with good treatment and spraying with water and the right tilt for the separator while softening the finished surface and taking into account the entry of persons with disabilities | 5.1 |
|  | |  | | 2.44 | | M 3 | توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4سمك 15سم بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم لقاعدة السابتك مع المعالجة الجيد  Supplying and casting reinforced concrete 1: 2: 4 thickness 15 cm with reinforcing steel 4 lenght and 15 cm interfaces for SABIC base with good treatment | 5.2 |
|  | |  | | 2.44 | | M 3 | توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4سمك 15سم شبكتين بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم لسقفة السابتك مع مراعاة فتحات المقاعد والهوايات بقطر مناسب  Supplying and casting reinforced concrete 1: 2: 4 thickness 15 cm, two grids with reinforcing iron 4 lenght and interstitial spacing 15 cm for SABIC roof, taking into account seat openings and hobbies in a suitable diameter | 5.3 |
|  | |  | | 1.5 | | M 3 | توريد وصب خرسانة مسلحة 1:2:4 للبيم (4سيخات) (25\*25) سم علي طول السابتك وفي المنتصف  Supplying and casting reinforced concrete 1: 2: 4 for Pim (4 skewers) (25 \* 25) cm along the Sabtak and in the middle | 5.4 |
| Finishing works: | | | | | | | | 6 |
|  | |  | | 70 | | M 2 | توريد وعمل بياض لحوائط السابتك سمك 2سم بالمونة الاسمنتية  Supply and making blank for SABIC walls with a thickness of 2 cm with cement mortar 1: 6  1:6 | 6.1 |
|  | |  | | 150 | | M 2 | توريد وعمل بياض لحوائط الحمامات سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:6 من الداخل والخارج  Supply and whitewashing bathroom walls with a thickness of 2 cm, with cement mortar 1: 6, inside and outside | 6.2 |
|  | |  | | 70 | | M 2 | توريد وعمل طلاء حوائط السابتك بالفلنكوت وتقفيل المسامات جيدا  Supplying and making paint of wall panels, SABIC, and flushing pores well | 6.3 |
|  | |  | | 150 | | M 2 | توريد وعمل طلاء حوائط الحمامات من الداخل والخارج بالبوماستك والطلية الحريرية وطباعة شعار المنظمة والشركاء حسب توجيهات المهندس ومدير المشروع  Supply and work of painting the walls of bathrooms from the inside and outside with pomastic and silk paint and printing the logo of the organization and partners as directed by the engineer and project manager | 6.3 |
|  | |  | | 6 | | M.l | توريد وتركيب وتثبيت هواية(عدد2) من الفي بي سي 4" مع الطربوش والتثبيت علي المباني بقفيص 3نقاط تحكم ارتفاع 3م  Supply, installation and installation of hobby (number 2) of the VBC 4" with tarboush and installation on buildings with 3 points of control height 3 m | 6.4 |
|  | |  | | 4 | | Number | توريد وتركيب مقعد بلدي (ماليزي)  Supply and installation of a municipal seat (Malaysian) | 6.5 |
|  | |  | | 1 | | Number | توريد وصب غطاء خرساني بمقبض (50\*50)سم  Supplying and pouring a concrete cover with a handle (50 \* 50) cm | 6.7 |
|  | |  | | 16 | | M 2 | توريد وتركيب وتثبيت سراميك (40\*40)سم ابيض اللون فرز اول مع التخويض وشامل الوزر  Supply, installation and installation of ceramic (40\*40)cm white color first sorting with wading and comprehensive overalls ة | 6.8 |
| Roofing work: | | | | | | | | 7 |
|  | |  | | 12 | | M 2 | توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والمواسير المربعة التقيلة (4\*8عدد2 ماسورة) ومسمار الغانج الطويل مع التثبيت الجيد ومراعاة الميلان  Supply, installation and installation of a ceiling of ordinary zinc, Abu Hasan (35 mm), square square pipes (4 \* 8, 2 tubes) and a long gang screw with good fixation and observance of inclination | 7.1 |
| Iron works: - | | | | | | | | 8 |
|  |  | | | | 4 | Number | توريد وتركيب باب (1.8\*80)سم من الصاج التقيل والزوي بترباس داخلي وخارجي مع عمل برواز بعرض الباب من اعلي وارتفاع مناسب من السكس بندا للتهوية مع مراعاة فتح الباب للداخل وثبيت ولحام المفصلات  Supply and installation of a door (1.8 \* 80) cm from the iron sheet and the zwi with an internal and external bolt with a frame width from the top and a suitable height of the sacks a piece of ventilation taking into account the opening of the door to the inside and the fixing and welding of the hinges | 8.1 |
|  |  | | | | 2 | number | وريد كرسي حمام ارتفاع 60سم وعرض 50سم من المواسير المربعه التقيلة 3\*6 للارجل مع ربطها بشداد سفلي ومجلد بالبلاستيك الناعم في الاطراف ومفتوح في المنتصف  Supply of a bathroom chair 60 cm high and 50 cm wide of square pipes heavy 3\*6 for legs with attached to a lower blade and a leather folder with soft plastic in the edges and open in the middle | 8.2 |
|  |  | | | | 6 | ML | توريد وعمل مقابض من المواسير القلفنايز 1بوصة مع التثبيت الجيد بالخرسانة بطول الحمام في اتجاهين بارتفاع وبروز مناسبين لكل وحدة منفصلة لزوي الإعاقة  Supply and work of handles of 1-inch galvanize pipes with good concrete installation along the bathroom in two directions with height and protrusion suitable for each separate unit for the disability angle | 8.3 |
| اعمال السباكة وتوصيلات المياة Plumbing and water connections | | | | | | | | 9 |
|  |  | | | | 1 | number | توريد وتركيب وتثبيت خزان ماء سعه 1000لتر (خزان النخلة) علي جلسة دائرية من مباني الطوب الاحمر ارتفاع 1.5م مع ملء فراغ المباني بردمية محسنة علي طبقات مع المندلة والمعالجة وتسوية وتنعيم السطح النهائ بخرسانة بيضاء والمباني شاملة البياض والعزل المائي  Supply, installation and installation of a 1000 liter water tank (Palm Tank) on a circular session of red brick buildings 1.5 m high with filling the vacuum of buildings with an improved brick on layers with mandela and processing and leveling and softening the end surface with white concrete and buildings including whiteness and water insulation | 9.1 |
|  | عملية | | | | | | وريد وتركيب حنفية 3/4" من النحاس حسب اصول الصنعه وتوصيل الحزان بخط طالع نازل من مصدر الماء ان وجد  Supplying and installing a 3/4" copper faucet according to the origins of the workmanship and connecting the sorrows with a line coming down from the source of water if any | 9.2 |
|  | الجمـــــــــــــــــــــــــــلة | | | | | | |  |