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Annex B (pricing Schedule)
[bookmark: _GoBack]BOQs of Supply and Install Water Distribution Networks with Water Points for Kilo 70 IDPs Camp
	البند
	المواصفات 
	الوحدة 
	الكمية 
	سعر الوحدة بالجنيه
	الجملة بالجنيه السوداني

	1
	Supply of 4 inches HDPE pipes (110mm)

	1.1
	Supply of 4 inches - 8 bar HDPE pipes (110 توريد أنابيب HDPE بقطر 4 بوصات وضغط 8 بار (110 مم)mm)
	ML
	1000
	
	

	1.2
	Excavation in all types of soil for stand foundations and pipe trenches (approx. 0.8m depth and 0.4m width), including backfilling, الحفر في جميع أنواع التربة لأساسات الحوامل وخنادق الأنابيب (بعمق تقريبي 0.8 م وعرض 0.4 م)، بما في ذلك الردم والدمك والتخلص من المواد الزائدة.compaction, and disposal of surplus material.
	ML
	1000
	
	

	1.3
	التثبيت، و التوصيل Installation, Connection
	ML
	1000
	
	

	
	Sub-total (1)
	

	2
	Supply of 2 inches pipe Fittings HDPE (63 mm)
	

	2.1
	 Supply of 2 inches - 8 bar HDPE pipes (50 توريد أنابيب HDPE بقطر 2 بوصة - ضغط 8 بار (63 مم)mm)
	ML
	1000
	
	

	2.2
	Excavation in all types of soil for stand foundations and pipe trenches (approx. 0.5m depth and 0.4m width), including backfilling, الحفر في جميع أنواع التربة لأساسات الحوامل وخنادق الأنابيب (بعمق تقريبي 0.5 متر وعرض 0.4 متر)، بما في ذلك الردم والدمك والتخلص من المواد الزائدة compaction, and disposal of surplus material.
	ML
	1000
	
	

	2.3
	Installation, Connection (Provide all material التركيب، التوصيل (توفير كل المواد اللازمة للتوصيل)needed for connection )
	ML
	1000
	
	

	
	Sub-total (2)
	

	3 
	Supply of pipes fittings with different sizes
	

	3.1
	Supply of 4 inches pipe Fittings HDPE (110 mm)
	

	3.1.1
	Supply of an-4 inch swing check valve  توريد صمام فحص تأرجحي بمقاس 4 بوصات كامل مع الفلنجات وموائمات الأنابيب complete with flanges and pipe adaptors
	Pcs
	5
	
	

	3.1.2
	Supply of 4*2 inch HDPE reducer coupling for توريد وصلة خافضة من بولي إيثيلين عالي الكثافة 4*2 بوصة لتوصيل خط المياه water pipeline connection
	Pcs
	4
	
	

	3.1.3
	توريد محولات HDPE بسمك 4 بوصات مع شَفَاه Supply of 4 inches HDPE adapters with flanges
	Pcs
	6
	
	

	3.1.4
	توريد أنابيب HDPE بمقاس 4*4 بوصة (T)Supply of 4*4 inches HDPE (Ts) (T-Cross)
	Pcs
	5
	
	

	3.1.5
	توريد أنابيب HDPE بمقاس 4*2 بوصة (TS) Supply of 4*2 inches HDPE (TS)  ()
	Pcs
	5
	
	

	3.1.6
	توفير أغطية نهاية بحجم 4 بوصات Supply of 4 inches End caps
	Pcs
	8
	
	

	3.1.7
	Construction of Manholes for Valves بناء غرف التفتيش للصمامات (1.0*1.0*1.0) م (1.0*1.0*1.0) m
	Pcs
	4
	
	

	
	Sub-total (3_1)
	

	
		3.2
	

	3.2.1
	Supply of an-2 inches swing check valve توريد صمام فحص تأرجحي بمقاس 2 بوصة كامل مع الفلنجات وموائمات الأنابيب complete with flanges and pipe adaptors
	Pcs
	15
	
	

	3.2.2
	توريد أنابيب HDPE بقياس 4*2 بوصة (Ts Supply of 4*2 inches HDPE (Ts)
	Pcs
	15
	
	

	3.2.3
	Supply of 4 inches HDPE adapters with flanges توريد محولات HDPE بقطر 4 بوصات مع شفة بما في ذلك الحشوة والمسامير including gasced , anails
	Pcs
	4
	
	

	3.2.4
	توفير أغطية نهاية HDPE بسمك 2 بوصة Supply of 2 inches HDPE End Caps
	Pcs
	20
	
	

	3.2.5
	Construction of Manholes for Valves بناء غرف التفتيش للصمامات (0.8*0.8*0.7) م (0.8*0.8*0.7) m
	Pcs
	15
	
	

	
	Sub-total (3_2)
	


	4
	Supply and install of water distribution Points
	

	4.1
	Earthworks & Concrete Works

	4.1.2
	Excavation in all types of soil for stand foundations and pipe trenches (approx. 0.4m depth), including backfilling, compaction, and الحفر في جميع أنواع التربة لأساسات القواعد وخنادق الأنابيب (عمق تقريبًا 0.4 متر)، بما في ذلك الردم، والضغط، والتخلص من المواد الفائضة.disposal of surplus material.
	m³
	30
	
	

	4.1.3
	Providing and casting of Plain Concrete (Class C20) for the distribution point pedestals/foundations (dimensions: 40cm x 40cm x 50cm depth) to rigidly secure the توريد وتركيب أنابيب بولي بروبيلين عشوائية مشتركة عالية الكثافة (PPR)، ضغط العمل PN20، بقطر 3/4 بوصة، بما في ذلك جميع عمليات اللحام بالتلاصق اللازمة، الأكواع، المحابس التي على شكل حرف T، والأكواع المثبتة على الحائط للوصلات الصنبور.support posts.
	m³
	2
	
	

	4.2
	Piping, Fittings & Connections

	4.2.1
	Supply and installation of High-Density Polypropylene Random Copolymer (PPR) pipes, PN20, diameter 3/4", including all necessary fusion welding, elbows, tees, and توريد وتركيب أنابيب بولي بروبيلين عشوائية مشتركة عالية الكثافة (PPR)، ضغط العمل PN20، بقطر 3/4 بوصة، بما في ذلك جميع عمليات اللحام بالتلاصق اللازمة، الأكواع، المحابس التي على شكل حرف T، والأكواع المثبتة على الحائط للوصلات الصنبور.wall-plated female elbows for tap connections.
	m
	250
	
	

	4.2.2
	Supply and installation of PP/DI Clamp Saddles (2" x 3/4") with PN16 rating, including rubber gaskets and stainless-steel bolts, for tapping توريد وتركيب سرج PP/DI Clamp (2" × 3/4") بتصنيف PN16، بما في ذلك حشيات مطاطية وبراغي من الفولاذ المقاوم للصدأ، للتوصيل بخط أنابيب رئيسي قائم بطول 2".into the existing 2" main pipeline.
	Pcs
	25
	
	

	4.2.3
	Supply and installation of heavy-duty Brass/Bronze Ball Valves (3/4") with union handles, installed at the inlet of each distribution point for isolation and maintenance توريد وتركيب صمامات كروية من النحاس الأصفر/ البرونز ذات تحمل عالي (3/4") مع مقابض توصيل، تُركب عند مدخل كل نقطة توزيع لغرض العزل والصيانة.purposes.
	Pcs
	25
	
	

	4.3
	Water Taps & Structural Support Stands

	4.3.1
	Supply and installation of heavy-duty, lever-type or push-button Brass/Chrome-plated water taps (3/4") suitable for high-frequency توريد وتركيب صنابير مياه مطلية بالنحاس/الكروم (3/4") ثقيلة التحمل أو ذات الرافعة أو بزر ضغطي (3/4 بوصة) مناسبة للاستخدام العام عالي التردد (4 صنابير لكل حامل).public usage (4 taps per stand).
	Pcs
	100
	
	

	4.3.2
	Supply, fabrication, and installation of 1" Galvanized Iron (GI) pipes to act as a structural protective sleeve/post, embedded 40cm into the concrete foundation and extending 1 meter above ground level to rigidly support the توريد وتصنيع وتركيب أنابيب حديد مجلفن بقطر 1 بوصة لتعمل كغطاء/عمود حماية هيكلي، مدفون 40 سم داخل أساس الخرسانة ويمتد متر واحد فوق مستوى الأرض لدعم أنبوب PPR الداخلي بقطر 3/4 بوصة وموزع الصنبور بشكل صلب.internal 3/4" PPR pipe and tap manifold.
	Pcs
	25
	
	

	4.4
	Drainage System

	4.4.1
	Construction of a Concrete Splash Pad (1.0 * 1.0)m using concrete under each tap stand, cast with a proper slope towards the drainage بناء منصة رش خرسانية (1.0 * 1.0) م باستخدام الخرسانة تحت كل موقف صنابير، مصبوب بانحدار مناسب باتجاه مصرف المياه لمنع ركود الماء outlet to prevent water stagnation.
	Pcs
	25
	

	

	
	Sub-total (4)
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