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خدمات الاغاثة الكاثوليكية  CRS 
CD OfficeNorth Sudan Program

طلب عرض أسعار
Request for Quotation

Name of Supplier: ____________________________________________إسم العميل:
Address: ______________________________________________________العنوان:
Contact Person: __________________________________________إسم المسئول المباشر:
Phone/ Email: _____________________________________: رقم الهاتف والبريد الالكتروني 
[bookmark: _Hlk159666076]Date of RFQ  18/8/2026
RFQ No: SD-CRS-SD9225-KRT                                
	Bank details:

· Bank Name: …………………………………………………...

· Bank account name: …………………………………………


· Bank number ………………………………………………...

· Branch: ………………………………………………………...



	تفاصيل الحساب:

   إسم الينك: ---------------------------------------

 اسم الحساب:--------------------------------------

  رقم الحساب :  -----------------------------------
  
  الفرع --------------------------------------------------



Specifications: Rent truck with good condition  


Specifications: - 
	Description of Items
وصف القطع المطلوبه
	Arabic
الوصف باللغة العربية
	Units Needed
العدد
	Price per Day
In SDG
	

Total Price in SDG

	Supply and installation of a caravan with the following specifications: 
Length 6.1 m, width 4.5 m, height 2.8 m.
The caravan frame is made of rectangular pipes 8*4 mm, 1 mm thick, with preparation for two split air conditioners. The exterior cladding is 9 mm thick cement board, and the interior is 12 mm thick gypsum board panels with painting in between and thermal insulation. The caravan is divided into two parts: the first part, 2.5 m wide and 5.2 m long, serves as the reception area, and the second part is a rest area measuring 3.6 x 3.7 m, plus a bathroom opening inward, 2.0 x 1.6 m. The caravan roof is made of zinc panels with thermal insulation, and all pipes are painted with rust-resistant paint.
The frame must be on a base separate from the ground, 20 cm high, made of iron with 8*8 mm pipes, 3 mm thick or equivalent for durability, resting on legs, and the sides must be closed with expandable material to prevent trash accumulation and allow rainwater and washing water to pass. The iron layer should be covered with plywood and a thick tarpaulin fixed.
Supply and installation of 35 square meters of imitation Chinese roof, 60*60 cm.
Supply and installation of aluminum (Tango) doors with the following specifications:
Color: brown, section joints at Alankee angle, glass used: 5 mm brown reflective. Supplying and installing rubber seals for the door and Italian door handle according to craftsmanship standards and the supervising engineer's instructions: 5 doors with dimensions 220*100 for the reception and lounge entrances, and the driver’s room 1 door 220*80, with the entire door having a bathroom lock. Supplying and installing aluminum (Tango) windows with the following specifications: brown color, mitered corner assembly, 5mm reflective brown glass, and installing rubber seals for the door with fiberglass done according to craftsmanship standards and supervising engineer’s instructions: 3 windows sized 120*120, 2 windows sized 120*100, and 1 window sized 40*80.
Caravan Plumbing Works:
- Supply and install a Standard Ideal brand Western-style toilet, including materials, fittings for fresh water and sewage connection, linked to the nearest manhole, with smooth operation guaranteed, plus a Grohe brand bidet shower or equivalent quality.
- Supply and install a Standard Ideal brand washbasin for hands/face, including materials for fresh water and sewage connection, linked to the nearest manhole, ensuring smooth operation.
- Supply and install a set of bathroom accessories and an Italian-made shower mixer.
- Level the bathroom floor and install a drainpipe.
Caravan Electrical Works:
- Supply and install 6 Philips 60x60 LED lights or equivalent.
- Supply and install 1 downlight 18W for the internal bathroom.
- Supply and install 8 13A sockets (Al Fanar brand or equivalent).
- Supply and install 2 wall fans (KDK brand or equivalent).
- Supply and install 2 double-line switches (Al Fanar brand or equivalent).
- Supply and install 2 single-line switches (Al Fanar brand or equivalent).
- Supply and install 2 heater switches 45A (Al Fanar brand or equivalent).

 
	توريد وتركيب كرفانة بالمواصفات التالية -:
الطول 6.1 M العرض 4.5 M الارتفاع 2.8 M
هيكل الكرفانة من المواسير المستطيله 8*4 سماكة 1ملم , مع تهيئة قاعدتين لمكيفات إسبلت, التجليد الخارجي سمنت بورد سماكة 9 ملم ومن الداخل الواح جبص بورد سماكة 12ملم شامل النقاشة بينهما عازل حراري تقسم الكرفانة الي  جزئين الجزء الاول بابعاد 2.5م عرض, 5.2م طول يمثل الاستقبال والجزء الثاني عبارة عن استراحه بابعاد 360 X 370 بالاضافة لحمام يفتح للداخل بأبعاد 200*160 ويتكون سقف الكرفانة من الواح الزنك مع استخدام عازل حراري مع دهن جميع المواسير بدهان مقاوم للصدا. 
يجب ان يكون الهيكل علي قاعده منفصله عن الارض بارتفاع 20سم مصنوعه من الحديد مواسير 8*8 بسمك 3ملم او ما يعادلها في المتانه ترتكز علي ارجل وتقفيل الجونب باكسبنده لمنع تجمع النفايات والسماح بمرور مياه الامطار والغسيل  كما يجب ان تغطي طبقة الحديد بخشب البلويد وتثبين مشمع سميك.  توريد تركيب 35 متر مربع سقف مستعار صيني بابعاد 60*60.
توريد وتركيب ابواب من الالمنيوم (تانقو) مفصل بالمواصفات التالية : -
اللون بني تجميع القطاعات بزاوية ألنكي, الزجاج المستخدم 5 ملم بني عاكس وتركيب
ربر فراش للضلفة ودفاش ايطالي على حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف
عدد 5 أبواب بالأبعاد 220*100 لمداخل الاستقبال والاستراحه وغرفة السائق
 عدد 1 باب  220*80والضلفة بالكامل دومي  لباب الحمام
توريد وتركيب شبابيك من الالمنيوم (تانقو) مفصلي بالمواصفات التالية : -
اللون بني تجميع القطاعات بزاوية ألنكى, الزجاج المستخدم 5 ملم بني عاكس وتركيب ربر فراش للضلفة مع عمل نملي فايبر على حسب أصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف
عدد 3 شبابيك مقاس 120*120
عدد 2 شباك مقاس 120*100
عدد 1 شباك مقاس 40*80
اعمال السباكة للكرفانة
· توريد وتركيب مقعد افرنجي ماركة Standard Ideal يشمل المواد اللازمة للتغيه بالمياه الحلوه والصرف مع الربط لاقرب نقطة منهول وضمان التشغيل بسلاسه وشطاف ماركة قروهي Grohe او ما يعادل جودتها.
· توريدج وتركيب حوض غسيل ايدي/وجه ماركة Standard Ideal يشمل المواد للتغيه بالمياه الحلوه والصرف مع الربط لاقرب نقطة منهول وضمان التشغيل بسلاسه 
· توريد وتركيب طقم اكسسوار للحمام وخلاط شور إيطالي الصنع.
· تسوية أرضية الحمام وتركيب بيبه للتصريف.
اعمال الكهرباء للكرفانة:
· توريد وتركيب عدد 6 لمبة 60*60 LED فلبس او ما يعادلها
· توريد وتركيب عدد 1 لمبة داون لايت 18 واط للحمام الدااخلي
· توريد وتركيب عدد 8 بلك 13 امبير الفنار او ما يعادله
· توريد وتركيب عدد 2  مروحة حائط KDK او ما يعادله
· توريد وتركيب عدد 2  مفتاح 2 خط الفنار او ما يعادله
· توريد وتركيب عدد 2 مفتاح 1 خط الفنار او ما يعادله
· توريد وتركيب عدد 2 مفتاح سخان 45 أمبير ماركة الفنار او ما يعادله.
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	Supply and installation of a wall made of cement board panels on a frame of 8*4 pipes in a U shape with dimensions 290*320 in the south balcony on the second floor, including supply and installation of a window measuring 150*100, installing a zinc roof, and fitting gypsum boards on the ceiling. The work includes supplying and installing two lighting lamps and two KDK wall fans, along with supplying and installing 6 blocks of 13 amps each, a 2-line switch, and two single-line switches.
	توريد وتركيب حائط من الواح سمنت بورد على هيكل من المواسير  8*4 على شكل U بابعاد 290 *320 في البلكونة الجنوبيه بالطابق الثاني شامل توريد وتركيب الشباك مقاس 150 *100 مع عمل سقف من الزنك وتركيب الواح جبس بورد علي السقف, العمل يشمل توريد وتركيب لمبتين للإضاءة ومروحتين حائط KDK مع توريد وتركيب عدد 6 بلكات 13 امبير ومفتاح 2 خط واثنين واحد خط
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	Supply and installation of aluminum (Tango) partitions in brown color for a total area of 60 square meters with the following specifications:
- Closed loop with a height of 5 cm from the base. The distance between vertical sections should not exceed 120 cm, and the partition height is divided into two parts: the lower part made of MDF wood and the upper part of brown glass, 6 mm thick, with Italian locks for the doors and stainless-steel handles, installing all necessary rubbers according to good craftsmanship and the supervising engineer’s instructions.
- Supply and installation of a clear glass door, 6 mm thick, to close the server room, with a width of 120 cm and a height of 265 cm.
	
توريد وتركيب partition من الالمنيوم (تانقو) باللون البني لمساحه كليه 60 متر مربع حسب المواصفات التالية : - 
· حلق قافل بارتفاع 5 سم  من القاعده كما يجب الاتتجاوز المسافة بين القطاعات الراسية مسافة 120 سم ويقسم ارتفاع البارتشن الي جزئين الجزء السفلي من  خشب ال mdf  بينما الجزء العلوي من الزجاج باللون البني سمك 6 ملم مع تركيب دفاش ايطالي للابواب ومسكة من الاستيل وتركيب جميع الربر اللاذم لذلك حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف.
· توريد وتركيب باب من الزجاج الشفاف سمك 6ملم لمساحه لإغلاق غرفة السيرفر الباب بعرض 120 سم وارتفاع 265 سم 
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	Supply and install a suspended base for the driver’s cabin with dimensions 470 * 165, 8*8 pipes with 3mm thickness on a 25*25 flange with 8mm thickness, so that it is 20 cm above the ground, with cross braces to install plywood panels and covering the sides with expanded metal to prevent dirt accumulation underneath while allowing rain and washing water to pass through. Additionally, install a thick, washable mat for daily cleaning and maintenance.
	توريد وتركيب قاعدة معلقة لغرفة السائق بالابعاد 470 * 165 مواسير 8*8 سماكة 3 ملم  على فلنشه  25*25 سماكة 8ملم  لتكون مرتفة من الأرض 20 سم مع عمل مدادات عرضية لتركيب الواح البليود وتقفيل الجوانب بالاكسبندة لمنع تراكم االوساخ تحتها والسماح بمرور الامطار والغسيل. بالاضافة لتركيب مشمع سميك قابل للغسيل والنظافه اليوميه.
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	Total

	


Please submit your bid to CRS Omdurman office 

Prices in SDG the payment will be transfer through Bank accounts only 

Other Details: مواصفات أخري:                                                             

	Categories
الفئة

	CRS Preference  
المصدر
	YES
نعم
	NO 
لا 
	Remarks
ملاحظات 

	Validity of Quotation
صلاحية العرض
	to be specified
يلزم تحديدها    
	
	
	 

	Delivery time 
	زمن التسليم 
	
	
	 




	Disclaimer Clause: We declare that we have read all the terms & conditions and the information provided by our company are correct and incase of any deviation from the quoted price or terms & condition we will inform CRS accordingly.                      
	مناط المسئولية: بهذا نقر باننا قد اطلعنا علي كافة الشروط  والمطلوبات وان المعلومات المقدمه من الشركة صحيحة , وفي حالة اي اختلاف عن العرض المقدم من قبلنا , فاننا سوف نقوم باخطار منظمة الاغاثة الكاثوليكية بذلك.





	Name
الاسم 
	Signature with company Stamp
التوقيع والختم

	Date: --------------


التأريخ:----------------

	
	
	 
	
	
	
	 

	 Closing Date of Tender: 28/08/2026 at 04:00 PM 
Please mention "Quotation submitted for the Supply of AAA By BBB Company" on sealed envelope. يلزم تسليم العطاء في مظروف مغلق ومختوم وكتابة : عرض اسعار مقدم عن مناقصة :::::::::: والمقدمة من ::::::::::::::::

	
Sealed quotation must be received in CRS Office not later than: 
عرض الاسعار يجب ان يقدم  في تأريخ لا يتجاوز

	

28/08/2026 at 4:00pm
لفترة أسبوع فقط
	 





	For any queries, feel free to contact us through above mentioned contact details. 

لاي استفسار , الرجاء عدم التردد في الاتصال بالرقم المرفق/ 0912284670
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