**اخطار عطاء**

التاريخ :11.10.2021

اخطار عطاء تشييد عدد اثنين (2) وحدة مراحيض مدرسية 8 عيون، بواقع 4 عيون لكل وحدة بمدرسة البانجديد الاساسية للبنات

**السيد:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**

 الرجاء التكرم بموافاتنا كتابة بأسعار عمالة تشييد عدد اثنين (2) وحدة مراحيض مدرسية 8 عيون، بواقع 4 عيون لكل وحدة بمدرسة البانجديد الاساسية للبنات على أن تشمل التكلفة الكلية توريد المواد وترحيلها وتكلفة العمالة اللازمة لذلك:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **المواصفات** | **الوحدة** | **الكمية** | **سعر الوحدة** | **الجملة** |
| 1 | عمل حفريات لمبني المرحاض 3\*3\*5 | م3 | 90 |  |  |
| 2 | توريد وعمل قريدبيم في قاع الحفر 30\*30 سم بحديد 3 لينيا وكانات 2 لينيا كل 15 سم | م . ط | 38 |  |  |
| 3 | توريد وعمل مباني الخنزيرة من الطوب الاحمر (درجة اولي) طوبة ونصف بالمونة الاسمنتية بخلطة 8:1  | م2 | 114 |  |  |
|  | توريد وعمل البياض الداخلي لمباني الخنزيرة بالمونة الاسمنتية بخلطة 8:1 | م2 | 66 |  |  |
| 4 | عمل غطاء خرساني للمرحاض سمك 12 سم بحديد 3 لينيا بتوزيع كل 15 سم بخلطة 1:2:4 مع عمل فتحات للتهوية للمنهول 50X50 ومواسير التهوية حسب الرسومات المرفقة مع تركيب مواسير التهوية P.V.C 4 بوصة | م2 | 30 |  |  |
| 5 | توريد وعمل المبني العلوي للمرحاض من الطوب الاحمر (درجة اولي) طوبة واحدة طوبة بخلطة اسمنتية نسبة 8:1 مع عمل الابواب والمناور والضروة بارتفاع 2 متر حسب المخطط المرفق شاملا" البربيت.  | م2 | 136 |  |  |
| 6 | توريد وعمل السقف من الزنك ابوحصان 35 ملم والمواسير المربعه مواسير مربعه مقاس 3\*6 تقيلة مع توريد وعمل ابورايت | م 2 | 20 |  |  |
| 7 | تصنيع وتركيب أبواب حديد مقاس 60\*205 من المواسير المربعة 3\*6 (الطول 205سم العرض 60 من المواسير 3X6 و المستورده و الصاج المحير مع الطلاء طبقتين بالبوهية لون ازرق غامق) مع عمل ارش | عدد | 8 |  |  |
| 8 | توريد، تصنيع وتركيب منور حديد 30\*40 سم من الزوي والخوص 1.5 بوصة والنملي مع الطلاء طبقتين بالبوهية لون ازرق غامق ) | عدد | 8 |  |  |
| 9 | بتوريد وبياض المباني العلوية من الداخل 80 متر مربع بالمونة الاسمنتية بخلطة 8:1  | م2 | 80 |  |  |
| 10 | توريد وعمل نقاشة ثلاثة اوجه حسب اصول الصنعة | م2 | 80 |  |  |
|  | **الجملة** |  |

**الجملة كتابة** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ضابط المشتروات:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ التوقيع\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الختم\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

اسم المورد:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ التوقيع\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الختم\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_