********

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**منظمة بلان العالمية السودان ومنظمه بيتاي للتنمية**

**مشروع إستدامة المياه والصرف الصحي**

**عطاء إعادة تأهيل حفير كامنين - محلية هميشكوريب**

* **جداول الكميات والاسعار وفق مواصفات مناشط المشروع:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Description** | **Unit** | **Qty** | **Unit Rate  (SDG)** | **Amount  (SDG)** |
| **1.0** | **Earth Works:** |  |  |  |  |
| 1.1 | Excavations in Stilling Pool 90x60x0.6 m | m3 | 3,240 |  |  |
| 1.2 | Excavations & Cartway of soil from Hafir bed 1.5 to 1.8m depth, total Hafir depth to be 3.0 m | m3 | 12,000 |  |  |
| 1.3 | Reconstruction of the washed-out embankment at area of inlet system with total length of 20m each layer 0.25m compacted with 25 ton compactor (No) of paths 10 –15 as decided by the engineer & Shaped as per Drawings & Specifications | m3 | 1,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Description** | **Unit** | **Qty** | **Unit Rate  (SDG)** | **Amount  (SDG)** |
| 2.0 | **Fence work:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Supply & fix barbed wire fence-length 150 m- as per specification and drawings Compressing with: 1) 3 Nos corner posts steel angle 2'' on 50x50x50 P.C Foundation. 2) Fence posts (L 60x60x6) – 2.15m.l fixed on P.C. found 50x50x50 spaced every 2.5m. 3) Barbed wire Fencing of; - 12 Horizontal Rows - 2 Cross Rows | ML | 150 |  |  |
| **3.0** | **Inlet Systems:** |  |  |  |  |
| 3.1 | Supply of materials , placement and construction of inlet & outlet structures  - Foundations to be constructed in R.C in 1:2:4 mix  - Side wall to be constructed of either : . R.C 1:2:4 mix 0.2m thickness . Masonry in 1:6 mortar 0.5m thickness. 2.0 Brick walls in 1:6 mortar Cost shall include supply & fix of M.S. grill, M.H. cover & Internal Ladder as per Drawings and Specifications. | Job | 1 |  |  |
| 3.2 | (i) Intake (inlet) well internal diam. 2.5m height 1.5m | Job | 1 |  |  |
| 3.3 | (ii) Valve Chamber 1.5mx1.5mx2.0m | Job | 1 |  |  |
| 3.4 | (iii) Pressure well internal diam. 2.5m height 6.0m | Job | 1 |  |  |
| 3.5 | (iv) Energy Dissipater well internal diam. 2.5m height 1.5m | Job | 1 |  |  |
| **Item No.** | **Description** | **Unit** | **Qty** | **Unit Rate  (SDG)** | **Amount  (SDG)** |
| 3.6 | (v) Pipe Support | job | 1 |  |  |
| 3.7 | (vi) Inlet UPVC Pipe 14'' with length of 24m. | Job | 2 |  |  |
| **4.0** | **Optional Item** |  |  |  |  |
| 4.1  4.2  4.3 | "Supply & fix of 2''centrifugal pumping unit complete with Diesel Water cooled Engine complete with suction & delivery  3’’G.I pipe lines (= 160m.l)  Q = 15m3/ hr  T.M. H= 20 m.t.  "Supply & installation of 21.0m3 tank (Circular or Rectangular in shape) Botton plate thickness 6.0mm  Side plate thickness 5.0mm  Caver plate thickness 3.0mm  mounted on 6.0mts tower complete with inlet ,outlet , over flow pipes , water level indicator, flow meter & valves as per Drawings and Specifications.  "  "Supply & fix of animal Troughs complete with distribution lines 2’’G.L lines riser pipes supports & 2’’ Valves as per Drawings and Specifications.” | Job | 1 |  |  |
|  | **Total (SDG)** |  |  |  |  |

Total tender price in letters: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Stamp and signature: …………………………………………………………………………………

**منظمة بلان العالمية – السودان**

**مكتب ولاية كسلا**

**المشروع المتكامل لتحسين الامن الغذائي – بمحليتي شمال الدلتا وهمشكوريب – ولاية كسلا**

**عطاء تأهيل حفير الكامنين لأغراض شرب الحيوان**

**-------------------------------------------------------------------------------------------**

**الموقع:** في الاتجاه الجنوبي للطريق الرابط بين هميشكوريب والطريق القومي من قرية البحرين – محلية هميشكوريب

**مناشط المشروع: -**

انظر الجدول المرفق (جداول الكميات والاعمال)

**الشروط العامة للمناقصة**

1. على المتقدم أن يوضح في عطاءه الاسعار شاملة القيمة المضافة (المواد والمشتريات) وفي حالة رسو العطاء للمورد لابد أن تكون الفاتورة النهائية مختومة بختم الضرائب.
2. الأسعار على الفاتورة يجب ان تكون بسعر الوحدة ومختومة بختم الجهة المقدمة للعطاء.
3. الأسعار بالفاتورة يجب ان تكون بالجنية السوداني.
4. أن تكون الاسعار سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ المناقصة.
5. أرفاق شيك ضمان معتمد بقيمة 2% من جملة مبلغ المناقصة يكمل الى 10% في حال رسو المناقصة.
6. على المتقدم تقديم سيرة ذاتية عن الجهة المقدمة توضح (الخبرات في مجال العمل, طريقة التنفيذ, عدد الكوادر المؤهلة, فترة التنفيذ وأهم الانجازات)
7. منظمة بلان غير مقيدة بقبول أدني أو أعلى سعر ولها حق في رفض أي عرض حسب لوائح المنظمة
8. للمنظمة الحق في التعاقد مع اصحاب الاعمال\الجهة المقدمة حسب ما تراه مناسبا لها وحسب لوائحها الداخلية.
9. للمنظمة الحق في أضافة كميات جديدة أو تقليل الكميات الموصوفة في جدول الكميات وبنفس أسعار العقد في زمن تنفيذ العقد.
10. الأسعار يجب أن تتضمن كل تكاليف الضرائب والرسوم المحلية الخاصة.
11. الفاتورة يجب أن تتضمن أسعار الترحيل للموقع والمناولة.
12. من حق المنظمة مراجعة الاعمال والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات بالموقع.
13. في حال رسو العطاء يوقع الحائز على العطاء عقد مع المنظمة به الشروط الهندسية حسب لوائح المنظمة.
14. للمنظمة الحق في رفض اي مواد او عمل غير مطابق للمواصفات الهندسية حسب شهادة من تكلفهم المنظمة بالاستلام على أن تتحمل الجهة المنفذة خسارة المواد المرفوضة وتخصم من حسابها طرف المنظمة.
15. تقدم الطلبات في ظرف مختوم بالشمع الأحمر
16. على الراغبين استلام كراسة العطاء من مكتب المنظمة - كسلا
17. آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم 9/8/2020 قبل الساعة الثالثة عصرا.