\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan
White NileProgram Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

تقديرات صيانة وتأهيل مركز صحي عيد ام عش Estimates of maintenance and rehabilitation of a health center Eid um Ash

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Specifications | Unit | Quantity | price | total |
| 1 | نظافة مجاري الزنك وإزالة التراب العالق من سقوفات المركز الصحي Cleaning of zinc ducts and removal of suspended dirt from the roofs of the health center  | Operation  |  |
| 2 | اعمال الردمياتActs of landfills |
| 2.1 | توريد وعمل ردميات (حماري) حول مباني المركزالصحي عرض 1م علي طبقتين سمك كل طبقة 25سم مع المندلة الجيدة والرش بالماء Supply and work of reds (hammari) around the buildings of the health center width 1 m on two layers thickness each layer 25 cm with good handkerchief and spraying with water  | M3 | 23 |  |  |
|  | جملة الردمياتTotal of landfills |  |
| 3 | اعمال الخرسانات Concrete works |
| 3.1 | توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10سم بالمونة الخرسانية 1:3:6 بنظام فاصل تمدد افقي وراسي المسطبة الخارجية حول المركز الصحي مع تنعيم السطح والمعالجة الجيدة وعمل حباس من الطوب والمونة السمنتية ومراعاة الميلان عند المدخل Supply and pour white concrete thickness 10cm with concrete mona 1:3:6 with a horizontal and vertical stretching system around the health center with softening of the surface and good treatment and work of brick ropes and cement mortar and taking into account the tilt at the entrance | M3 | 4.6 |  |  |
|  | جملة الخرسانات Total Concrete |  |
| 4 | اعمال التشطيبات finishing works |
| 4.1 | توريد وعمل بياض سمك 2سم مرمات لجلس الشبابيك وكتوفة الأبواب والاركان الداخلية للغرف وساحة انتظار المرضي مع المعالجة الجيدة Supply and work white ness 2cm mummies for seating windows and the door and interior staff of the rooms and the sick parking lot with good treatment  | M2 | 150 |  |  |
| 4.2 | توريد وعمل نقاشة داخلية بالطلية الحريرية والبوماستك 3اوجة Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces | M2 | 528 |  |  |
|  | جملة التشطيبات Total finishes |  |
| 5 | Roofworks اعمال السقوفات  |
| 5.1 | توريد ومراجعه السقوفات وتقفيل اخرام الزنك بالسكوت والقماش وفي أماكن ركوب الزنك والأطراف حسب أصول الصنعة Supply and review of ceilings and locking of zinc in silence and cloth and in places of zinc riding and parties according to the origins of the workmanship  | M2 | 112 |  |  |
|  | جملة السقوفات Total ceilings  |  |
| 6 | اعمال الابواب والشبابيك Door and windows works  |
| 6.1 | توريد وتركيب باب حديد (1.2\*2.2) من المواسير المربعه التقيلة (3\*6)للحلق والمواسير 2.5\*5للفواصل الداخلية مكسي بالسكس بندا والنملي الناعم شامل المقابض والترابيز واكر الطبل والطلاء بالبوهية لغرفة الانتظار Supply and installation of iron door (1.2\*2.2) of square pipes (3\*6) for shaving and pipes 2.5\*5 for internal breaks msky with sex panda and soft anti-all handles, trapeze, drum walker and bohemian paint for the waiting room  | Number | 1 |  |  |
| 6.2 | توريد ومراجعه حدادة أبواب الغرف وتكملة النواقص والطلاء بالبوهية Supply and review of the blacksmith doors of the rooms and complement the shortcomings and paint with bohemian  | Number | 3 |  |  |
| 6.3 | توريد ومراجعه حدادة الشبابيك وتكملة النواقص للمناور من زجاج ونملي والطلاء بالبوهية Supply and review of the blacksmith windows and complement the shortcomings of the skylights of glass and ning and paint with bohemian  | Number | 6 |  |  |
| 6.4 | توريد وتركيب شباك (1.4\*1.6) ضلفتين من المواسير المربعه (2.5\*5) للفريم والقرل الخارجي والنملي الناعم والسكس بندا شامل الترابيز والمنور والطلاء بالبوهية Supply and installation of nets (1.4\*1.6) two square pipes (2.5\*5) for frem, outer gourd, soft ant, and sex, including soiling, illumination and bohemian paint.  | Number | 2 |  |  |
| 6.5 | توريد وتركيب شباك (1\*1.2) ضلفتين من المواسير المربعه (2.5\*5) للفريم والقرل الخارجي والنملي الناعم والسكس بندا شامل الترابيز والمنور والطلاء بالبوهية Supply and installation of nets (1\*1.2) two square pipes (2.5\*5) for frem, outer gourd, soft ant, and sex, including soiling, illumination and bohemian paint.  | Number | 2 |  |  |
|  | جملة الابواب والشبابيك The doors and windows  |  |
| 7 | اعمال الكهرباء Electricity works |
| 7.1 | توريد ورمي خراطيش كهرباء وعلب نوزيع صلب في الحوائط ورمي السلك 4ملي للغرفتين والبرندا Supply and throw electricity cartridges and cans of solid distributed in the walls and throw the wire 4ml for the two rooms and the baranda | Operation |  |
| 7.2 | توريد وتركيب مروحة سقف نسمه شاملة الشنكل والتوصيل Supply and installation of ceiling fan Nesma comprehensive Shankl and deliver | Number | 5 |  |  |
| 7.3 | توريد وتركيب لمبات 4قدم ledللغرفتين والبرنداSupply and installation of 4ft led bulbs for the two rooms and the parenda  | Number | 10 |  |  |
| 7.4 | توريد وتركيب لمبة اقتصادية شاملة البورد الفاخر والمفتاح والسلك للفناء الخارجي Supply and installation of an economic bulb including luxury board, key and wire for the outer courtyard  | Number | 4 |  |  |
| 7.5 | توريد وتركيب بلكات انجليزية 1خط و2خط و3خط شاملة علب الحديد الصلب للفصول والورش والمكاتب Supply and installation of English balkats 1 line, 2 line and 3 line including steel cans for classrooms, workshops and office | Number | 10 |  |  |
| 7.6 | توريد وتركيب مفتاح تامين رئيسي 200امبير Supply and installation of a key insurance key 200amp | Number | 1 |  |  |
|  | جملة الكهرباء Total Electricity |  |
|  | TOTAL |  |

ENG /ABUELGASIM ELHADI

PEC