\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan  
White Nile Program Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

بسم الله الرحمن الرحيم

**تقديرات تشييد سور مدرسي طول 300م.ط**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الجملة** | **السعر** | **الكمية** | **الوحدة** | **المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات** | **البند** |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات والصب :** | | | | | 1 |
|  |  | 100 | عدد | حفر وازالة ناتج الحفر من حفرة عمق 50سم مع صب وتثبيت زاوية بالمونة الخرسانية 1:3:6 | 1.1 |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال السور والبوابة** | | | | | 2 |
|  |  | 300 | م.ط | توريد وصب وتثبيت سوربحيث تكون الفصول داخل السور من الزوي 2" المستوردة التقيلة كل 3م والسلك الشبك(عين جمل) 3ملي تقيل عالي الجودة ارتفاع 2م مع التثبيت الجيد وعمل 3خطوط من السلك(2لينية) للتثبيت والشد وتدعيم الاركان وتقنيش راس الزاوية وعمل مجاري مع الطلاء بالبوهية حسب اصول الصنعة | 2.1 |
|  |  | 1 | عدد | توريد وتركيب وتثبيت بوابة من المواسير المربعه (4\*8) ضلفتين (2\*4)م مع عمل ترباس في الاتجاهين وحلقة تثبيت بالخرسانة والطلاء بالبوهية وعمل كتوفة 2طوبة مونة حرة شاملة البياض وكل مايلزم الصنعه | 2.2 |
|  | **جملة اعمال السور والبوابة** | | | |  |
|  | ا**لجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة** | | | |  |

ENG /ABUELGASIM ELHADI

PEC