|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **اعاده تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا التعليمي الوحده الخاصه \_عنبر حسيب** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **البند** | **المواصفات** | **الوحده** | **الكميه** | **السعر** | **الجمله** |
| 4 | توريد وتركيب لمبه نيون 4 قدم انجليزيه شامله عمل كل التوصيلات اللازمه | عدد | 12 |  |  |
| 5 | توريد و عمل مراجعه للتوصيلات الكهربائيه القديمه شامل تغير االتالف وتغير البلكات وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 6 | |  | | --- | | توريد وتركيب لمبه ترشيد 4 واط شامله كل التوصيلات اللازمه | | عدد | 12 |  |  |
| 8 | توريد وتركيب مقعد افرنجي (VICTORY) كامل التوصيل شامل فك المقعد القديم مع التوصيل لاقرب منهول | عدد | 5 |  |  |
|  | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل (هندي) شامل عمل كل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عدد | 5 |  |  |
| 9 | توريد و مراجعه شبكه توصيل المياه العذبه لكافه الحمامات شامل عمل التغير اللازم وتغير جميع الحنفيات بحنفيات ذات جوده عاليه ( الانجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 10 | توريد وعمل مراجعه لشبكه الصرف الصحي وتسليك لجميع منهولات العنبر حتى التوصيل للشبكه الرئيسه للصرف الصحي للمستشفى مع عمل التغير اللازم وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 11 | توريد وعمل نقاشه داخليه 3اوجه وجه بالبوماستيك وجهين با السلك ( SILK EMULSION) المهندس شامل الصنفره وعمل المعالجه اللازمه بالطليه الحريريه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | م 2 | 500 |  |  |
| **الجمله** | | | | |  |
| **اشياء غير منظوره 10%** | | | |  |  |
| **الجمله النهائيه** | |  |  |  |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **اعادة تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا التعليميي الوحده الخاصه \_عنبر الرشيدي** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **البند** | **المواصفات** | **الوحده** | **الكميه** | **السعر** | **الجمله** |
| 1 | توريد وتركيب مقعد افرنجي(VICTORY) شامل كل التوصيلات اللازمه مع فك المقعد القديم وتسويه الارضيات ع مستوى واحد مع التوصيل لاقرب منهول | عدد | 5 |  |  |
| 2 | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل (هندي) شامل عمل كل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عدد | 5 |  |  |
| **3** | توريد و عمل مراجعه عامه ل شبكه توصيلات المياه العذبه لكافه الحمامات شامل تغير التاالف من االحنفيات ومواسير PPR (تكنو) وخلافه بمواد وحنفيات ذات جوده عاليه (حنفيات انجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 4 | توريد وعمل مراجعه لشبكه الصرف الصحي وتسليك لجميع منهولات العنبر حتى التوصيل للشبكه الرئيسه للصرف الصحي للمستشفى مع عمل التغير اللازم وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 5 | توريد وتركيب بيبه ارضيه شامله كل التوصيلات اللازمه | عدد | 5 |  |  |
| 6 | توريد وتركيب سيراميك سالومي ( 31\*31 ) سم في ارضيات الحمامات شامل فك السيراميك القديم | م2 | 21 |  |  |
| 7 | توريد ومراجعه توصيلات الكهرباء شامل تغير البلكات التالفه | عمليه | 1 |  |  |
| 8 | توريد وتركيب لمبه ترشيد 4 واط شامله كل التوصيلات اللازمه | عدد | 5 |  |  |
| 9 | توريد وتركيب لمبه نيون 4 قدم انجليزيه شامله عمل كل التوصيلات اللازمه | عدد | 14 |  |  |
| 10 | توريد وعمل صيانه للابواب والشبابيك شامل تركيب اقفال ومراجعه الزجاج المكسور شامل الطلاء بالبوهيه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 11 | وريد وعمل نقاشه داخليه 3اوجه وجه بالبوماستيك وجهين با السلك ( SILK EMULSION) المهندس شامل عمل كل المعالجات الازمه مع عمل طليه الحريريه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | م2 | 423 |  |  |
| **الجمله** | |  |  |  |  |
| **اشياء غير منظوره 10%** | |  |  |  |  |
| **الجمله النهائيه** | |  |  |  |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **اعاده تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا التعليمي الوحده الخاصه \_ عنبر الدرجه (MTN)** | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| البند | | **المواصفات** | | **الوحده** | | | **الكميه** | | **السعر** | | **الجمله** | |
| 1 | | توريد وتركيب مقعد افرنجي (VICTORY) كامل التوصيل شامل فك المقعد القديم مع التوصيل لاقرب منهول | | عدد | | | 6 | |  | |  | |
| 2 | | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل(هندي) شامل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم | | عدد | | | 6 | |  | |  | |
| **3** | | وريد و عمل مراجعه عامه ل شبكه توصيلات المياه العذبه لكافه الحمامات شامل تغير التاالف من االحنفيات وخلافه بحنفيات ذات جوده عاليه (انجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | | عمليه | | | 1 | |  | |  | |
| 4 | | توريد وعمل معالجه وتسليك لجميع منهولات العنبر حتى التوصيل للشبكه الرئيسه للصرف الصحي للمشتسفى وعمل كل مايلزم وذلك وفق لاصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | | عمليه | | | 1 | |  | |  | |
| 5 | | توريد وتركيب بيبه ارضيه شامله كل التوصيلات اللازمه | | عمليه | | | 6 | |  | |  | |
| 6 | | توريد وتركيب سيراميك سالومي (31\*31) سم في ارضيات الحمامات | | م2 | | | 30 | |  | |  | |
| 7 | | توريد وتركيب مروحه سقف اورينت شامله كل التوصيلات اللازمه | | عدد | | | 10 | |  | |  | |
| 8 | | توريد وتركيب لمبه ترشيد كامله التوصيل | | عدد | | | 8 | |  | |  | |
| 9 | | توريد ونركيب لمبه 4 قدم انجليزيه شامله كل التوصيلات الازمه | | عدد | | | 18 | |  | |  | |
| 10 | | توريد وعمل صيانه للابواب والشبابيك شامل تركيب اقفال للابواب وعمل طلاء للشبابيك الخارجيه والباب | | عدد | | | 1 | |  | |  | |
| 11 | | وريد وعمل نقاشه داخليه بالبوماستك 3اوجه وجه بالبوماستيك وجهين با السلك ( SILK EMULSION) المهندس شامل عمل معالجه بالطليه الحريريه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | | م2 | | | 390 | |  | |  | |
| 12 | | **الجمله** | |  | | |  | |  | |  | |
| 13 | | **اشياء غير منظوره 10%** | | | | | | | | |  | |
| 14 | | **الجمله النهائيه** | | | | | | | | |  | |
|  | | **اعاده تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا التعليمي الوحده الخاصه \_ عنبر الدرجه الممتازه** | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **البند** | | **المواصفات** | | **الوحده** | **الكميه** | | **السعر** | | **الجمله** | |
| 1 | | توريد وتركيب مقعد افرنجي (VICTORY) كامل التوصيل شامل فك المقعد القديم مع التوصيل لاقرب منهول | | عدد | 8 | |  | |  | |
| 2 | | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل (هندي) شامل عمل كل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم وذلك وفق اصول الصنعه | | عدد | 6 | |  | |  | |
| 3 | | توريد و عمل مراجعه عامه ل شبكه توصيلات المياه العذبه لكافه الحمامات شامل تغير التاالف من االحنفيات وخلافه بحنفيات ذات جوده عاليه (انجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | | عمليه | 1 | |  | |  | |
| 4 | | توريد وعمل معالجه وتسليك لجميع منهولات العنبر حتى التوصيل للشبكه الرئيسه للصرف الصحي للمشتسفى وعمل كل مايلزم وذلك وفق لاصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | | عمليه | 1 | |  | |  | |
| 5 | | توريد وتركيب بيبه ارضيه شلمله كل التوصيلات | | عدد | 8 | |  | |  | |
| 6 | | توريد وتركيب سيراميك سالومي ( 33\*33 ) في ارضيات الحمامات شامل فك الشور | | م2 | 40 | |  | |  | |
| 7 | | توريد وتركيب مروحه سقف اورينت شامله كل التوصيلات | | عدد | 12 | |  | |  | |
| 8 | | توريد وتركيب لمبه ترشيد شامل عمل التوصيلات الازمه | | عدد | 10 | |  | |  | |
| 9 | | توريد ونركيب لمبه 4 قدم انجليزيه شامله كل التوصيلات | | عدد | 20 | |  | |  | |
| 10 | | توريد وعمل صيانه للابواب والشبابيك شامل تركيب اقفال جديده وعمل كل مايلزم ومع عمل طلاء للشبابيك والابواب بالبوهيه ( جميع الابواب والشبابيك الخشبيه والحديديه) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات الهندس المشرف | | عمليه | 1 | |  | |  | |
| 11 | | وريد وعمل نقاشه داخليه 3اوجه وجه بالبوماستيك وجهين با السلك ( SILK EMULSION) المهندس شامل عمل كل المعالجات مع عمل الطليه الحريريه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | | م2 | 590 | |  | |  | |
| 12 | | **الجمله** | |  |  | |  | |  | |
| 13 | | اشياء غير منظوره 10% | |  |  | |  | |  | |
| 14 | | **الجمله النهائيه** | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اعاده تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا حلفا الجديده \_ عنبر الدرجة** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| البند | **المواصفات** | **الوحده** | **الكميه** | **السعر** | **الجمله** |
| 1 | فك ارضيات الحمامات مع ازاله الانقاض (عدد 4 حمام (2.4\*2.4) م ) | عمليه | 1 |  |  |
| 2 | توريد وعمل عازل لارضيات الحمامات ب ماده Silka Top Seal 107 وذلك وفق لاصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 3 | توريد وتركيب مقعد افرنجي (VICTORY) كامل التوصيل شامل فك المقعد القديم | عدد | 4 |  |  |
| 4 | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل (هندي) شامل عمل كل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم وذلك وفق اصول الصنعه | عدد | 4 |  |  |
| 5 | توريد و عمل مراجعه عامه ل شبكه توصيلات المياه العذبه لكافه الحمامات شامل تغير التاالف من االحنفيات وخلافه بحنفيات ذات جوده عاليه (انجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 6 | توريد وتركيب سيراميك سالومي ( 33\*33 ) في ارضيات الحمامات شامل فك الشور | م2 | 24 |  |  |
|  | **الجمله** | | | |  |
|  | **اشياء غير منظوره 10%** | | | |  |
|  | **الجمله النهائيه** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | الجملة النهائية لاعادة تأهيل عنابر العزل بمستشفى كسلا التعليمي ومستشفى حلفا التعليمي |