****

**منظمة بلان العالمية – السودان**

**المشروع المتكامل لتحسين الامن الغذائي الاسري**

**بمحليتي شمال الدلتا وهمشكوريب – ولاية كسلا**

**تاهيل عدد (2) من محطات المياه لاغراض شرب الحيوان– محلية همشكوريب**

**-------------------------------------------------------------------------------------------**

**الموقع:** 1- قرية كوتونيب توشوي احداثيات 16.6514146° 36.837327°

 2- قرية كوتونيب المدرسة احداثيات 16.7029446° 36.789396°

**مناشط المشروع:-**

انظر الجدول المرفق (جداول الكميات و الاعمال)

**الشروط العامة العامة للمناقصة**

1. علي المتقدم أن يوضح في عطاءه الاسعار شاملة القيمة المضافة (المواد والمشتريات) وفي حالة رسو العطاء للمورد لابد أن تكون الفاتورة النهائية مختومة بختم الضرائب.
2. الأسعار علي الفاتورة يجب ان تكون بسعر الوحدة ومختومة بختم الجهة المقدمة للعطاء.
3. الأسعار بالفاتورة يجب ان تكون بالجنية السوداني .
4. أن تكون الاسعار سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ المناقصة.
5. أرفاق شيك ضمان معتمد بقيمة 2% من جملة مبلغ المناقصة يكمل الى 10% في حال رسو المناقصة.
6. علي المتقدم تقديم سيرة ذاتية عن الجهة المقدمة توضح (الخبرات في مجال العمل, طريقة التنفيذ, عدد الكوادر المؤلة, فترة التنفيذ وأهم الانجازات)
7. منظمة بلان غير مقيدة بقبول أدني أو أعلى سعر ولها حق في رفض أي عرض حسب لوائح المنظمة
8. للمنظمة الحق في التعاقد مع اصحاب الاعمال\الجهة المقدمة حسب ما تراه مناسبا لها وحسب لوائحها الداخلية.
9. للمنظمة الحق في أضافة كميات جديدة أوتقليل الكميات الموصوفة في جدول الكميات وبنفس أسعار العقد في زمن تنفيذ العقد.
10. الأسعار يجب أن تتضمن كل تكاليف الضرائب والرسوم المحلية الخاصة.
11. الفاتورة يجب أن تتضمن أسعار الترحيل للموقع والمناولة.
12. من حق المنظمة مراجعة الاعمال والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات بالموقع.
13. في حال رسو العطآء يوقع الحائزعلي العطآء عقد مع المنظمة به الشروط الهندسية حسب لوائح المنظمة.
14. للمنظمة الحق في رفض اي مواد اوعمل غير مطابق للمواصفات الهندسية حسب شهادة من تكلفهم المنظمة بالإستلام علي أن تتحمل الجهة المنفذة خسارة المواد المرفوضة وتخصم من حسابها طرف المنظمة.
15. تقدم الطلبات في ظرف مغلق
16. آخر موعد لتسليم العطآءت هو يوم 19/11/2020 قبل الساعة الثالثة عصرا.

**جدول الاعمال و الكميات**

**1/ قرية كوتنيب المدرسة**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | البيان | الوحدة | العدد | سعر الوحدة |  الجملة |
| 3 | توريد وتركيب طلمبة غاطسة بانتاجية 3 م3 كامل  | عدد | 1 |  |  |
| 4 | توصيل الخط الناقل ومراجعته من البئر الي الصهريج الطالع والنازل ونقاط التوزيع  | عمل | 1 |  |  |
| 5 | تأهيل سور المحطة لمقاس 16× 15 من السلك الفابيون حسب مواصفات الأسوار بالمحطات  | عدد | 192 م |  |  |
| 6 | تأهيل شرب الإنسان بعدد 5 حنفيه ¾ بوصة | عمل  | 1 |  |  |
| 7 | تأهيل نقاط شرب الحيوان والغراب مع بلوف التحكم وطلاء الأحواض بالبوهيه | عمل  | 1 |  |  |
| 8 | الواح طاقه شمسيه مقاس 250 واط  | عدد | 4 |  |  |
| 9 | توريد وتركيب طلمبة غاطسة 1.5 كيلو واط  | عدد | 1 |  |  |
| 10 | توريد وتركيب جهاز تحكم انقرتر (Ac -Dc ) يقدره 1.5 كيلو واط  | عدد | 1 |  |  |

2**/ قريية كوتنيب توشوي**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | البيان | الوحدة | العدد | السعر | سعر الجملة |
|  | توريد و تركيب طلمبة غاطسة لانتاجية3م كاملة لطبلون كامل- المواسير- الكيبل - الطبلون |  | 1 |  |  |
|  | توريد وتركيب نظام طاقة شمسية كاملة جديد  | عدد | 1 |  |  |
|  | توريد وتركيب حوامل للنظام الجديد للطاقة الشمسية  | عدد | 1 |  |  |
|  | تحويل او نقل الصهريج الي مسافة 2500 متر  | عدد | 1 |  |  |
|  | تشييد سور حماية 15 ×15 من السلك القابيون والزوي  |  |  |  |  |
|  | توصيل خط ناقل 2 بوصة مسافة 200 متر من الكيس بالمتر الطولي  | عدد | 250م ط |  |  |
| 12 | عمل قاعدة من الحجر والاسمنت بالابعاد 9×9 ×6  | عمل  | 1 |  |  |
| 13 | تأهيل نقطة شرب الإنسان عدد 5 حنفيه ¾ بوصه  | عدد | 1 |  |  |
| 14 | تأهيل مشارب الحيوان والغراب وطلاء بالبوهيه مع التوصيلات وبلوفه التحكم  | عدد | 2 |  |  |

ملاحظات:

• قد تخضع الكميات لتغييرات طفيفة (زيادة / تناقص) ، إذا حدث ذلك ، يجب الموافقة عليها من قبل الاستشاري ومهندسي المشروع المعتمدين

• ستكون الأسعار وفقًا للأسعار المقدمة من المتعاقد

**المجموع الكلي بالحروف:** ……………………………….......................................

الختم و التوقيع: ……………………………………….....................................