\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan
White Nile Program Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

بسم الله الرحمن الرحيم

**تقديرات غرفة الولادة(4.3\*8)م** delivery room

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البند Item | المواصفات Specifications | الوحدة Unit | الكمية Quantity | السعر price  | الجملة Wholesale |
| 1  | اعمال الحفريات Excavation works |
| 1.1 | حفروازالة ناتج الحفر من الاساس الشريطي (60\*90)للغرفة Drill and remove the drilling product from the strip foundation (60 \* 90) of the room | M.l | 52.5 |  |  |
|  | جملة الحفريات Total Excavations |  |
| 2 | اعمال الردمياتActs of landfills  |
| 2.1 | توريد وعمل ردميات (حماري)علي طبقتين سمك كل طبقة 20سم مع المندلة الجيدة والرش بالماء للاساس الشريطي Supply and work (Hmari) on two layers thickness of each layer 20 cm with a good Mandala and spraying with water for the tape basis | M3 | 10.2 |  |  |
| 2.2 | توريد وعمل ردميات (حماري) علي طبقتين سمك كل طبقة 20سم مع المندلة الجيدة والرش للغرفة Supplying and making earthmoving (two donkeys) on two layers, each layer thickness of 20 cm with good mandalas and spraying of the room  | M3 | 29.16 |  |  |
|  | جملة الردميات Total of landfills |  |
| 3 | اعمال المباني Building works  |
| 3.1 | توريد وعمل قصة 2طوبة بالطوب الاحمرنمرة(1) والمونة الاسمنتية 1:6من داخل الاساس الشريطي ارتفاع 1م Supply and work of the story of 2 bricks red brick Namra (1) and cement mortar 1: 6 from within the strip foundation height of 1 m | M2 | 52.5 |  |  |
| 3.2 | توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر 1.5طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الغرفة ارتفاع 3.5م Supply and work of buildings of red brick 1.5 bricks and cement mortar 1: 6 for the walls of the room height of 3.5 m | M2 | 183.75 |  |  |
|  | جملة المباني Total Buildings |  |
| 4 | اعمال الخرسانات Concrete works |
| 4.1 | توريد وتوضيب وصب قريدبيم (30\*20)سم بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم عدد4سيخات ومونة خرسانية 1:2:4 فوق القصة Supplying, packing and pouring of shrimpim (30 \* 20) cm with reinforcing iron 4 linen and 15 cm interfaces 4 skewers and concrete mortar 1: 2: 4 above the story | M3 | 3.15 |  |  |
| 4.2 | توريد وتوضيب وصب سنتربيم (20\*20)سم بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم عدد4سيخات ومونة خرسانية 1:2:4 Supply and packaging and pouring Centre pim (20 \* 20) cm with reinforcing iron 4 linen and interfaces 15 cm Number 4 skewers and mortar concrete 1: 2: 4 | M3 | 2.1 |  |  |
| 4.3 | توريد وعمل فرشة بيضاء سمك 10سم بالمونة الخرسانية Supply and work of white mattress thickness of 10 cm concrete mortar 1:3:6بفواصل تمدد لارضية الغرفة  | M2 | 7.29 |  |  |
|  | جملة الخرسانات Total Concrete |  |
| 5 | اعمال التشطيبات finishing works |
| 5.1 | توريد وعمل بياض سمك 2سم بمونة اسمنتية 1:8لحوائط الغرفة من الداخل والخارج Supply and work of 2 cm thickness with cement mortar 1: 8 for the walls of the room from inside and outside  | M2 | 367.5 |  |  |
| 5.2 | توريد وعمل نقاشة بالطلية الحريرية والبوماستك 3اوجة Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces  | M2 |  |  |  |
| 5.3 | توريد وتركيب وتثبيت سراميك (41\*41) سالومي مع التخويض شامل الوزرة Supply, installation and installation of ceramics (41 \* 41) Salome with wading comprehensive overalls | M2 |  |  |  |
| 5.4 | توريد وتركيب وتثبيت مقعد بلدي ماليزي  | Number |  |  |  |
| 5.6 | توريد وعمل قلي تراب (40\*30) شامل الحفروالمباني والبياض والعازل المائي والغطاء مع التوصيل ال السابتك  | opration |  |
| 5.7 | توريد وتركيب مروحة شفط 12" | Number | 1 |  |  |
|  | جملة التشطيبات Total finishes |  |
| 6 | اعمال السقوفات والباب والشبابيك والسقف المستعار roofing works, doors, windows and ceiling  |
| 6.1 | توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي 35ملي والكمر 14سم (عدد2كمرة طول 4م) والمواسير (4\*8) املي (عدد3مدادطول 4م) والعازل الحراري مع التثبيت بمسمار الدرل والغانج والنملي الناعم وكل مايلزم الصنعه مع مراعاة الميلان المناسب Supply, installation and installation of a roof of ordinary zinc 35 millimeter and 14 cm (2 km length 4 m) and pipes (4 \* 8) dictate (3 length 4 m) and thermal insulation with fixing screws Aldrrl and Ganges and soft ants and all necessary to take into account the appropriate inclination | M2 | 37 |  |  |
| 6.1 | توريد وتركيب باب حديد (1.2\*2.2)من المواسير التقيلة (اكومي) حسب اصول الصنعة شامل البوهية Supply and installation of steel door (1.2 \* 2.2) of heavy pipes (Akumi) as per the workmanship including the paint | Number | 6 |  |  |
| 6.2 | توريد وتركيب شباك حديد ضلفتين (1\*1.2)م شرحة شامل البوهية وقرل الحماية والنملي supply and installation of two nets (1 \* 1.2) m | Number | 6 |  |  |
| 6.3 | توريد وتثبيت سقف مستعارمستورد عالي الجودة Supply and install high quality imported wig cap | M2 | 73 |  |  |
|  | جملة السقوفات والباب والشبابيك والسقف المستعار Total ceilings, door, windows and ceiling  |  |
| 8 | اعمال الكهرباء Electricity works |
| 8.1 | توريد وتركيب وتثبيت خراطيش كهرباء صلب للغرف شاملة الاكواع Supply, installation and installation of solid electricity cartridges for the room including elbows  | M.l | 105 |  |  |
| 8.2 | توريد ورمي اسلاك (كابلات الشرق)2.5ملي دبل مع التوصيل من المصدر Supply and throw wire (cables East) 2.5 mm double with delivery from the source | M.l | 105 |  |  |
| 8.3 | توريد وتركيب وتثبيت علب توزيع Supply, installation and installation of distribution boxes | Number | 16 |  |  |
| 8.4 | توريد وتركيب مفتاح 2خط عضم عالي الجودة Supply and installation of 2 high quality bait line | Number | 8 |  |  |
| 8.5 | توريد وتركيب وتوصيل لمبة قلوب دائرية كاملة Supply, installation and delivery of a complete circular hearts bulb | Number | 8 |  |  |
| 8.6 | توريد وتركيب بلك 13امبير Supply and installation of PLC 13 amp | Number | 8 |  |  |
| 8.7 | توريد وتركيب مروحة سقف نسمه شاملة الشنكل والتوصيل Supply and installation of ceiling fan Nesma comprehensive Shankl and delivery | Number | 5 |  |  |
|  | توريد وتوضيب وترحيل وصب لافتة تعريفية حسب اصول الصنعة من المواسير القلفنايز 3” للقوائم ارتفاع 3م من سطح الارض (مع عمل أرجل من الزوى في القوائم) وبرواز من الزوى 2" الثقيلة المستوردة (او المواسير 3\*6التقيلة) وتخته من الصاج الثقيل (1\*2) م (دبل لوحة) ولحام حلقة من الزوى (عدد2) في كل قائم وأطراف البرواز والتثبيت بمسمار1.5(عدد4) بوردة وصامولة مع الطلاء بالزلقون وبالبوهية وطباعة شعار المنظمة والشركاء في الاتجاهين حسب توجيهات مدير المشروع والمشتريات  | Number | 1 |  |  |
|  | جملة الكهرباء Total Electricity |  |
|  |  |
|  | Total |  |
|  | القيمة المضافة17% Value Added  |  |
|  | الجملة النهائية The final sentence |  |
|  |  |  |

Note:

The prices are valid for one week from the date and do not include the added value

Inflation rate 35%

ENG /ABUELGASIM ELHADI

 IEC