\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan
White NileProgram Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديرات صيانة وتاهيل روضة حلة العبيد (ام القري) Estimates of maintenance and rehabilitation of the kindergarten of The Hill of alabied (Um al-Qurai)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Specifications | Unit | Quantity | price | total |
| 1 | إزالة الحشائش واشجار المسكيت ونظافة الموقع Removal of grasses and mesquite trees and site cleanliness  | Operation |  |
| 2 | اعمال الردميات Refill works  |
| 2.1 | توريد وعمل ردميات سمك 50سم حول المظلة والمكتب بعرض 1م مع عمل حباس من الطوب والمونة الاسمنتية والمندلة الجيدة والرش بالماء Supply and work of 50cm thick fillings around the canopy and office 1 m wide with the work of brick ropes, cement mortar, good handkerchief and spraying with water  | M3 | 23 |  |  |
|  | جملة الردميات total sands  |  |
| 3 | اعمال الخرسانات Concrete works |
| 3.1 | توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10سم بالمونة الخرسانية 1:3:6 بنظام فاصل تمدد افقي وراسي للغرفة والمظلة مع تنعيم السطح والمعالجة الجيدة Supply and pour white concrete thickness 10cm with concrete color 1:3:6 with horizontal and vertical stretching system for the room and umbrella with surface softening and good treatment  | M3 | 9 |  |  |
|  | جملة الخرسانات Total Concrete |  |
| 4 | اعمال التشطيبات finishing works |
| 4.1 | نقر وإزالة الباض القديم لمباني المظلة وأركان المكتب وتوريد وعمل بياض جديد سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:6مع المعالجة الجيدة Click and remove the old acid for the canopy buildings and the corners of the office and supply and work a new whiteness thickness 2cm with cement mortar 1:6 with good treatment  | M2 | 208 |  |  |
| 4.2 | توريد وعمل سبورة بابعاد (1.5\*2.5)م بالمونة الاسمنتية 1:6سمك 2.5سم مع المعالجة الجيدة والطلاء بالبوهية Supply and work of a blackboard with dimensions (1.5\*2.5) with cement 1:6cm thickness with good treatment and painting with bohemian  | number | 1 |  |  |
| 4.3 | توريد وعمل مسطبة من الطوب والمونة الاسمنتية امام الفصل والمظلة شاملة البياض Supply and work of a brick and concrete mortar in front of the classroom and umbrella including whiteness | number | 2 |  |  |
| 4.4 | توريد وعمل نقاشة بالطلية الحريرية والبوماستك 3اوجة Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces | M2 | 250 |  |  |
|  | جملة التشطيبات Total finishes |  |
| 5 | اعمال الابواب والشبابيك والمظلة  |
| 5.1 | توريد ومراجعه حدادة الابواب واضافة النواقص (ترابيز , اكر طبل ,مقابض) مع الطلاء بالبوهية Supply and review of the blacksmith doors and add the imperfections (trappings, drum, handles) with bohemian paint  | Number | 2 |  |  |
| 5.2 | توريد ومراجعه حدادة الشبابيك مع الطلاء بالبوهية Supply and review of the blacksmith windows with the paint bohemian  | Number | 3 |  |  |
| 5.3 | فك وإزالة التالف من الواح السكس بندا وتوريد وتركيب ولحام الواح جديدة لمرايات المظلة في كل الاتجاهات مع إضافة الخوص كتدعيم والطلاء بالبوهية وكل مايلزم الصنعه Decoding and removing the damaged from the sex boards item and supplying and installing and welding new panels for the parachute mirrors in all directions with the addition of wicker such as reinforcement and painting with bohemian and all that needs to be made  | Number | 11 |  |  |
| 5.4 | توريد وتقفيل اخرام الزنك بالقماش والسليكوت للمظلة والمكتب مع تثبيت الواح الزنك في المظلة بمسمار الدرل Supply and lock the zinc in cloth and silicat for the umbrella and office with the installation of zinc panels in the canopy with the elm nail  | Operation |  |
|  | جملة الابواب والشبابيك والمظلة The doors, windows and umbrella  |  |
|  | TOTAL |  |

ENG /ABUELGASIM ELHADI

 PIEC