\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan  
White NileProgram Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

تقديرات صيانة وتأهيل مركز صحي تمكنت Estimates of the maintenance and rehabilitation of a health center have been able

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Specifications | | Unit | Quantity | | price | total |
| 1 | إزالة الخفجة القديمه من سقوفات الغرفة والبرند وصيايات الماء وتجليد المباني المتصدع حول المركز وإزالة ارضيات الغرفة والبرندا Removal of the old fumin from the ceilings of the room and the bernd and the water saline and the binding of the cracked buildings around the center and the removal of the floors of the room and the garden | | Operation | | | |  |
| 2 | اعمال الردميات  Acts of landfills | | | | | | |
| 2.1 | توريد وعمل ردميات (حماري) حول مباني المركزالصحي عرض 1م علي طبقتين سمك كل طبقة 25سم مع المندلة الجيدة والرش بالماء Supply and work of reds (hammari) around the buildings of the health center width 1 m on two layers thickness each layer 25 cm with good handkerchief and spraying with water | | M3 | | 28 |  |  |
|  | جملة الردمياتTotal of landfills | | | | | |  |
| 3 | اعمال المباني Building works | | | | | | |
| 3.1 | توريد وعمل تجليد مباني من الطوب الاحمر 1طوبة والمونة الاسمنتية1:6حول المركز شامل البياض Supply and work binding of red brick buildings 1 brick and concrete mortar1:6 around the center comprehensive whiteness | | m.l | | 28 |  |  |
|  | جملة المباني Total Buildings | | | | | |  |
| 4 | اعمال الخرسانات Concrete works | | | | | | |
| 4.1 | توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10سم بالمونة الخرسانية 1:3:6 بنظام فاصل تمدد افقي وراسي للغرفة والبرندا Supply and pour white concrete thickness 10cm with concrete color 1:3:6 with a horizontal and vertical stretching system for the room and the garden | M3 | | | 4.5 |  |  |
|  | جملة الخرسانات Total Concrete | | | | | |  |
| 5 | اعمال التشطيبات finishing works | | | | | | |
| 5.1 | نقر وإزالة البايض القديم وتوريد وعمل بياض سمك 2سمبالمونة الاسمنتية 1:8من الداخل والخارج مع المعالجة الجيدة Click and remove the old egg and supply and work white fish 2 cmpalmon cement 1:8 inside and out with good processing | M2 | | | 240 |  |  |
| 5.2 | توريد وعمل نقاشة داخلية بالطلية الحريرية والبوماستك 3اوجة من الداخل والخارج والسقوفات Supply and work of internal discussion with silk paint and pomastk 3 oozing from the inside and outside and ceilings | M2 | | | 285 |  |  |
| 5.3 | توريد وتشييد مسطبة خارجية امام البرندا شاملة المباني والبياض Supply and construction of an outdoor terrace in front of the program, including buildings and whites | Number | | | 1 |  |  |
|  | جملة التشطيبات Total finishes | | | | | |  |
| 6 | Roofworks اعمال السقوفات | | | | | | |
| 6.1 | توريد وعمل خفجة سمك 7سم حسب أصول الصنعة مع تنعيم السطح والطلاء العازل ومراعاة الميلان وتغيير اتجاه صبابات الماء القديمه Supply and work of 7 cm thickness according to the origins of the workmanship with softening the surface and coating insulation and taking into account the milan and changing the direction of the old water stubs | M2 | | | 45 |  |  |
|  | جملة السقوفات Total ceilings | | | | | |  |
| 7 | اعمال الابواب والشبابيك Door and windows works | | | | | | |
| 7.1 | توريد وتركيب باب حديد (2.5\*2.2) من المواسير المربعه التقيلة (3\*6)للحلق والمواسير 2.5\*5للفواصل الداخلية مكسي بالسكس بندا والنملي الناعم شامل المقابض والترابيز واكر الطبل والطلاء بالبوهية للبرندا Supply and installation of iron door (2.5\*2.2) of square pipes (3\*6) for shaving and pipes 2.5\*5 for internal breaks msky with sex panda and soft anti-handles, trapeze, drum walker and paint with boehy for Branda | Number | | | 1 |  |  |
| 7.2 | توريد ومراجعه حدادة باب الغرفة وتكملة النواقص والطلاء بالبوهية Supply and review of the blacksmith doors of the room and complement the shortcomings and paint with bohemian | Number | | | 1 |  |  |
| 7.3 | توريد ومراجعه حدادة الشبابيك وتكملة النواقص للمناور من زجاج ونملي والقرل والطلاء بالبوهية Supply and review of the blacksmith windows and complement the shortcomings of the skylights of glass and ning and paint with bohemian | Number | | | 4 |  |  |
|  | جملة الابواب والشبابيك The doors and windows | | | | | |  |
|  | TOTAL | | | | | |  |

ENG /ABUELGASIM ELHADI

PEC