\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan
White Nile Program Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

بسم الله الرحمن الرحيم

 تقديرات تشييد شلتر (4\*8)م Shlater Construction Estimates (4\*8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجملة | السعر | الكمية | الوحدة  | المواصفـــــــــــــــــــات  | البند |
| اعمال الحفريات | 1 |
|  |  | 24 | m.l | حفر وازالة ناتج الحفر من الاساس الشريطي (90\*50) سم Drilling and removal of the drilling output from the tape base (90\*50)cm | 1.1 |
| اعمال الردمياتActs of landfills | 2 |
|  |  | 12.8 | M3 | توريد وعمل ردميات (حماري) مع المندلة الجيدة والرش بالماء لأرضية المباني سمك40 cm علي طبقتين Supply and work of earthmoving (Hamari) with a good Mandala and spraying water to the floor of buildings and the waiting area thickness of 40 cm on two layers | 2.2 |
| اعمال المباني والتشطيبات Building works and finishes | 3 |
|  |  | 36 | M2 | توريد وتشييد مباني 1.5طوبة من الطوب الاحمر نمرة1والمونة الاسمنتية 1:6من داخل الساس ارتفاع 1.5م شاملة البياض والعازل المائي مع مراعاة تثبيت المواسير Supply and construction of 1.5 brick buildings , 1:6 cement concrete, inside Sass height 1.5 m including whiteness and waterproofing, taking into account the installation of pipes  | 3.1 |
|  |  | 72 | M2 | توريد وعمل نقاشة بالبوماستك والطلية الحريرية 3 اوجة (بوهيات المهندس) Supply and work discussion with pomastk and silk coating 3 oge (Bohemian engineer) | 3.2 |
| اعمال الخرساناتConcrete works  | 4 |
|  |  | 3.2 | M3 | توريد وتوضيب وصب فرشة بيضاء سمك 10سم بالمونة الخرسانية 1:3:6مع تنعيم السطح وفاصل التمدد والمعالجة الجيدةSupply and packaging and pouring a white mattress thickness of 10 cm concrete mortar 1: 3: 6 with smoothing the surface and expansion joints and good treatment | 4.1 |
| اعمال الحديد والسقوفات والسكس بندا والابواب Works of iron, ceilings, sex and doors  | 5 |
|  |  | 12 | number | توريد وتوضيب وتركيب وتثبيت وصب ماسورة 3" تقيلة كقوائم ارتفاع 4.5م من داخل الساس كل 2م Supply, packaging, installation, installation and casting of a pipe 3" taqla as lists of height 4.5 m from within the sass every 2 m   | 5.1 |
|  |  | 8 | number | توريد وتوضيب وتثبيت ماسورة (3\*6)طول 8م تقيلة للمدادات العرضية والطولية والمرايات والشداداتSupplying, packing and fixing pipe (3 \* 6) for transverse and longitudinal supplies, mirrors and bolts  | 5.2 |
|  |  | 32 | M2 | توريد وتثبيت سقف(ضهرتور) مع عمل البرنيطة ونوازل المطر في الاركان من الزنك العادي 5.ملي ومسمار الغانج الطويل شامل العازل الحراري والنملي الناعم مع التثبيت بمسمار الدرل Supply and fix the roof (Dahr tour) with the work of Berenita and rain in the corners of the ordinary zinc 5.  | 5.3 |
|  |  | 12 | عدد | توريد وتركيب وتثبيت الواح سكس بندا ديكو روالنملي الناعم مع عمل فواصل من الخوص Supply, installation and installation of soft roanti-deco sex panels with wicker breaks | 5.4 |
|  |  | 2 | عدد | توريد وتركيب باب ضلفتين (1.8\*1.2)م من الصاج التقيل والمواسير المربعه شامل الترابيز واكر الطبل والبوهية Supply and installation of two braided door (1.8\*1.2) of saj al-Taqwa and square pipes including soils, drum walkers and bohemian | 5.6 |
|  | الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة |
|  |  |

ENG: ABUE:GASIM ELHADI

 PEC