\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan  
White Nile Program Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

بسم الله الرحمن الرحيم

**التاريخ :**

**تقديرات تشييدعدد(1) فصل ومكتب (9\*5)م بمدرسة الكشافة الثانوية Construction estimates (1) classroom and office (9\*5) at Scout High School**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الجملة** | **السعر** | **الكمية** | **الوحدة** | **المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات** | **البند** |
|  | عمـــــــــــــــــــــلية | | | نظافة وتجهيز وتسوية وتخطيط الموقع Cleaning, equipping, leveling and site planning | 1 |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات:** | | | | | 2 |
|  |  | 51 | م.ط | حفر وازالة ناتج الحفرمن الاساس الشريطي بعرض 50سم وعمق 90 سم للفصل والمكتب Drilling and removing the drilling output from the tape base 50 cm wide and 90 cm deep for separation and office | 2.1 |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المبـــــــــــــــــــــاني:** | | | | | 3 |
|  |  | 10.2 | م3 | توريد وتشييد حجر جرانيت اسود سمك 50سم للاساس الشريطي بعرض 50سم وارتفاع 40سم مع كبس الفراغات بالسفاية والرش بالماءSupply and construction of black granite stone 50 cm thickness for the strip foundation with a width of 50 cm and a height of 40 cm with squeezing voids enough and spraying with water | 3.1 |
|  |  | 20.4 | م2 | توريد وتشييد قصة من الطوب الاحمر نمرة (1) والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 40سم حسب توجيهات المهندس المشرفSupplying and constructing a red brick story (1) and cement mortar 1: 6, height 40 cm, as directed by the supervising engineer | 3.2 |
|  |  | 153 | م2 | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر نمرة (1)طوبة ونص والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الفصل والمكتب ارتفاع 3م  Supply and construction of red brick buildings tiger (1) brick, text and concrete mortar 1:6 for the walls of separation and office height 3 m | 3.3 |
|  |  | 25.5 | م2 | توريد وتشييد مباني بربيت من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 50سمThe supply and construction of buildings with a red brick building with one brick, a brick and cement mortar, 1: 6, height 50 cm | 3.4 |
|  | **جملة اعمال المباني** | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الردمــــــــــــــــيات : | | | | | 4 |
|  |  | 12.75 | م3 | توريد وتشييد ردمية من السفاية للاساس الشريطي سمك 50سم مع المندلة الجيدة والرش بالماءSupply and construction of earthworks from Sufaya for 50 cm striped foundation with good mandala and spraying with water | 4.1 |
|  |  | 36 | م3 | توريد وتشييد ردمية ترابية (حماري) سمك 40سم علي طبقتين مع المندلة الجيدة والرش بالماء لارضيات المبانيSupply and construction of earthen plaster (donkey) 40 cm thickness on two floors with good mandala and water spray for building floors | 4.2 |
|  | **جملة اعمال الردمــــــــــيات** | | | |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرسانات :** | | | | | 5 |
|  |  | 9 | م3 | توريد وتشييد فرشة بيضاء سمك 10سم بخلطة خرسانية 1:3:6لارضيات الفصل والمكتب بفواصل تمدد مع المعالجة الجيدة Supply and construction of 10 cm white mattress with concrete mixture 1: 3: 6 for classroom flooring with expansion joints with good handling | 5.1 |
|  |  | 6.12 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب قريد بيم (30\*40) سم بحديد تسليح 4لينية (عدد6سيخات)ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing P-Bum (30 \* 40) cm with reinforcing steel 4 lenght (6 skewers), interstitial spacing of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | 5.2 |
|  |  | 4.08 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب بيم عتب وهيد بيم (20\*20) سم بحديد تسليح 4لينية(عدد4سيخات) ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing beams of lintel (20 \* 20) cm with reinforcing steel 4 lins (4 skewers), interfaces of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 4  1:2:4 | 5.3 |
|  | **جملة اعمال الخرسانات** | | | |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التشطـــــــــــــــيبات : | | | | | 6 |
|  |  | 357 | م2 | توريد وتشييد بياض داخلي وخارجي سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8 لحوائط الفصول مع المعالجة الجيدة والرش بالماء وتشطيب الجلس والشوكات Supply and construction of indoor and outdoor laying thickness of 2 cm with 1: 8 cement mortar for classroom walls with good treatment, spraying with water, finishing the sat and thorns | 6.1 |
|  | عمــــــــــــــــــــــــلية | | | توريد وتشييد مسطبة للاستاذة بابعاد (3\*2) ومساطب خارجية للفصولSupply and construction of mastaba for the teacher, with dimensions (3 \* 2), and with external terraces for the classes | 6.2 |
|  | عمــــــــــــــــــــــــــلية | | | توريد وتشييدعدد2 سبورة بابعاد (3\*2.5)م كاملة مع الطلاء بالبوهيةSupply and construction of 2 blackboards with dimensions (3 \* 2.5) m complete with paint | 6.3 |
|  |  | 357 | م2 | توريد وتشييد وعمل نقاشة ثلاثة اوجة بالطلية الحريرية والبوماستك من الداخل والخارجSupply, construction and discussion of three faces for silk and bumastic coating from inside and outside | 6.4 |
|  | **جملة اعمال التشطيبات** | | | |  |
| اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحديد والسقوفات : | | | | | 7 |
|  |  | 2 | عدد | توريد وتوضيب وتركيب باب ضلفتين من المواسير المربعة اكومي (1.2\*2.2) كاملSupply, packing and installation of two acome square pipes (1.2 \* 2.2) complete | 7.1 |
|  |  | 10 | عدد | توريد وتوضيب وتركيب شباك من المواسير المربعة (1.2\*2.2) كامل مع عمل الحمايةSupplying, packing and installing square tubes (1.2 \* 2.2) complete with protection work | 7.2 |
|  |  | 90 | م2 | توريد وتركيب وتثبيت سقف (ضهرتور)من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والمقصات العرضية (عدد6)من الزوي 3" المستوردة والمواسير المربعه التقيلة (4\*8) للمدادات الطولية (عدد5)ومسمار الغانج وتثبيت عازل حراري مع عمل البرنيطة ونزازل المطر في الاركان الاربعة حسب اصول الصنعهSupply, installation and installation of a roof (dahtur) of ordinary zinc, Abu Hasan (35 ml), scissors (4) of angular 3 "imported and square square pipes (4 \* 8) for longitudinal supplies (5) and a gang of screws, and install a thermal insulator with the work of the bronzing and rain in the four corners according to The origins of workmanship | 7.3 |
|  |  | 90 | م2 | توريد وتركيب وتثبيت سقف مستعار مستورد حسب أصول الصنعه | 7.4 |
|  | **جملة اعمال الحـــــديد والسقوفات** | | | |  |
|  | ا**لجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة** | | | |  |

ENG /ABUELGASIM ELHADI

PEC