\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan  
White Nile Program Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديرات تشييد سور مدرسي بمدرسة الكشافة الثانوية بنين

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Specifications | | Unit | Quantity | | price | total |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | إزالة سور المدرسة المكون من سلك حظائر وزوي | | عملية | | | |  |
| 2 | اعمال الحفريات  Excavation works | | | | | | |
| 2.1 | حفروازالة ناتج الحفر من الاساس الشريطي (60\*90) | | M.l | | 246 |  |  |
|  | جملة الحفريات  Total Excavations | | | | | |  |
| 3 | اعمال الردميات  Acts of landfills | | | | | | |
| 3.1 | توريد وعمل ردميات (حماري)علي طبقتين سمك كل طبقة 20سم مع المندلة الجيدة والرش بالماء للاساس الشريطي Supply and work (Hmari) on two layers thickness of each layer 20 cm with a good Mandala and spraying with water for the tape basis | | M3 | | 59.04 |  |  |
|  | جملة الردمياتTotal of landfills | | | | | |  |
| 4 | اعمال المباني Building works | | | | | | |
| 4.1 | توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر 1.5طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 للحائط الشرقي ارتفاع 2م فوق القريدبيم شامل البياض سمك 2سم من الداخل والخارج Supply and work of red brick buildings 1.5 bricks and concrete mortar 1:6 for the eastern wall height 2 m above the villages comprehensive whiteness thickness 2 cm from inside and outside | | M2 | | 492 |  |  |
|  | جملة المباني Total Buildings | | | | | |  |
| 4 | اعمال الخرسانات Concrete works | | | | | | |
| 4.1 | توريد وتوضيب وصب قريدبيم (30\*20)سم بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15سم عدد4سيخات ومونة خرسانية 1:2:4 فوق القصة Supplying, packing and pouring of shrimp pim (30 \* 20) cm with reinforcing iron 4 linen and 15 cm interfaces 4 skewers and concrete mortar 1: 2: 4 above the story | M3 | | | 14.76 |  |  |
|  | جملة الخرسانات Total Concrete | | | | | |  |
| 5 | اعمال التشطيبات finishing works | | | | | | |
| 5.1 | توريد وعمل بياض سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8مع المعالجة الجيدة | M2 | | | 984 |  |  |
| 5.2 | توريد وعمل نقاشة بالطلية الحريرية والبوماستك 3اوجة Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces | M2 | | | 984 |  |  |
| 5.3 | توريد وتركيب بوابة ضلفتين (4\*2)م من المواسر المربعة شاملة التثبيت والترابيز والبوهية وكل مايلزم الصنعه | عدد | | | 1 |  |  |
|  | جملة التشطيبات | | | | | |  |
|  | TOTAL | | | | | |  |

ABUELGASIM ELHADI

PEC