\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan International - Sudan
White NileProgram Area

**Elsarayat Building #**

**PO Box 528, SUDAN**

[**www.plan-international.org**](http://www.plan-international.org)

**White Nile State – Kosti- Sudan-571824959**

بسم الله الرحمن الرحيم

**تكملة وتأهيـــــــــــل عنبرين بقوز البيض**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totalالجملة | Unit priceسعر الوحدة | Quantityالكمية | Unitالوحدة  | Specifications المواصفات | itemبند  |
|  |  | 200 | م2 | توريد وعمل بياض مونة اسمنتية 6:1 للسقف  | 1 |
|  |  | 550 | م2 | توريد و طلاء الجدران من الداخل بالبوماستيك 3 اوجه مع عمل طلية حريرية مع الصنفرة  | 2 |
|  |  | 350 | م2 | شرحه من الخارج ببطانة بجير هوكس  | 3 |
|  |  | 34 | عدد | طلاء الابواب و الشبابيك و المناور بالبوهية  | 4 |
|  |  | 200 | م2 | توريد و تركيب سيراميك رأس الخيمة فرز أول 40×40 مع التسقية وضبط العراميس  | 5 |
|  |  | 80 | م2 | توريد و تشييد فواصل حمامات من المباني 1.5 طوبة مع الباض و الطلاء  | 6 |
|  |  | 5 | عدد | توريد و تركيب مقاعد عربية نوع جيد للحمامات مع التنك و الوصلة و الكدوس و صب الارضية و كل ما يلزم  | 7 |
|  |  | 1 | عدد | شرحه لمقعد أفرنجي  | 8 |
|  |  | 1 | عدد | توريد و تشييد سبتك تانك 3.5×3.5×2.5 ذلك حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف  | 9 |
|  |  | 10 | عدد | توريد و تركيب مروحة سقف اورينت مع كامل التوصيلات  | 10 |
|  |  | 290 | م/ط | توريد وتشييد مباني السور ارتفاع مترين من البلك علي اساس شريطي 40×30 بقريدبيم 20×20 و عمل مداميك من الطوب كفواصل طولية و عرضية و سكينة مع عمل البياض من الداخل و الخارج و الطلاء ذلك حسب توجيهات المهندس المشرف  | 11 |
|  |  | 2 | عدد | توريد و تركيب بوابة من المواسير المربعة 4×8 ضلفتين 4×2 مع تشييد الكتوفة 3طوبة ×3طوبة مع البياض و الطلاء و كل ما يلزم  | 12 |
|  |  |  |  | الجملة  |  |

 م.معتز محمد يحيي

 4/1/2022